  DNS HOWTO
  Nicolai Langfeldt (dns-howto(at)langfeldt.net), Jamie Nor-
  rish 他
  Version 9.0, 2001-12-20
  中野武雄 nakano(at)apm.seikei.ac.jp
  v9.0j1, 2002-02-03

  短時間で DNS 管理者になる方法。
  ______________________________________________________________________

  目次

  1. 前書き
     1.1 法的なこと
     1.2 謝辞とヘルプ募集
     1.3 献辞
     1.4 最新版

  2. はじめに
     2.1 他のネームサーバの実装

  3. 名前解決とキャッシュを行うネームサーバ
     3.1 named を起動する
     3.2 レゾルバ
     3.3 おめでとう

  4. フォワード (forwarding)
  5. 単純なドメイン
     5.1 でもまず最初に退屈な理論
     5.2 自分のドメインを作る
     5.3 逆引きゾーン
     5.4 気をつけてほしいこと
     5.5 なぜ逆引きが動作しないのか
        5.5.1 逆引きゾーンが代理されない
        5.5.2 クラスレス (classless) のサブネットをもらった場合
     5.6 スレーブサーバ

  6. 基本的なセキュリティオプション
     6.1 ゾーン転送の制限
     6.2 不正利用から守る
     6.3 named を root 以外で実行する

  7. 実際のドメインの例
     7.1 /etc/named.conf (または /var/named/named.conf)
     7.2 /var/named/root.hints
     7.3 /var/named/zone/127.0.0
     7.4 /var/named/zone/land-5.com
     7.5 /var/named/zone/206.6.177

  8. メンテナンス
  9. BIND 9 に移行する
  10. Q & A
  11. より熟練した DNS 管理者になるために

  ______________________________________________________________________

  1.  前書き

  Keywords: DNS, BIND, BIND 4, BIND 8, BIND 9, named, dialup, PPP, slip,
  ISDN, Internet, domain, name, resolution, hosts, caching.

  この文書は Linux Documentation Project の一部です。 (訳注: 翻訳版は
  Japanese FAQ Project の一部です)
  1.1.  法的なこと

  (C)opyright 1995-2001 Nicolai Langfeldt, Jamie Norrish & Co. Do not
  modify without amending copyright, distribute freely but retain
  copyright message.

  この文書の著作権は (C)opyright 1995-2001 Nicolai Langfeldt, Jamie
  Norrish & Co. にあります。この文書を修正する場合は著作権表示にもその旨
  明記して下さい。著作宣言を変更しなければ自由に再配布することができま
  す。

  訳注：翻訳は中野武雄が行いました。(C)opyright 1998-2002 Takeo Nakano

  1.2.  謝辞とヘルプ募集

  本 HOWTO の査読をお願いしたすべての人々 (それぞれの方がご存じのはず)、
  提案や情報を電子メールで送ってくださったすべての読者に感謝します。

  この文書はまだ完成したものではありません。この文書をより良い物にするた
  めに、問題点や成功例などについて筆者にメールを送って下さい。コメント・
  質問、現金などは janl(at)langfeldt.net まで。あるいは私の DNS 本を買っ
  てください (題名は "The Concise Guide to DNS and BIND です。 ISBN は参
  考文献リストにあります)。メールを送り、返信を希望する場合には、返信先
  のアドレスが正しいか、またちゃんと機能しているかどうかを確認して下さる
  ようにお願いします。またメールする前には必ず ``Q & A'' のセクションを
  読んでください。なお、私が読めるのはノルウェー語と英語に限られます。

  これは HOWTO 文書です。私は 1995 年から、この文書を LDP の一部として管
  理してきました。 2000 年に、私はこのトピックに関する書籍を書きました。
  お断りしておきたいのですが、この HOWTO はいろいろな点でその本と似てい
  ますけれども、本の売り上げを伸ばすためにこの HOWTO で手抜きをしたよう
  なことはありません。この HOWTO の読者は、DNS の理解がいかに難しいもの
  であるかを私に教えてくださいました。それによってこの本は良いものになり
  ましたし、また一方本を書くことで、この HOWTO に何が必要なのかを考えさ
  せられることにもなりました。この HOWTO がその本を産み、またその本がこ
  の HOWTO の第三版を産むことになりました。このチャンスを私に下さったこ
  とに対して、出版社の Que に感謝します :-)

  訳注: この文書の v1.0 は、横田邦彦さんと藤原輝嘉さんとが翻訳されまし
  た。中野が v2.1.1 にあわせて更新し、以降の管理を行っています。更新の際
  には、ご意見をいただいた藤原さん・遠藤さん・花高さん・水原さん、校正を
  してくださった長谷川さん・武井さんをはじめ、 JF-ML の皆さんにお世話に
  なりました。

  翻訳に関するコメントは nakano(at)apm.seikei.ac.jp までお願いします。
  DNS に関する日本語での質問先としては linux-users メーリングリスト
  <http://www.linux.or.jp/community/ml/linux-users/> や
  fj.os.linux.networking, fj.net.ip.dns などが適当でしょう。

  1.3.  献辞

  この HOWTO 文書を Anne Line Norheim Langfeldt に捧げる。といっても彼女
  がこの文書を読むことは無いだろうけど。そういった類の女の子じゃないから
  なあ。

  1.4.  最新版

  この HOWTO の更新版は、 <http://langfeldt.net/DNS-HOWTO/> または
  <http://www.linuxdoc.org/> で見つかるはずです。この文書が 9 か月以上前
  の日付だったら、こちらに行ってください。

  2.  はじめに

  この文書は何であって何ではないか。

  DNS とは Domain Name System のことです。 DNS はマシンの名前を IP 番号
  (ネットワーク上のマシンには必ずこの番号が付いています) に変換します。
  DNS は名前からアドレスへの、またアドレスから名前への翻訳 (あるいは仲間
  うちの言葉でいえば「マップ」) などを行います。この HOWTO 文書で
  は、Unix システムを用いてこのようなマップを定義する方法について記述し
  ます。なお Linux に特有なことがらもいくつか含まれています。

  「マップ」とは、単に二つのものを結びつけることです。ここでは
  ftp.linux.org といったようなマシンの名前と、そのマシンの IP 番号 (IP
  アドレス) である 199.249.150.4 のような値を結びつけることになります。
  DNS には逆向きのマップも含まれます。すなわち、IP 番号からマシンの名前
  への変換です。これは「逆引き」と呼ばれています。

  初心者 (あなた ;-) にとって DNS は、ネットワーク管理のなかでもわかりに
  くい部分の一つです。幸い DNS は実際にはそれほど難しくはありません。こ
  の HOWTO では、いくつかの事柄を多少なりともわかるようにしたいと思って
  います。簡単な DNS ネームサーバを設定する方法も説明します。まずキャッ
  シュ専用のサーバからはじめて、あるドメインに対するプライマリ DNS サー
  バを設定していきます。もっと複雑な設定を行なう場合には、この文書の ``Q
  & A'' の章を参照してください。そこにも書いていなかったら、もっとちゃん
  とした文献を読む必要があるでしょう。「ちゃんとした文献」については、
  ``より熟練した管理者になるために'' の章で説明します。

  DNS についての作業を始める前に、あなたのマシンを設定して、 telnet での
  出入りやネットへの各種接続ができるようにしておいてください。特に
  telnet 127.0.0.1 で、現在のマシン自身にログインできるようにしてくださ
  い (今すぐテスト!)。また /etc/nsswitch.conf (あるいは
  /etc/host.conf)、 /etc/resolv.conf、 /etc/hosts などのファイルに対し
  て、正しい設定をしておいてください。これらの機能についてはこの文書では
  説明しません。以上の準備ができていない場合は、 Networking-HOWTO や
  Networking-Overview-HOWTO に説明がありますから、ちゃんと読んで設定して
  おいてください。

  この文書で「あなたのマシン」と書いてあった場合、それは DNS を動作させ
  ようとしているマシンを指すものとします。他にもネットワークにつながって
  いるあなたのマシンはあるでしょうけど、それのことではありません。

  あなたのマシンが所属しているネットワークには、名前引きをブロックするよ
  うな防火壁 (ファイアウォール) は存在しないものとします。ファイアウォー
  ル内部にいる場合には特別な設定が必要になります。 ``Q & A'' の章を見て
  ください。

  UNIX システムでの名前引きのサービスは named と呼ばれるプログラムによっ
  て実現されます。これは Internet Software Consortium の ``BIND'' パッケ
  ージに含まれるプログラムです。 named は、ほとんどの Linux ディストリ
  ビューションに含まれています。たいていは BIND という名前のパッケージに
  入っていて (大文字小文字はメンテナの気分次第でしょうが)、
  /usr/sbin/named としてインストールされます。

  もし named がすでにあれば、それを使えばいいでしょう。もし無い場合には
  Linux の ftp サイトからバイナリを入手するか、最新の (そして最高の) ソ
  ースを <ftp://ftp.isc.org/isc/bind9/> から入手しましょう。この HOWTO
  では BIND の version 9 を対象にしています。 BIND 4 や 8 を対象にした古
  いバージョンの HOWTO は <http://www.math.uio.no/~janl/DNS/> にあります
  ので、 BIND 4 を使っている人はこちらを参照してください (ついでにこの
  HOWTO も一緒においてあります)。 named の man ページ (最後の方にある
  FILES セクション) に named.conf に関する記述があれば、あなたの使ってい
  るのは BIND 8 または 9 です。逆に named.boot に関する記述があれば BIND
  4 です。セキュリティに気を使わなければならない人で、 4 を使っている場
  合は、最新の BIND 8 や 9 にアップグレードするべきでしょう。今すぐに、
  です。

  (訳注) 最後はちょっと意見の分かれるところかも知れません。例えばソース
  レベルでのセキュリティチェックを行っていることで知られる OpenBSD で
  は、まだ依然として BIND 4 が現役の named だったりします。

  DNS はネットワーク全体に広がるデータベースです。データの登録は慎重に行
  ないましょう。変な内容を登録すると、あなたも他の人達も迷惑します。真面
  目にちゃんと運用すれば、 DNS は恩恵をもたらしてくれるはずです。 DNS の
  使い方、管理の仕方、デバッグのやりかたを学び、良い管理者になってくださ
  い。設定ミスでネットを落としたりすることがないようにしましょうね。

  注意: 私が変更するように指示したファイルがすでに存在していたら、これら
  のバックアップを取っておきましょう。作業の結果がうまくいかなかった場合
  に、元の動いている状態に戻すことができるようにするためです。

  2.1.  他のネームサーバの実装

  この節は Joost van Baal が書きました。

  あなたのマシンを DNS サーバにするパッケージは何種類か存在しています。
  まず BIND パッケージ ( <http://www.isc.org/products/BIND/>)、この
  HOWTO が対象としている実装です。もっとも広く使われているネームサーバ
  で、 1980 年代から登場、普及してきました。現在インターネットでネームサ
  ービスを提供しているマシンの大部分が BIND を使っています。 BIND は BSD
  ライセンスで配布されています。もっとも広く使われているパッケージですか
  ら、 BIND に関する文書や知識もたくさん存在します。しかし、BIND にはセ
  キュリティ上の問題が生じたこともありました。

  それから djbdns ( <http://djbdns.org/>) というのもあります。比較的新し
  い DNS パッケージで、Daniel J. Bernstein (qmail の作者でもあります) が
  書きました。 djbdns は非常にモジュール化されています。いくつもの小さな
  プログラムが、ネームサーバの扱うべき仕事のそれぞれの部分を扱うのです。
  djbdns はセキュリティを念頭において設計されています。ゾーンファイルの
  フォーマットはより単純で、また大抵の場合は設定も簡単です。しかしあまり
  有名ではないために、あなたの近くのグルによる助けは、このプログラムに関
  しては得られないかもしれません。残念ながら、このソフトウェアはオープン
  ソースではありません。作者による宣伝は
  <http://cr.yp.to/djbdns/ad.html> にあります。

  DJB のソフトウェアが、古い他のソフトウェアに比べ、本当に進歩したもので
  あるのかどうかは、活発な議論の対象になっています。 BIND vs djbdns に関
  する討論 (あるいはフレームウォー?) は、 <http://www.isc.org/ml-
  archives/bind-users/2000/08/msg01075.html> にあります。

  3.  名前解決とキャッシュを行うネームサーバ

  DNS 設定の最初の一歩。ダイアルアップ・ケーブルモデム・ADSL などのユー
  ザにはとても便利です。

  Red Hat や、Red Hat に関連したディストリビューションでは、 bind パッケ
  ージ・bind-utils パッケージ・ caching-nameserver パッケージをインスト
  ールするだけで、この HOWTO の最初のセクションの結果と同じものが得られ
  ます。 Debian を使っているなら bind と bind-doc をインストールするだけ
  です (あるいは前者に対しては bind9。この文書の執筆時では、Debian の安
  定版 (potato) は BIND 9 をサポートしていません)。もちろんこれらのパッ
  ケージをインストールするだけでは、この HOWTO を読むことによって得られ
  る知識は手に入りません。ですので、まずパッケージをインストールし、そこ
  でインストールされたファイルを調べながら、読み進んでいくのが良いでしょ
  う。

  キャッシュ専用のネームサーバとは、名前引きの結果を記憶しておき、次回の
  問い合わせの時にその記憶を使って答えるものです。次回からの問い合わせに
  対する応答は (特に遅い回線を使っている場合には) とても速くなります。

  まず最初に /etc/named.conf というファイルが必要です (Debian では
  /etc/bind/named.conf)。 named は起動するとまずこのファイルを読み込みま
  す。現在のところは、次のような簡単なものでよいでしょう。

  ______________________________________________________________________
  // Config file for caching only name server
  //
  // The version of the HOWTO you read may contain leading spaces
  // (spaces in front of the characters on these lines ) in this and
  // other files.  You must remove them for things to work.
  //
  // Note that the filenames and directory names may differ, the
  // ultimate contents of should be quite similar though.

  options {
          directory "/var/named";

          // Uncommenting this might help if you have to go through a
          // firewall and things are not working out.  But you probably
          // need to talk to your firewall admin.

          // query-source port 53;
  };

  controls {
          inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc_key; };
  };

  key "rndc_key" {
          algorithm hmac-md5;
          secret "c3Ryb25nIGVub3VnaCBmb3IgYSBtYW4gYnV0IG1hZGUgZm9yIGEgd29tYW4K";
  };

  zone "." {
          type hint;
          file "root.hints";
  };

  zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "pz/127.0.0";
  };
  ______________________________________________________________________

  Linux ディストリビューションのパッケージでは、ここで紹介するそれぞれの
  ファイルに、別の名前をつけているかもしれません。でも内容は同じはずで
  す。

  directory の行は、 named が参照するファイルの置き場所を指定するもので
  す。これ以降のすべてのファイル名はここからの相対パスとなります。すなわ
  ちディレクトリ pz は /var/named 以下にあり、フルパスで表記すれば
  /var/named/pz ということになります。 /var/named は Linux Filesystem
  Standard に準拠した正しいディレクトリ名です。

  /var/named/root.hints というファイルの名前はここで付けられています。こ
  のファイルの中身は次のようになります。

  ______________________________________________________________________
  ;
  ; There might be opening comments here if you already have this file.
  ; If not don't worry.
  ;
  ; About any leading spaces in front of the lines here: remove them!
  ; Lines should start in a ;, . or character, not blanks.
  ;
  ; すでにこのファイルがあった場合は、ここに開始コメントがあるかも
  ; しれません。なくても問題はありません。
  ;
  ; 行頭に空白文字があった場合は、削除してください! 各行は ;、.
  ; または文字で始まります。空白で始まることはありません。
  ;
  .                       6D  IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      F.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      G.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      H.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      I.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      J.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      K.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      L.ROOT-SERVERS.NET.
  .                       6D  IN      NS      M.ROOT-SERVERS.NET.
  A.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       198.41.0.4
  B.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       128.9.0.107
  C.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       192.33.4.12
  D.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       128.8.10.90
  E.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       192.203.230.10
  F.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       192.5.5.241
  G.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       192.112.36.4
  H.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       128.63.2.53
  I.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       192.36.148.17
  J.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       198.41.0.10
  K.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       193.0.14.129
  L.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       198.32.64.12
  M.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN      A       202.12.27.33
  ______________________________________________________________________

  このファイルには世界中のルートネームサーバを記述します。これは時間とと
  もに変化していくので、ときどき更新する必要があります。更新の方法は
  ``メンテナンス'' の章を見てください。

  named.conf の末尾の方には zone セクションがあります。この利用法につい
  ては後の章で述べるつもりですので、今のところは以下のような内容のファイ
  ルを pz サブディレクトリに 127.0.0 という名前で作っておいてください。
  (ここでもカットアンドペーストするときには先頭のスペースを取り除くよう
  にしてください)

  ______________________________________________________________________
  $TTL 3D
  @               IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                                  1       ; Serial
                                  8H      ; Refresh
                                  2H      ; Retry
                                  4W      ; Expire
                                  1D)     ; Minimum TTL
                          NS      ns.linux.bogus.
  1                       PTR     localhost.
  ______________________________________________________________________

  key や control といった名前がついたセクションは、この二つでもって、こ
  の named がリモートから制御できることを指定しています (rndc というプロ
  グラムが用いられます)。ここではローカルホストからの接続でなければなら
  ず、エンコードされた秘密鍵での認証が必要になります。この鍵はパスワード
  のようなものです。 rndc が機能するには、この鍵にマッチする
  /etc/rndc.conf が必要になります。

  ______________________________________________________________________
  key rndc_key {
      algorithm "hmac-md5";
      secret "c3Ryb25nIGVub3VnaCBmb3IgYSBtYW4gYnV0IG1hZGUgZm9yIGEgd29tYW4K";
  };

  options {
      default-server localhost;
      default-key    rndc_key;
  };
  ______________________________________________________________________

  見てわかるように、secret の指定は同一です。 rndc を他のマシンから使う
  場合は、それらの時計は 5 分以内に会っていなければなりません。この目的
  には ntp (xntpd や ntpdate) ソフトウェアを用いることをおすすめします。

  次に、以下のような内容の /etc/resolv.confが必要です。 (同じく空白を取
  り除くこと!)

  ______________________________________________________________________
  search subdomain.your-domain.edu your-domain.edu
  nameserver 127.0.0.1
  ______________________________________________________________________

  `search' で始まっている行は、問い合わせされたホストを探すドメインの指
  定です。`nameserver' で始まる行は、ネームサーバのアドレス指定です。今
  は自分のマシンでネームサーバを動かすので、ローカルホストを指定します。
  (注: named はこのファイルを参照しません。参照するのはレゾルバです。
  注2: resolv.conf ファイルiには "domain" と書かれた行があるかもしれませ
  ん。あっても問題ありませんが、 "search" と "domain" の両方を同時には用
  いないようにしてください。どちらかしか効力を持ちません。)

  このファイルの意味を説明しましょう。クライアントが foo の名前引きを行
  うと、まず最初に foo.subdomain.your-domain.edu を調べ、次に foo.your-
  domain.edu を試し、最後に foo を調べます。search 行にあまり多くのドメ
  インを書くと、すべてを調べるのに時間がかかるようになるので、ほどほどに
  しておくのが良いでしょう。

  この例ではあなたのマシンが subdomain.your-domain.edu にあるとしていま
  すので、あなたのマシンの名前はおそらく your-machine.subdomain.your-
  domain.edu となっているでしょう。なお search 行にはあなたの TLD (Top
  Level Domain, この場合は `edu') を含めるべきではありません。頻繁に接続
  するような特定のドメインがあれば、以下のように search 行にそのドメイン
  を加えてもいいでしょう。 (先頭にスペースがあったら取り去るのを忘れない
  ように。)

  ______________________________________________________________________
  search subdomain.your-domain.edu your-domain.edu other-domain.com
  ______________________________________________________________________

  もちろん実際には本当のドメイン名を書く必要があります。ドメイン名の最後
  にはピリオドを書かないことに注意してください。これは重要なポイントで
  す。ドメイン名の最後にはピリオドを書かないことに注意してください。

  3.1.  named を起動する

  これらの準備がすんだら named を立ち上げましょう。ダイアルアップ接続を
  している人は、まず先に接続してください。では named を起動します。ブー
  トスクリプトから起動する場合は /etc/init.d/named start、 named を直接
  起動する場合は /usr/sbin/named とします。以前の版の BIND で似たような
  ことを行ったときは、おそらく ndc を使ったことと思います。 BIND 9 で
  は、これは rndc に変わりました。 rndc は named をリモートから制御でき
  ますが、 named を起動することはできません。 named を動かしている最中に
  syslog のメッセージファイル (普通は /var/adm/messages ですが、 Debian
  では /var/log/daemin ですし、ディレクトリが /var/log だったり、ファイ
  ル名が別だったりするかもしれません) を見ると (tail -f
  /var/adm/messages とします)、以下のような出力が表示されるはずです:

  (行末が \ の行は次の行に続きます)

       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11031]: starting BIND 9.1.3
       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11031]: using 1 CPU
       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11034]: loading configuration from \
           '/etc/named.conf'
       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11034]: the default for the \
           'auth-nxdomain' option is now 'no'
       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11034]: no IPv6 interfaces found
       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11034]: listening on IPv4 interface lo, \
           127.0.0.1#53
       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11034]: listening on IPv4 interface eth0, \
           10.0.0.129#53
       Dec 23 02:21:12 lookfar named[11034]: command channel listening on \
           127.0.0.1#953
       Dec 23 02:21:13 lookfar named[11034]: running

  エラーメッセージがあった場合は、何か間違えているのでしょう。 named は
  読んでいるそのファイルを名指ししてくれるはずです。戻ってファイルを
  チェックしてください。修正が終わったら再度 named を起動してください。
  さて、ここまで行ってきた設定を試してみましょう。これまでは nslookup が
  テストのためのプログラムでした。最近では dig が推奨されています。

       $ dig -x 127.0.0.1
       ;; Got answer:
       ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26669
       ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

       ;; QUESTION SECTION:
       ;1.0.0.127.in-addr.arpa.                IN      PTR

       ;; ANSWER SECTION:
       1.0.0.127.in-addr.arpa. 259200  IN      PTR     localhost.

       ;; AUTHORITY SECTION:
       0.0.127.in-addr.arpa.   259200  IN      NS      ns.linux.bogus.

       ;; Query time: 3 msec
       ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
       ;; WHEN: Sun Dec 23 02:26:17 2001
       ;; MSG SIZE  rcvd: 91

  と表示されれば、うまく動いているはずです。こうなるといいですね。非常に
  異なった表示が出たら、やり直し、全部再チェックです。 named.conf を変更
  したら、そのたびに rndc reload コマンドを実行する必要があります。

  では問い合わせをしてみましょう。あなたの近くにあるマシンの名前を引いて
  みましょう。私の近く (Oslo 大学) には pat.uio.noというマシンがありま
  す。

       $ dig pat.uio.no
       ; <<>> DiG 9.1.3 <<>> pat.uio.no
       ;; global options:  printcmd
       ;; Got answer:
       ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15574
       ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 0

       ;; QUESTION SECTION:
       ;pat.uio.no.                    IN      A

       ;; ANSWER SECTION:
       pat.uio.no.             86400   IN      A       129.240.130.16

       ;; AUTHORITY SECTION:
       uio.no.                 86400   IN      NS      nissen.uio.no.
       uio.no.                 86400   IN      NS      nn.uninett.no.
       uio.no.                 86400   IN      NS      ifi.uio.no.

       ;; Query time: 651 msec
       ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
       ;; WHEN: Sun Dec 23 02:28:35 2001
       ;; MSG SIZE  rcvd: 108

  今度は、dig はあなたのマシンで動いている named に pat.uio.no を探すよ
  う依頼します。すると named は root.hints ファイルに書かれているネーム
  サーバの一つに接続して、問い合わせをします。 /etc/resolv.conf に書かれ
  ているドメインすべてについて調べる必要があるかもしれないので、結果が得
  られるまでに少々時間がかかることがあります。

  ここでもう一度同じ問い合わせを行うと、次のような結果になるでしょう。

       $ dig pat.uio.no

       ; <<>> DiG 8.2 <<>> pat.uio.no
       ;; res options: init recurs defnam dnsrch
       ;; got answer:
       ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4
       ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3
       ;; QUERY SECTION:
       ;;      pat.uio.no, type = A, class = IN

       ;; ANSWER SECTION:
       pat.uio.no.             23h59m58s IN A  129.240.130.16

       ;; AUTHORITY SECTION:
       UIO.NO.                 23h59m58s IN NS  nissen.UIO.NO.
       UIO.NO.                 23h59m58s IN NS  ifi.UIO.NO.
       UIO.NO.                 23h59m58s IN NS  nn.uninett.NO.

       ;; ADDITIONAL SECTION:
       nissen.UIO.NO.          23h59m58s IN A  129.240.2.3
       ifi.UIO.NO.             1d23h59m58s IN A  129.240.64.2
       nn.uninett.NO.          1d23h59m58s IN A  158.38.0.181

       ;; Total query time: 4 msec
       ;; FROM: lookfar to SERVER: default -- 127.0.0.1
       ;; WHEN: Sat Dec 16 00:23:09 2000
       ;; MSG SIZE  sent: 28  rcvd: 162

  こんどはずっと速かったことがはっきりわかるでしょう。前は 0.5 秒以上か
  かっていましたが、今回は 4ms ですみました。サーバからの回答がキャッ
  シュされたのです。キャッシュされた回答は、古くなって現状と異なってしま
  う可能性もありますが、キャッシュされた回答を正しいと見なせる期間は、回
  答を返したサーバの側で制御できるので、得られた回答が正しいものである可
  能性は高いでしょう。

  3.2.  レゾルバ

  標準的な C API を実装しているすべての OS には、 gethostbyname と
  gethostbyaddr というシステムコールが存在します。これらは何種類かの異な
  る情報源から情報を取得できます。どの情報源から取得するかは、Linux なら
  /etc/nsswitch.conf というファイルで設定できます (これを用いている Unix
  は他にもあります)。これは長いファイルで、どのファイルから、あるいはど
  のデータベースから、いろいろな種類のデータを取得するかを指定します。通
  常は先頭にコメント形式の解説がありますので、読んでおきましょう。読み終
  わったら `hosts:' ではじまる行を探してください。以下のようになっている
  はずです。

  ______________________________________________________________________
  hosts:      files dns
  ______________________________________________________________________

  (先頭のスペースのことは覚えていますね？これ以上はもう言及しません。)

  `hosts:' ではじまる行が無ければ、上記のような内容を書いておいてくださ
  い。これは、プログラムはまず /etc/hosts ファイルを見に行き、次に DNS
  を resolv.conf にしたがってチェックせよ、と言っています。

  3.3.  おめでとう

  さて、今やあなたはキャッシュ動作をする named の設定方法を知ったわけで
  す。ビールでもミルクでも、お好きなもので乾杯しましょう。

  4.  フォワード (forwarding)

  学術機関や ISP (Internet Service Provider) などの、上手に組織化された
  大きなネットワークでは、ネットワークのプロ達は DNS サーバに「フォワー
  ダ (forwarder)」と呼ばれる階層を設けていることがあるかもしれません。こ
  うすると、内部のネットワーク負荷や、外部にあるサーバの負荷を下げる効果
  があるのです。自分がそのようなネットワークの一部にいるのかどうかを知る
  のはそれほど簡単ではありません。しかしいずれにせよ、接続しているプロバ
  イダの DNS サーバを「フォワーダ」として利用すれば、問い合わせの反応を
  速くでき、ネットワークへの負荷を下げることができます。これを用いると、
  あなたのネームサーバは、問い合わせを ISP のネームサーバに行います。問
  い合わせが起こるたび、 ISP のネームサーバの巨大なキャッシュからデータ
  をすくい取ることになります。よって問い合わせの速度は上がり、あなたのネ
  ームサーバは自分で全部の仕事をこなさなくても良くなります。モデムを使っ
  ている場合は、この効果はかなり大きいです。ここで例として、お使いのネッ
  トワークプロバイダには利用が推奨されているネームサーバが二つあるとしま
  す。それぞれの IP 番号を 10.0.0.1 と 10.1.0.1 としましょう。このような
  場合には、お手元の named.conf ファイルの最初のセクション、 ``options''
  という名前がついている部分に以下の行を挿入して下さい。

  ______________________________________________________________________
             forward first;
             forwarders {
                  10.0.0.1;
                  10.1.0.1;
              };
  ______________________________________________________________________

  ダイアルアップマシン向けにも forwarders を使ったちょっと嬉しいトリック
  があります。 ``Q & A'' の章に書いてあります。

  ネームサーバを再起動して、dig でテストしてください。うまくいっていると
  思います。

  5.  単純な ドメイン

  あなた自身のドメインの設定方法

  5.1.  でもまず最初に退屈な理論

  まず最初に: ここまでの内容はちゃんと読みましたか？読んでなければ読むよ
  うに。

  このセクションを実際に始める前に、DNS の動作に関する理論を少々と、実際
  の動作例を紹介しておきます。きっと役に立ちますから、ぜひ読みましょう。
  読みたくなくても、少なくとも流し読みくらいはしておいてください。
  named.conf ファイルの設定に関する部分まできたら流し読みはストップで
  す。

  DNS は階層的なツリー構造のシステムです。その頂点は `.' と記述され、
  (ツリー型データ構造での慣例に従い) 「ルート (root)」と発音されます。
  `.' の下にはたくさんの Top Level Domain (TLD) があります。 ORG, COM,
  EDU, NET などが有名ですが、他にもたくさんあります。実際の木と同じよう
  に、このツリー構造は根を持ち、枝分かれします。計算機科学の知識がある人
  には、 DNS は検索ツリーに見えるでしょう。またそこには節点 (node)、端点
  (leaf node)、枝 (edge) があることも見て取れるでしょう。

  マシンの検索を行うとき、問い合わせはルートから始まる階層に対して再帰的
  に行われます。いまホスト prep.ai.mit.edu. のアドレスを見つけたいとしま
  しょう。するとネームサーバはどこかに問い合わせを行う必要があります。ま
  ずキャッシュにないかどうか探します。もし以前の問合わせがキャッシュに
  残っていて、答を知っていた場合には、直前の節で見たように、ただちに答を
  返します。キャッシュに答がなかった場合は、問い合わせのあった名前にどの
  くらい近い答えが返せるかを調べ、キャッシュされている情報をできるだけ使
  おうとします。最悪の場合は `.' (ルート) だけがマッチすることになり、
  よってルートサーバに尋ねる必要があります。ネームサーバは名前の左側の部
  分を消していき、自分が ai.mit.edu., mit.edu., edu. について知っている
  かチェックしていきます。これらを知らないと . に行くわけですが、この答
  は hints ファイルに書いてあるので、見つかります。ここであなたのネーム
  サーバは . のサーバに prep.ai.mit.edu に関する問い合わせを行います。こ
  の . サーバは直接の答は知らないでしょうが、あなたのサーバに参照先を提
  示し、次にどこに聞けばいいかを教えてくれます。この参照先提示は同じよう
  に次々に行われ、あなたのネームサーバは答を知っているネームサーバにまで
  導かれます。これをいまからお見せしましょう。 +norec で dig に再帰的な
  問合わせをしないように命じ、再帰を我々自身で行うことにします。その他の
  オプションは、dig に生成する情報を減らすように命じるもので、紙幅を節約
  します。

       $ dig +norec +noques +nostats +nocmd prep.ai.mit.edu.
       ;; Got answer:
       ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 980
       ;; flags: qr ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 0

       ;; AUTHORITY SECTION:
       .                       518400  IN      NS      J.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      K.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      L.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      M.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      F.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      G.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      H.ROOT-SERVERS.NET.
       .                       518400  IN      NS      I.ROOT-SERVERS.NET.

  これは参照先の提示です。ここには "Authority section" しかなく、"Answer
  section" がありません。私たちの立てたネームサーバは、私たちをこのネー
  ムサーバのどれかに指し向けます。どれかひとつをランダムに選んでみましょ
  う。

       $ dig +norec +noques +nostats +nocmd prep.ai.mit.edu. @D.ROOT-SERVERS.NET.
       ;; Got answer:
       ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58260
       ;; flags: qr; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3

       ;; AUTHORITY SECTION:
       mit.edu.                172800  IN      NS      BITSY.mit.edu.
       mit.edu.                172800  IN      NS      STRAWB.mit.edu.
       mit.edu.                172800  IN      NS      W20NS.mit.edu.

       ;; ADDITIONAL SECTION:
       BITSY.mit.edu.          172800  IN      A       18.72.0.3
       STRAWB.mit.edu.         172800  IN      A       18.71.0.151
       W20NS.mit.edu.          172800  IN      A       18.70.0.160

  MIT.EDU のサーバ群がいっぺんに提示されました。ではまたどれかをランダム
  に選びましょう。

       $ dig +norec +noques +nostats +nocmd prep.ai.mit.edu. @BITSY.mit.edu.
       ;; Got answer:
       ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29227
       ;; flags: qr ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 4

       ;; ANSWER SECTION:
       prep.ai.mit.edu.        10562   IN      A       198.186.203.77

       ;; AUTHORITY SECTION:
       ai.mit.edu.             21600   IN      NS      FEDEX.ai.mit.edu.
       ai.mit.edu.             21600   IN      NS      LIFE.ai.mit.edu.
       ai.mit.edu.             21600   IN      NS      ALPHA-BITS.ai.mit.edu.
       ai.mit.edu.             21600   IN      NS      BEET-CHEX.ai.mit.edu.

       ;; ADDITIONAL SECTION:
       FEDEX.ai.mit.edu.       21600   IN      A       192.148.252.43
       LIFE.ai.mit.edu.        21600   IN      A       128.52.32.80
       ALPHA-BITS.ai.mit.edu.  21600   IN      A       128.52.32.5
       BEET-CHEX.ai.mit.edu.   21600   IN      A       128.52.32.22

  今度は "ANSWER SECTION" がありました。そして私たちの知りたかった答も見
  つかりました。 "AUTHORITY SECTION" には、次回 ai.mit.edu に尋ねる際に
  はどのサーバにすべきか、という情報が含まれています。したがって次に
  ai.mit.edu の名前について知りたいときには、これらに直接聞けば良いわけ
  です。 named は同時に mit.edu に関する情報も集めるので、次に例えば
  www.mit.edu が問い合わされたときには、答えにずっと近いところにいること
  になります。

  というわけで、. からスタートし、参照先提示を辿ることで、ドメイン名の各
  レベルにおけるネームサーバを次々に見つけることができました。自前の DNS
  サーバがあれば、これらの他のネームサーバを使わなくても、あなたの named
  は、このように掘っていく段階で見つけた情報をすべてキャッシュし、しばら
  くは再び尋ねなくても良いようにしてくれます。

  ツリーとのアナロジーでいうと、名前の各 ``.'' は枝分かれのポイントに対
  応します。そして ``.''  に挟まれた部分はツリー中でのそれぞれの枝の名前
  になります。欲しい名前 (prep.ai.it.edu) の名前を得るには、このツリーを
  昇っていくことになります。 root (.) や、root から prep.ai.mit.edu に至
  る途中のあらゆるサーバに情報を問い合わせ、それらをキャッシュします。
  キャッシュの制限に達すると、この再帰的なレゾルバはそのサーバへの問合わ
  せをやめ、そこで参照提示された、名前の端のほうにある次のサーバへと進ん
  でいきます。

  いままでほとんど触れませんでしたが、同じくらい非常に重要なドメインとし
  て in-addr.arpa があります。これは「普通の」ドメインのようにネストもし
  ます。 in-addr.arpa のおかげで、アドレスがわかっている場合にホスト名を
  得ることができるようになります。ここで重要なのは、 IP 番号は in-
  addr.arpa ドメインでは逆順に記述されることです。あるマシンのアドレス
  192.186.203.77 がわかっていた場合、 named は 先程の prep.ai.mit.edu の
  例と同じように 77.203.168.198.in-addr.arpa を探そうとします。いま例え
  ば、 `.' 以外全くマッチしないような、キャッシュにないエントリを探すと
  しましょう。 root サーバに訪ね、 m.root-servers.net は他の root サーバ
  への参照を返します。 b.root-servers.net は直接 bitsy.mit.edu/ への参照
  を返してくれるので、そこから情報を取得することになります。

  5.2.  自分のドメインを作る

  さて、私たちのドメインを定義しましょう。ドメイン linux.bogus を作り、
  そこに私たちのマシンを定義しましょう。ここでは完全に架空のドメイン名を
  使って、間違っても外部の人に迷惑がかからないようにしましょう。

  始める前にもう一点。ホスト名に使える文字には制限があります。英語のアル
  ファベット a-z、数字 0-9、および '-' (ダッシュ) 文字だけが使えます。守
  るようにしてください (この規則を破っても BIND 9 では大丈夫ですが、BIND
  8 はダメです)。大文字小文字は DNS では区別されません。したがって
  pat.uio.no と Pat.UiO.No とはまったく同じように解釈されます。

  実はこの章で最初に行うべき部分はすでに記述済みです。 named.conf には以
  下のような行がありますよね。

  ______________________________________________________________________
  zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "pz/127.0.0";
  };
  ______________________________________________________________________

  このファイルではドメイン名の最後に `.' を付けていない点に注意してくだ
  さい。上記の内容から、これから私たちはゾーン 0.0.127.in-addr.arpa を定
  義すること、そしてこの named がそのゾーンのマスターサーバになること、
  またその内容がファイル pz/127.0.0 に保存されることなどがわかります。こ
  のファイルはすでに設定済みで、以下のような内容のはずです。

  ______________________________________________________________________
  $TTL 3D
  @               IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                                  1       ; Serial
                                  8H      ; Refresh
                                  2H      ; Retry
                                  4W      ; Expire
                                  1D)     ; Minimum TTL
                          NS      ns.linux.bogus.
  1                       PTR     localhost.
  ______________________________________________________________________

  先程の named.conf の場合とは対照的に、こちらのファイルではすべてのドメ
  イン名の最後に `.' があることに注意してください。ゾーンファイルの先頭
  に $ORIGIN 命令を置くことを好む人たちもいるようですが、これは不要で
  す。ゾーンファイルの origin (このゾーンが属する DNS の階層) は
  named.conf のゾーンセクションで指定されます。この場合は 0.0.127.in-
  addr.arpa です。

  この「ゾーンファイル」には三つの「リソースレコード (resource record:
  RR)」が含まれています。 SOA RR, NS RR, PTR RR です。 SOA は Start Of
  Authority の省略です。`@' は特別な記号で、 origin を意味します。この
  ファイルの `domain' カラムは 0.0.127.in-addr.arpa ですから、最初の行の
  実際の意味は以下と同じになります。

       0.0.127.in-addr.arpa.   IN      SOA ...

  NS は Name Server RR の略です。この行の先頭には `@' がありません。これ
  は暗黙のうちにすでに指定されたことになっています。直前の行が `@' では
  じまっていたからです。多少タイプの量が節約できますね。したがって NS の
  行は以下のようにも記述できることになります。

       0.0.127.in-addr.arpa.   IN      NS      ns.linux.bogus

  この行は DNS に、どのマシンがこのドメイン 0.0.127.in-addr.arpa のネー
  ムサーバであるかを教えます。 ns.linux.bogus というわけですね。 `ns' と
  いうのはネームサーバに良く用いられる名前ですが、これは web サーバに
  www.something という名前が付けられるのと似たようなものです。実際にはど
  んな名前を用いてもかまいません。

  最後に PTR (Domain Name Pointer) レコードが、サブネット 0.0.127.in-
  addr.arpa のアドレス 1 のホスト、すなわち 127.0.0.1 が localhost とい
  う名前であることを示しています。

  SOA レコードはどんなゾーンファイルでも先頭に置かれます。また各ゾーン
  ファイルにつき一つ、先頭に (ただし $TTL 指定のあとに) 書きます。このレ
  コードはゾーンの説明です。どこから得られるのか (ns.linux.bogusというマ
  シン)、内容に関する責任者は誰か (hostmaster@linux.bogus: ここにはあな
  たの電子メールアドレスを入れましょう)、ゾーンファイルのバージョンはい
  くつか (シリアル番号: 1)、その他キャッシュやセカンダリ DNS サーバなど
  に関連した内容などを書きます。残りのフィールド (refresh, retry,
  expire, minimum) については、この HOWTO の値をそのまま使えば特に問題な
  いでしょう。 SOA の前には必須の行、$TTL 3D と書かれた行があります。こ
  れはすべてのゾーンファイルに書いてください。

  では、ここで named を再起動 (rndc stop; named) して、 dig コマンドで今
  までの設定の確認を行いましょう。 -x を使うと逆引きの問合わせを行いま
  す。

       $ dig -x 127.0.0.1
       ;; Got answer:
       ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30944
       ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

       ;; QUESTION SECTION:
       ;1.0.0.127.in-addr.arpa.                IN      PTR

       ;; ANSWER SECTION:
       1.0.0.127.in-addr.arpa. 259200  IN      PTR     localhost.

       ;; AUTHORITY SECTION:
       0.0.127.in-addr.arpa.   259200  IN      NS      ns.linux.bogus.

       ;; Query time: 3 msec
       ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
       ;; WHEN: Sun Dec 23 03:02:39 2001
       ;; MSG SIZE  rcvd: 91

  なんとか 127.0.0.1 から localhost が得られました。いい感じですね。では
  メインのお仕事である linux.bogus ドメインのために、 named.conf に新し
  い `zone' セクションを書きましょう。

  ______________________________________________________________________
  zone "linux.bogus" {
          type master;
          notify no;
          file "pz/linux.bogus";
  };
  ______________________________________________________________________

  ここでも named.conf ファイルに記述するドメイン名の最後には `.' が付い
  ていないことに注目。

  linux.bogus ゾーンファイルには、まったく架空のデータを置くことにしま
  しょう。

  ______________________________________________________________________
  ;
  ; Zone file for linux.bogus
  ;
  ; The full zone file
  ;
  $TTL 3D
  @       IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                          199802151       ; serial, todays date + todays serial #
                          8H              ; refresh, seconds
                          2H              ; retry, seconds
                          4W              ; expire, seconds
                          1D )            ; minimum, seconds
  ;
                  NS      ns              ; Inet Address of name server
                  MX      10 mail.linux.bogus     ; Primary Mail Exchanger
                  MX      20 mail.friend.bogus.   ; Secondary Mail Exchanger
  ;
  localhost       A       127.0.0.1
  ns              A       192.168.196.2
  mail            A       192.168.196.4
  ______________________________________________________________________

  SOA レコードについては二つの点に注意する必要があります。
  ns.linux.bogus は A レコードを持った実際のマシンでなければなりません。
  CNAME レコードは、 SOA レコードのサーバマシンの部分には記述できませ
  ん。名前は `ns' でなくても、正しいホスト名であればかまいません。次に
  hostmaster.linux.bogus は hostmaster@linux.bogus と読み替えてくださ
  い。これはメールエイリアスかメールボックスで、この DNS をメンテナンス
  している人が頻繁にチェックしているところでなければなりません。このドメ
  インに関するメールは、ここで記述されたアドレスに送ることになっていま
  す。名前は `hostmaster' でなくあなたの e-mail アドレスでもかまいませ
  ん。でも `hostmaster' でももちろんちゃんと動くはずです。

  このファイルには新しいタイプの RR があります。 MX (Mail eXchanger) RR
  です。これはメールシステムに対して someone@linux.bogus 宛メールの送り
  先を伝えるもので、 mail.linux.bogus または mail.friend.bogus がこれに
  なります。マシンの名前の前に書かれた数値は MX RR の優先度を示します。
  最小の数値 (10) を持つホストに対して優先的にメールが送られます。この配
  送に失敗すると、メールはより大きな数値を持つホストに配送されます。すな
  わちここでは優先度 20 を持つ mail.friend.bogus です。

  rndc reload を実行して、named に設定ファイルを再び読ませます。ここまで
  の設定を dig で確認しましょう。

  $ dig any linux.bogus
  ; <<>> DiG 9.1.3 <<>> any linux.bogus
  ;; global options:  printcmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55239
  ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

  ;; QUESTION SECTION:
  ;linux.bogus.               IN      ANY

  ;; ANSWER SECTION:
  linux.bogus.        259200  IN      SOA     ns.linux.bogus. \
        hostmaster.linux.bogus. 199802151 28800 7200 2419200 86400
  linux.bogus.        259200  IN      NS      ns.linux.bogus.
  linux.bogus.        259200  IN      MX      20 mail.friend.bogus.
  linux.bogus.        259200  IN      MX      10 mail.linux.bogus.linux.bogus.

  ;; AUTHORITY SECTION:
  linux.bogus.        259200  IN      NS      ns.linux.bogus.

  ;; ADDITIONAL SECTION:
  ns.linux.bogus.     259200  IN      A       192.168.196.2

  ;; Query time: 4 msec
  ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
  ;; WHEN: Sun Dec 23 03:06:45 2001
  ;; MSG SIZE  rcvd: 184

  よく見ると、バグがあることがわかると思います。

       linux.bogus.        259200  IN MX        10 mail.linux.bogus.linux.bogus.

  というのは全くおかしいですね。これは、

       linux.bogus.        259200  IN MX        10 mail.linux.bogus.

  でなければなりません。

  読者の学習効果を慮って :-)、ここで私はわざと間違えました。ゾーンファイ
  ルを見ると、以下の行があるはずです。

                       MX      10 mail.linux.bogus     ; Primary Mail Exchanger

  ここにはピリオドがないですね。あるいは余計に 'linux.bogus' を書いてし
  まっている、とも言えます。ゾーンファイルに書かれたホスト名の最後にピリ
  オドがない場合には、 origin が最後に加えられます。つまり
  linux.bogus.linux.bogus と二重になってしまうのです。ですから、

  ______________________________________________________________________
                  MX      10 mail.linux.bogus.    ; Primary Mail Exchanger
  ______________________________________________________________________

  または

  ______________________________________________________________________
                  MX      10 mail                 ; Primary Mail Exchanger
  ______________________________________________________________________

  とするべきです。私は後者が好きです。タイプ量が少ないですから。 BIND の
  専門家にはこの書式に反対する人もいます (賛成する人もいます)。ゾーン
  ファイルでは、ドメインはすべて書き下して `.' で終えるか、全く書かない
  かどちらかにします。後者ではデフォルトで origin が付属します。

  ひとつ強く注意しておきたいのですが、named.conf ファイルでは、ドメイン
  名の後に `.' を付けてはいけません。 `.' が多すぎたり少なすぎたりしたお
  かげで、どれだけ多くの物事がだめになり、人々が混乱させられたか、きっと
  あなたには想像もつかないでしょう。

  では、この点を押さえて新たなゾーンファイルを書きましょう。少々新しい情
  報も加わっていますが、以下のようになります。

  ______________________________________________________________________
  ;
  ; Zone file for linux.bogus
  ;
  ; The full zone file
  ;
  $TTL 3D
  @       IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                          199802151       ; serial, todays date + todays serial #
                          8H              ; refresh, seconds
                          2H              ; retry, seconds
                          4W              ; expire, seconds
                          1D )            ; minimum, seconds
  ;
                  TXT     "Linux.Bogus, your DNS consultants"
                  NS      ns              ; Inet Address of name server
                  NS      ns.friend.bogus.
                  MX      10 mail         ; Primary Mail Exchanger
                  MX      20 mail.friend.bogus. ; Secondary Mail Exchanger

  localhost       A       127.0.0.1

  gw              A       192.168.196.1
                  TXT     "The router"

  ns              A       192.168.196.2
                  MX      10 mail
                  MX      20 mail.friend.bogus.
  www             CNAME   ns

  donald          A       192.168.196.3
                  MX      10 mail
                  MX      20 mail.friend.bogus.
                  TXT     "DEK"

  mail            A       192.168.196.4
                  MX      10 mail
                  MX      20 mail.friend.bogus.

  ftp             A       192.168.196.5
                  MX      10 mail
                  MX      20 mail.friend.bogus.
  ______________________________________________________________________

  CNAME (Canonical NAME) は、各マシンを複数の名前で呼ぶ方法です。よって
  www は ns の別名になります。CNAME レコードの利用については、多少議論の
  余地があります。でも以下のルールを守っておけば大丈夫でしょう。 MX,
  CNAME, SOA の各レコードでは CNAME レコードを参照してはいけません。これ
  らは A レコードだけを参照すべきなのです。したがって

  ______________________________________________________________________
  foobar          CNAME   www                     ; NO!
  ______________________________________________________________________

  という指定はすべきではなく、

  ______________________________________________________________________
  foobar          CNAME   ns                      ; Yes!
  ______________________________________________________________________

  という指定が正しいものとなります。

  rndc reload を実行して新しいデータベースをロードしましょう。すると
  named がファイルを読み込み直します。

       $ dig linux.bogus axfr

       ; <<>> DiG 9.1.3 <<>> linux.bogus axfr
       ;; global options:  printcmd
       linux.bogus.            259200  IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. 199802151 28800 7200 2419200 86400
       linux.bogus.            259200  IN      NS      ns.linux.bogus.
       linux.bogus.            259200  IN      MX      10 mail.linux.bogus.
       linux.bogus.            259200  IN      MX      20 mail.friend.bogus.
       donald.linux.bogus.     259200  IN      A       192.168.196.3
       donald.linux.bogus.     259200  IN      MX      10 mail.linux.bogus.
       donald.linux.bogus.     259200  IN      MX      20 mail.friend.bogus.
       donald.linux.bogus.     259200  IN      TXT     "DEK"
       ftp.linux.bogus.        259200  IN      A       192.168.196.5
       ftp.linux.bogus.        259200  IN      MX      10 mail.linux.bogus.
       ftp.linux.bogus.        259200  IN      MX      20 mail.friend.bogus.
       gw.linux.bogus.         259200  IN      A       192.168.196.1
       gw.linux.bogus.         259200  IN      TXT     "The router"
       localhost.linux.bogus.  259200  IN      A       127.0.0.1
       mail.linux.bogus.       259200  IN      A       192.168.196.4
       mail.linux.bogus.       259200  IN      MX      10 mail.linux.bogus.
       mail.linux.bogus.       259200  IN      MX      20 mail.friend.bogus.
       ns.linux.bogus.         259200  IN      MX      10 mail.linux.bogus.
       ns.linux.bogus.         259200  IN      MX      20 mail.friend.bogus.
       ns.linux.bogus.         259200  IN      A       192.168.196.2
       www.linux.bogus.        259200  IN      CNAME   ns.linux.bogus.
       linux.bogus.            259200  IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. 199802151 28800 7200 2419200 86400
       ;; Query time: 41 msec
       ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
       ;; WHEN: Sun Dec 23 03:12:31 2001
       ;; XFR size: 23 records

  うまくいっていますね。ご覧の通り、ゾーンファイルそのものとちょっと似て
  います。 www だけについても調べてみましょう。

  $ dig www.linux.bogus

  ; <<>> DiG 9.1.3 <<>> www.linux.bogus
  ;; global options:  printcmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16633
  ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

  ;; QUESTION SECTION:
  ;www.linux.bogus.               IN      A

  ;; ANSWER SECTION:
  www.linux.bogus.        259200  IN      CNAME   ns.linux.bogus.
  ns.linux.bogus.         259200  IN      A       192.168.196.2

  ;; AUTHORITY SECTION:
  linux.bogus.            259200  IN      NS      ns.linux.bogus.

  ;; Query time: 5 msec
  ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
  ;; WHEN: Sun Dec 23 03:14:14 2001
  ;; MSG SIZE  rcvd: 80

  つまり www.linux.bogus の本当の名前は ns.linux.bogus なわけです。そし
  て named が ns について持っている情報も示してくれています。あなたがプ
  ログラムなら、この情報で接続できるはずです。

  さて、ここまでが半分。

  5.3.  逆引きゾーン

  今やプログラムは、 linux.bogus にある名前を、実際に接続すべきアドレス
  に変換できるようになったわけです。でも逆引きのゾーンも必要です。これは
  DNS でアドレスを名前に変換できるようにするためのものです。この名前はさ
  まざまな種類のたくさんのサーバ (FTP, IRC, WWW などなど) において、あな
  たとの通信を認めるか、また認めた場合、どの程度の優先性を付与するかなど
  の判断に用いられます。インターネットにあるサービスすべてにアクセスする
  ためには、逆引きのゾーンが必要になります。

  以下を named.conf に記述してください。

  ______________________________________________________________________
  zone "196.168.192.in-addr.arpa" {
          type master;
          notify no;
          file "pz/192.168.196";
  };
  ______________________________________________________________________

  これは 0.0.127.in-addr.arpa とまったく同じです。ファイルの中身も同じよ
  うになります。

  ______________________________________________________________________
  $TTL 3D
  @       IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                          199802151 ; Serial, todays date + todays serial
                          8H      ; Refresh
                          2H      ; Retry
                          4W      ; Expire
                          1D)     ; Minimum TTL
                  NS      ns.linux.bogus.

  1               PTR     gw.linux.bogus.
  2               PTR     ns.linux.bogus.
  3               PTR     donald.linux.bogus.
  4               PTR     mail.linux.bogus.
  5               PTR     ftp.linux.bogus.
  ______________________________________________________________________

  では rndc reload を実行し、named に設定ファイルを再び読ませ、再び dig
  でこれまでの設定を確認しましょう。

  ______________________________________________________________________
  $ dig -x 192.168.196.4
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58451
  ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

  ;; QUESTION SECTION:
  ;4.196.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

  ;; ANSWER SECTION:
  4.196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN   PTR     mail.linux.bogus.

  ;; AUTHORITY SECTION:
  196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN     NS      ns.linux.bogus.

  ;; ADDITIONAL SECTION:
  ns.linux.bogus.         259200  IN      A       192.168.196.2

  ;; Query time: 4 msec
  ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
  ;; WHEN: Sun Dec 23 03:16:05 2001
  ;; MSG SIZE  rcvd: 107
  ______________________________________________________________________

  うん、良さそうですね。全体もダンプして調べてみましょう。

  ______________________________________________________________________
  $ dig 196.168.192.in-addr.arpa. AXFR

  ; <<>> DiG 9.1.3 <<>> 196.168.192.in-addr.arpa. AXFR
  ;; global options:  printcmd
  196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN     SOA     ns.linux.bogus. \
          hostmaster.linux.bogus. 199802151 28800 7200 2419200 86400
  196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN     NS      ns.linux.bogus.
  1.196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN   PTR     gw.linux.bogus.
  2.196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN   PTR     ns.linux.bogus.
  3.196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN   PTR     donald.linux.bogus.
  4.196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN   PTR     mail.linux.bogus.
  5.196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN   PTR     ftp.linux.bogus.
  196.168.192.in-addr.arpa. 259200 IN     SOA     ns.linux.bogus. \
          hostmaster.linux.bogus. 199802151 28800 7200 2419200 86400
  ;; Query time: 6 msec
  ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
  ;; WHEN: Sun Dec 23 03:16:58 2001
  ;; XFR size: 9 records
  ______________________________________________________________________

  よさそうですね！このような出力にならなかった場合は、 syslog にエラー
  メッセージが出ていないか見てみましょう。やり方は``named を起動する''
  直下の最初のセクションで説明しましたね。

  5.4.  気をつけてほしいこと

  ここでいくつか付け加えておくことがあります。上記で用いた IP 番号は
  'private net' のうちの一つのブロックから取ってきたものです。つまりこれ
  らの IP 番号はインターネットでパブリックに用いることはできません。です
  からこの HOWTO で例として表示しても安全なわけです。次の点は notify no;
  の行です。これは named に対して、「ゾーンファイルのどれかが更新されて
  も、それをセカンダリ (スレーブ) サーバに伝えない」という指示をすること
  になります。 BIND 8 以降の named は、ゾーンファイルの NS レコードにリ
  ストされている他のサーバに、ゾーンの更新を知らせることができます。これ
  は通常は便利な機能ですが、プライベートな実験ではこの機能は off にして
  おきましょう。この実験によってインターネットに迷惑をかけたくはないで
  しょう？

  そしてもちろん、このドメインは架空のいいかげんなもので、使われているア
  ドレスも同じく架空のものです。現実の世界で用いられている本物の例は、次
  の章を見て下さい。

  5.5.  なぜ逆引きが動作しないのか

  名前引きのシステムには、ちょっとした「できの悪い部分」がいくつかありま
  す。通常これらが表に出てくることはありませんが、逆引きゾーンの設定では
  良くお目にかかることがあります。ここから以降を読み進める前には、あなた
  のマシンが「あなたのネームサーバ」から逆引きできることを確認してくださ
  い。できない場合は戻ってやり直してからにしてください。

  ここでは、逆引きを外部ネットワークから見た場合に生じやすい二つの問題点
  について議論します。

  5.5.1.  逆引きゾーンが代理されない

  サービスプロバイダからネットワークアドレス空間とドメインネームをもらう
  ときには、通常そのドメインネームは代理 (delegation) されます。代理とは
  橋渡しの役目をする NS レコードのことで、あるネームサーバから別のネーム
  サーバを取得するときに用います。先に ``退屈な理論'' の節で説明しまし
  た。読んでます、よね？逆引きゾーンが動作していない場合は、今すぐ戻って
  読んでください。

  逆引きゾーンにも代理が必要です。例えば 192.168.196 のネットワークを
  linux.bogus ドメインと一緒にプロバイダからもらったとしたら、プロバイダ
  には NS レコードを正引きゾーンだけでなく逆引きゾーンにも加えてもらう必
  要があります。 in-addr.arpa からあなたのネットワークまでの繋がりを辿っ
  ていくと、おそらくどこかで鎖の輪が切れていることでしょう。多分接続して
  いるサービスプロバイダで。「切れている輪」が見付かったら、サービスプロ
  バイダに連絡してエラーを修正してもらいましょう。

  5.5.2.  クラスレス (classless) のサブネットをもらった場合

  これはやや高度な話題になります。しかしクラスレスのサブネットは最近非常
  に良く使われるようになってきたので、小さな会社に所属している人なら、お
  そらく身近にあるでしょう。

  最近のインターネットをなんとか維持できているのは、実はクラスレスサブ
  ネットのおかげなのです。数年前に IP 番号の枯渇についてちょっとした騒ぎ
  になったことがありました。その時 IETF (Internet Engineering Task
  Force: インターネットがちゃんと動いているのは彼らのおかげなのです) の
  賢人たちは、彼らの叡智を集めてこの問題を解決したのでした。ただし相応の
  対価をもって。その対価の一部は、``C'' 未満のサブネットを使わなければな
  らないこと、それによって動作しなくなるものが出てくること、です。このあ
  たりに関する説明と、その扱い方に関しては、 Ask Mr. DNS
  <http://www.acmebw.com/askmrdns/00007.htm> にある優れた解説を見てくだ
  さい。

  読みました？ここでは説明しませんから、ちゃんと読んでくださいね。

  この問題の半分は、接続先の ISP が Mr. DNS に書いてあったテクニックを理
  解していなければならない、というところにあります。小さな ISP では、こ
  れを知らずに動かしているところもあるでしょう。その場合は、あなたが彼ら
  にがまん強く教えてあげなければいけません。それに、まずあなたが理解しな
  いといけませんね ;-) 理解してくれたら、きっとちゃんとした逆引きゾーン
  を設定してくれるでしょう。 dig を使って正しいかどうか確かめましょう。

  問題の残り半分は、あなたがこのテクニックを理解しなければならない、とい
  うところです。自信がなければ、もう一度読みにいきましょう。そして Mr.
  DNS の説明にしたがって、自分のクラスレス逆引きゾーンを設定しましょう。

  実はここにはもう一つトラップが待ち構えています。 (非常に) 古いレゾルバ
  は、名前解決のチェーンの中に置かれたこの CNAME トリックの部分をたどる
  ことができず、あなたのマシンの逆引きに失敗してしまうことがあります。こ
  の結果、そのレゾルバは正しくないアクセスクラスを返したり、アクセスを拒
  否したり、とにかくそんなようなことになります。この問題に引っかかってし
  まったら、 (私の知るかぎりでは) 接続先の ISP に頼むしかありません。ト
  リックを使ったクラスレスゾーンファイルに、 CNAME の代わりにあなたの
  PTR レコードを直接書き込んでもらうことになります。

  ISP によっては別の解法を提供していることもあります。たとえば Web ベー
  スの form によって逆引きのマップを入力できるようになっているとか、ある
  いは似たような全自動型登録システムとか。
  5.6.  スレーブサーバ

  マスターサーバでゾーンが正しく設定できたら、少なくとも 1 台のスレーブ
  サーバが必要になります。スレーブサーバはシステムを堅牢にするために必要
  なものです。マスターが落ちても、ネットにいる外部の人が、スレーブからあ
  なたのドメインに関する情報を取得できるようになるのです。スレーブは、あ
  なたのいるところからできるだけ離れたところに置きます。マスターとスレー
  ブは、電力供給源・LAN・ISP・町・国、などを、できる限り共有していないこ
  とが望ましいのです。これらがすべてマスターと異なっているスレーブが見つ
  かったら、それは非常に良いスレーブだと言えます。

  スレーブは、単にマスターからゾーンファイルをコピーするネームサーバで
  す。以下のように設定します。

  ______________________________________________________________________
  zone "linux.bogus" {
          type slave;
          file "sz/linux.bogus";
          masters { 192.168.196.2; };
  };
  ______________________________________________________________________

  データのコピーにはゾーン転送という仕組みを用います。ゾーン転送は SOA
  レコードで制御します。

  ______________________________________________________________________
  @       IN      SOA     ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
                          199802151       ; serial, todays date + todays serial #
                          8H              ; refresh, seconds
                          2H              ; retry, seconds
                          4W              ; expire, seconds
                          1D )            ; minimum, seconds
  ______________________________________________________________________

  マスターのシリアル番号がスレーブよりも大きいときに限ってゾーンが転送さ
  れます。リフレッシュ (refresh) 時間に一回ずつ、スレーブはマスターが更
  新されていないかどうかチェックします。チェックできない (マスターに接続
  できない) と、スレーブはリトライ (retry) 時間に一回ずつ再接続を試みま
  す。期限切れ (expire) 時間が経過しても失敗し続けた場合は、スレーブはそ
  のゾーンをファイルシステムから削除し、それ以上はゾーン情報の提供を行わ
  なくなります。

  6.  基本的なセキュリティオプション

  By Jamie Norrish

  問題を避けるためのオプション設定

  いくつか簡単な作業を行えば、サーバをより安全にでき、またサーバの負荷を
  低減できます。ここで紹介する内容は出発点に過ぎません。セキュリティのこ
  とを考えるなら (考えるべきです)、ネット上にある他のリソースにあたって
  ください (``最後の章''をご覧ください)。

  以下の指定は named.conf に行います。これらの指定をこのファイルの
  options の内部に書くと、このファイルでリストされたすべてのゾーンに適用
  されます。特定の zone エントリの内部に書くと、そのゾーンだけに適用され
  ます。 zone 内部に書かれたエントリは options に書かれたエントリよりも
  優先されます。

  6.1.  ゾーン転送の制限

  スレーブサーバがドメインに対する問合わせに応えるには、プライマリサーバ
  からゾーンの情報を転送してくる必要があります。しかしスレーブサーバ以外
  のホストには、この転送の必要はないはずです。ですからゾーン転送は
  allow-transfer オプションを使って制限しましょう。例えば
  ns.friend.bogus の IP アドレスである 192.168.1.4 と、それからデバッグ
  用の自分自身を追加するならば:

  ______________________________________________________________________
  zone "linux.bogus" {
        allow-transfer { 192.168.1.4; localhost; };
  };
  ______________________________________________________________________

  ゾーン転送を制限すれば、外部の人々から見えるのは、彼らが直接尋ねたホス
  トに関する内容だけに限られます。 DNS 設定の詳細全体を問合わせることは
  できなくなるのです。

  6.2.  不正利用から守る

  まず、内部ネットワークとローカルのマシンからのものをのぞき、あなたの管
  理するドメイン以外への問合わせは禁止しましょう。これは、悪意を持ってあ
  なたの DNS サーバを利用しようとする試みを禁止するだけでなく、本来不必
  要な問合わせを減らします。

  ______________________________________________________________________
  options {
        allow-query { 192.168.196.0/24; localhost; };
  };

  zone "linux.bogus" {
        allow-query { any; };
  };

  zone "196.168.192.in-addr.arpa" {
        allow-query { any; };
  };
  ______________________________________________________________________

  さらに内部/ローカルからのものを除き、再帰的な問合わせも禁止します。こ
  れによりキャッシュ汚染攻撃 (cache poisoning attack: 間違ったデータをサ
  ーバに送りつけること) の危険性が減らせます。

  ______________________________________________________________________
  options {
          allow-recursion { 192.168.196.0/24; localhost; };
  };
  ______________________________________________________________________

  6.3.  named を root 以外で実行する

  named を root 以外から実行するのは良い考えです。破られたときに、クラッ
  カーに奪われる権限を減らすことが出来ますから。まず named を動作させる
  ユーザを作り、次に named を起動している init スクリプトを修正します。
  新しく作ったユーザ名を、 named の -u フラグに指定します。

  例えば Debian GNU/Linux 2.2 なら、 /etc/init.d/bind スクリプトを以下の
  行のように修正します (ユーザ named はあらかじめ作成しておきます):

  ______________________________________________________________________
  start-stop-daemon --start --quiet --exec /usr/sbin/named -- -u named
  ______________________________________________________________________

  Red Hat や他のディストリビューションでも同様にできるはずです。

  Dave Lugo は、二つの chroot を用いたセキュアな設定を
  <http://www.etherboy.com/dns/chrootdns.html> で解説しています。きっと
  興味を持たれる読者が多いでしょう。これを用いれば named を動かしている
  ホストをさらに安全にできます。

  7.  実際のドメインの例

  実際に用いられているゾーンファイルの例

  チュートリアルの例だけでなく実際に動作している例を載せて欲しい、という
  意見があったので、この章を設けました。

  この例は LAND-5 の David Bullock の許可の下に用いています。これらの
  ファイルは、 1996 年 9 月 24 日現在のものを、私が BIND 9 の制限と拡張
  にあわせて編集したものです。したがってここでの記述は、実際に LAND-5 の
  ネームサーバに問い合わせを行った結果とは多少異なります。

  7.1.  /etc/named.conf (または /var/named/named.conf)

  マスターゾーンセクションとして、必須の逆引きゾーンが二つ書かれていま
  す。 127.0.0 のネットと LAND-5 のサブネットである 206.6.177 です。
  LAND-5 の正引きゾーンである land-5.com もプライマリとして指定されてい
  ます。ゾーンファイルは本 HOWTO のこれまでの例で用いていた pz ではな
  く、 zone というディレクトリに収められていることにも注意してください。

  ______________________________________________________________________
  // Boot file for LAND-5 name server

  options {
          directory "/var/named";
  };

  controls {
          inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndc_key; };
  };

  key "rndc_key" {
          algorithm hmac-md5;
          secret "c3Ryb25nIGVub3VnaCBmb3IgYSBtYW4gYnV0IG1hZGUgZm9yIGEgd29tYW4K";
  };

  zone "." {
          type hint;
          file "root.hints";
  };

  zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "zone/127.0.0";
  };

  zone "land-5.com" {
          type master;
          file "zone/land-5.com";
  };

  zone "177.6.206.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "zone/206.6.177";
  };
  ______________________________________________________________________

  このファイルをあなたの named.conf ファイルに用いるときには、必ず
  ``notify no;'' を land-5 の二つの zone セクションに追加して、事故が起
  こらないようにしてください。

  7.2.  /var/named/root.hints

  このファイルは動的に変化するものですから、このリストは古いです。以前に
  説明したようにして、新しく作ったものを使いましょう。

  ______________________________________________________________________
  ; <<>> DiG 8.1 <<>> @A.ROOT-SERVERS.NET.
  ; (1 server found)
  ;; res options: init recurs defnam dnsrch
  ;; got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10
  ;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 13
  ;; QUERY SECTION:
  ;;      ., type = NS, class = IN

  ;; ANSWER SECTION:
  .                     6D IN NS        G.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        J.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        K.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        L.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        M.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        A.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        H.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        B.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        C.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        D.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        E.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        I.ROOT-SERVERS.NET.
  .                     6D IN NS        F.ROOT-SERVERS.NET.

  ;; ADDITIONAL SECTION:
  G.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    192.112.36.4
  J.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    198.41.0.10
  K.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    193.0.14.129
  L.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    198.32.64.12
  M.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    202.12.27.33
  A.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    198.41.0.4
  H.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    128.63.2.53
  B.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    128.9.0.107
  C.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    192.33.4.12
  D.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    128.8.10.90
  E.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    192.203.230.10
  I.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    192.36.148.17
  F.ROOT-SERVERS.NET.     5w6d16h IN A    192.5.5.241

  ;; Total query time: 215 msec
  ;; FROM: roke.uio.no to SERVER: A.ROOT-SERVERS.NET.  198.41.0.4
  ;; WHEN: Sun Feb 15 01:22:51 1998
  ;; MSG SIZE  sent: 17  rcvd: 436
  ______________________________________________________________________

  7.3.  /var/named/zone/127.0.0

  非常にシンプルなものです。まず絶対に必要な SOA レコード、そして
  127.0.0.1 を localhost にマップするレコードです。これらは両方とも必須
  です。逆にこれ以上のものは置くべきではありません。このファイルは、使っ
  ているネームサーバか hostmaster のメールアドレスが変更されない限り、更
  新する必要はおそらくないでしょう。

  ______________________________________________________________________
  $TTL 3D
  @               IN      SOA     land-5.com. root.land-5.com. (
                                  199609203       ; Serial
                                  28800   ; Refresh
                                  7200    ; Retry
                                  604800  ; Expire
                                  86400)  ; Minimum TTL
                          NS      land-5.com.

  1                       PTR     localhost.
  ______________________________________________________________________

  適当にインストールされた BIND では、ここでの例のように $TTL の行がない
  かもしれません。この行は以前は用いられておらず、 8.2 の BIND だけが起
  動時にこの行が無い旨の警告を出します。なお BIND 9 では $TTL は必須で
  す。

  7.4.  /var/named/zone/land-5.com

  まず必須である SOA レコードと、同じく必須の NS レコードがあります。セ
  カンダリのネームサーバが ns2.psi.net に用意されていることもわかります
  ね。これは望ましい設定です。必ずサイトの外にバックアップのセカンダリネ
  ームサーバを置くべきです。マスターのホストは land-5 で、このホストは同
  時に各種のインターネットサービスを提供していることもわかります。これに
  は (A レコードでなく) CNAME が用いられています。

  SOA レコードからわかるように、このゾーンファイルは land-5.com を
  origin にしており、連絡担当者は root@land-5.com です。 hostmaster も担
  当者のアドレスとして良く用いられます。シリアル番号は yyyymmdd 形式で、
  その日のうちのシリアル番号が追加されています。これはきっと 1996 年 9
  月 20 日の第 6 版なのでしょう。シリアル番号は必ず増加しなければならな
  いことを思い出してください。ここには当日中のシリアル番号として一桁しか
  使うことができません。したがって 9 回変更を行ったら、次の変更を行うに
  は翌日まで待たなければなりません。二桁使う方が良いかもしれませんね。

  ______________________________________________________________________
  $TTL 3D
  @       IN      SOA     land-5.com. root.land-5.com. (
                          199609206       ; serial, todays date + todays serial #
                          8H              ; refresh, seconds
                          2H              ; retry, seconds
                          4W              ; expire, seconds
                          1D )            ; minimum, seconds
                  NS      land-5.com.
                  NS      ns2.psi.net.
                  MX      10 land-5.com.  ; Primary Mail Exchanger
                  TXT     "LAND-5 Corporation"

  localhost       A       127.0.0.1

  router          A       206.6.177.1

  land-5.com.     A       206.6.177.2
  ns              A       206.6.177.3
  www             A       207.159.141.192

  ftp             CNAME   land-5.com.
  mail            CNAME   land-5.com.
  news            CNAME   land-5.com.

  funn            A       206.6.177.2

  ;
  ;       Workstations
  ;
  ws-177200       A       206.6.177.200
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177201       A       206.6.177.201
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177202       A       206.6.177.202
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177203       A       206.6.177.203
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177204       A       206.6.177.204
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177205       A       206.6.177.205
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ; {Many repetitive definitions deleted - SNIP}
  ws-177250       A       206.6.177.250
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177251       A       206.6.177.251
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177252       A       206.6.177.252
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177253       A       206.6.177.253
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ws-177254       A       206.6.177.254
                  MX      10 land-5.com.   ; Primary Mail Host
  ______________________________________________________________________

  land-5 のネームサーバを試してみればわかりますが、本当のホスト名は
  ws_number となっています。 BIND 4 の後の方のバージョンから、ホスト名に
  用いることのできる文字が制限されるようになりました。したがってこの名前
  は BIND 8 では全く動作しませんから、この HOWTO に掲載する際には '_'
  (underline) を '-' (dash) で置き換えました。しかし、先に述べたよう
  に、BIND 9 では再びこの制限はなくなりました。

  もう一つ気がつきましたか？各ワークステーションには固別の名前は付いてお
  らず、プレフィックスに IP 番号の最後の二つが付いた形式になっています。
  このような命名方法を用いればメンテナンスはとても楽になりますが、やや人
  間との相性は悪いので、顧客をイライラさせる結果になってしまうかもしれま
  せん。

  funn.land-5.com も land-5.com のエイリアスになっていますが、これは
  CNAME レコードではなく A レコードを用いています。

  7.5.  /var/named/zone/206.6.177

  このファイルについては後でコメントします。

  ______________________________________________________________________
  $TTL 3D
  @               IN      SOA     land-5.com. root.land-5.com. (
                                  199609206       ; Serial
                                  28800   ; Refresh
                                  7200    ; Retry
                                  604800  ; Expire
                                  86400)  ; Minimum TTL
                          NS      land-5.com.
                          NS      ns2.psi.net.
  ;
  ;       Servers
  ;
  1       PTR     router.land-5.com.
  2       PTR     land-5.com.
  2       PTR     funn.land-5.com.
  ;
  ;       Workstations
  ;
  200     PTR     ws-177200.land-5.com.
  201     PTR     ws-177201.land-5.com.
  202     PTR     ws-177202.land-5.com.
  203     PTR     ws-177203.land-5.com.
  204     PTR     ws-177204.land-5.com.
  205     PTR     ws-177205.land-5.com.
  ; {Many repetitive definitions deleted - SNIP}
  250     PTR     ws-177250.land-5.com.
  251     PTR     ws-177251.land-5.com.
  252     PTR     ws-177252.land-5.com.
  253     PTR     ws-177253.land-5.com.
  254     PTR     ws-177254.land-5.com.
  ______________________________________________________________________

  逆引きのゾーンは、設定の中でも多くの悲劇を引き起こす部分と言えます。こ
  れはマシンの IP 番号がわかっている場合に、ホスト名を取得するために用い
  られます。例えば、あなたが立てている FTP サーバが FTP クライアントから
  接続されたとしましょう。あなたの FTP サーバはノルウェーにあるので、ノ
  ルウェーと他のスカンジナビアの国々以外からの接続は多めに、他の国々から
  の接続は少なめに制限したいとします。クライアントから接続されると、 C
  ライブラリによって接続してきたマシンの IP 番号を知ることができます。な
  ぜならクライアントの IP 番号は、ネットワークを運ばれてきた IP パケット
  のそれぞれに書き込まれているからです。ここで gethostbyaddr という関数
  を呼べば、 IP 番号からホストの名前を引くことができます。 gethostbyaddr
  は DNS サーバに尋ね、 DNS サーバは DNS からそのマシンを探します。接続
  してきたクライアントは ws-177200.land-5.com だったとしてみましょう。 C
  ライブラリが IRC サーバに渡す IP 番号は 206.6.177.200 となります。した
  がって名前を引くためには 200.177.6.206.in-addr.arpa を見つける必要があ
  ります。 DNS サーバはまず arpa. のサーバに問い合わせをし、 in-
  addr.arpa. のサーバを教えてもらいます。続いて 206, 6 を順次逆に辿っ
  て、最後に Land-5 のゾーンである 177.6.206.in-addr.arpa ゾーンを発見し
  ます。最後にサーバは、そこから 200.177.6.206.in-addr.arpa に対する答え
  を入手します。 ``PTR ws-177200.land-5.com'' レコードから、
  206.6.177.200 は ws-177200.land-5.com であることがわかります。

  FTP サーバはスカンジナビアの国々、すなわち *.no, *.se, *.dk からの接続
  を優先しますが、 ws-177200.land-5.com は明らかに以上のどれにもマッチし
  ませんから、サーバはこの節続を、バンド幅がより小さく、最大接続数も少な
  いクラスに割り当てます。 206.2.177.200 に対する逆引きマップがそもそも
  in-addr.arpa ゾーンに存在しなければ、サーバは決して名前を見つけること
  ができませんから、 206.2.177.200 そのものを *.no, *.se, *.dk と比較し
  ます。どれにもマッチするわけはなく、サーバはクラスの割り当てができない
  その節続を、拒否することもあり得ます。

  逆引きマップが重要なのはサーバだけだ、という人や、そもそも逆引きマップ
  なんて全然大事じゃないんだ、なんていう人がいるかもしれません。これは間
  違いです。多くの ftp, news, IRC サーバでは逆引きのできないマシンからの
  接続を拒否します (WWW サーバにさえ拒否するものもあります)。ですからマ
  シン名の逆引きマップは実のところは必須なのです。

  8.  メンテナンス

  動作を維持するために

  named には、ただ走らせる以外にも一つ保守作業があります。 root.hints
  ファイルを最新の状態に保つ作業です。一番簡単なのは dig を使うやり方で
  す。まず引き数なしで dig を動かすと、現在サーバで使っている root.hints
  の内容が表示されます。次にリストされているルートサーバのいずれかに対し
  て dig @rootserver のように問い合わせを行います。出力結果は root.hints
  の内容にとてもよく似ているはずです。この結果を dig @e.root-servers.net
  . ns > root.cache.new のように保存して、古い root.hints と置き換えま
  す。

  キャッシュファイルを入れ替えた後には named に再読み込みさせるのをお忘
  れなく。

  Al Longyear がスクリプトを送ってくれました。自動的に root.hints を更新
  してくれるものです。これを月に一度起動する crontab のエントリをインス
  トールすれば、後は全部おまかせです。スクリプトでは、メールがちゃんと動
  作していて、メールエイリアスとして `hostmaster' が定義されていることを
  前提としています。あなたの設定にあわせてハックする必要があります。

  ______________________________________________________________________
  #!/bin/sh
  #
  # Update the nameserver cache information file once per month.
  # This is run automatically by a cron entry.
  #
  # Original by Al Longyear
  # Updated for BIND 8 by Nicolai Langfeldt
  # Miscelanious error-conditions reported by David A. Ranch
  # Ping test suggested by Martin Foster
  # named up-test suggested by Erik Bryer.
  #
  (
   echo "To: hostmaster <hostmaster>"
   echo "From: system <root>"

   # Is named up? Check the status of named.
   case `rndc status 2>&1` in
      *refused*)
          echo "named is DOWN. root.hints was NOT updated"
          echo
          exit 0
          ;;
   esac

   PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:
   export PATH
   # NOTE: /var/named must be writable only by trusted users or this script
   # will cause root compromise/denial of service opportunities.
   cd /var/named 2>/dev/null || {
      echo "Subject: Cannot cd to /var/named, error $?"
      echo
      echo "The subject says it all"
      exit 1
   }

   # Are we online?  Ping a server at your ISP
   case `ping -qnc 1 some.machine.net 2>&1` in
     *'100% packet loss'*)
          echo "Subject: root.hints NOT updated.  The network is DOWN."
          echo
          echo "The subject says it all"
          exit 1
          ;;
   esac

   dig @e.root-servers.net . ns >root.hints.new 2> errors

   case `cat root.hints.new` in
     *NOERROR*)
          # It worked
          :;;
     *)
          echo "Subject: The root.hints file update has FAILED."
          echo
          echo "The root.hints update has failed"
          echo "This is the dig output reported:"
          echo
          cat root.hints.new errors
          exit 1
          ;;
   esac

   echo "Subject: The root.hints file has been updated"
   echo
   echo "The root.hints file has been updated to contain the following
  information:"
   echo
   cat root.hints.new

   chown root.root root.hints.new
   chmod 444 root.hints.new
   rm -f root.hints.old errors
   mv root.hints root.hints.old
   mv root.hints.new root.hints
   rndc restart
   echo
   echo "The nameserver has been restarted to ensure that the update is complete."
   echo "The previous root.hints file is now called
  /var/named/root.hints.old."
  ) 2>&1 | /usr/lib/sendmail -t
  exit 0
  ______________________________________________________________________

  訳注: 訳者はまだ BIND 8 なのでこのスクリプトを試していないのですが、
  rndc restart というコマンドは rndc stop; named で置き換えないといけな
  いような気がします。

  root.hints は Internic から ftp でも入手できる、と言うことをすでにご存
  じの方もいるかもしれません。ですが root.hints の更新に ftp は使わない
  ようにしてください。上記の方法のほうが、ずっと「ネット (と Internic)
  に優しい」のです。

  9.  BIND 9 に移行する

  BIND 9 の配布アーカイブや、パッケージ化されたバージョンには、
  migration という文書が含まれており、そこに BIND 8 から BIND 9 に移行す
  るための情報が記述されています。この文書は非常にわかりやすく書かれてい
  ます。バイナリパッケージをインストールした場合は、
  /usr/share/doc/bind* や /usr/doc/bind* あたりに置かれていると思いま
  す。

  BIND 4 を使っている人は、同じ場所にある migration-4to9 を見てくださ
  い。

  10.  Q & A

  私にメールする前に、まずこの章を読んでください。

  1. 私の named では named.boot ファイルが必要と言われます

     読んでいる HOWTO が間違っています。この HOWTO の古い版では bind 4
     のことを扱っていますので、そちらを読んでください。
     <http://langfeldt.net/DNS-HOWTO/> にあります。

  2. ファイアウォールの中で DNS を使うには？

     ヒント。 forward only;。また

     ___________________________________________________________________
       query-source port 53;

     ___________________________________________________________________

  が named.conf ファイルの ``options'' の部分に必要になるでしょう。
  ``キャッシュ専用のネームサーバ'' の節にある例でちょっと触れましたね。

  3. DNS によって、あるサービスに対するアドレスを順繰りにまわす (round-
     robin する) にはどうすれば良いですか？つまり例えば www.busy.site に
     対する負荷を分散させるようにするにはどうすれば良いでしょうか。

     www.busy.site に対する A レコードを複数用意して、 4.9.3 以降の BIND
     を用いましょう。 BIND は回答を round-robin してくれます。古い版の
     BIND では、これは動作しません。

  4. (クローズな) イントラネットで DNS を使いたいのです。どうすれば良い
     ですか？

     root.hints ファイルを使わないようにして、ゾーンファイルだけを使いま
     しょう。 root.hints ファイルをいちいち更新する必要もないわけです。

  5. セカンダリ (スレーブ) のネームサーバを設定するには？

     プライマリ (マスタ) のサーバが、アドレス 127.0.0.1 だったとして、以
     下のような行をセカンダリの named.conf に記述します。

     ___________________________________________________________________
       zone "linux.bogus" {
             type slave;
             file "sz/linux.bogus";
             masters { 127.0.0.1; };
       };

     ___________________________________________________________________

  zone 情報を取ってこれるマスタサーバが他にもある場合は、 masters リスト
  に `;' (セミコロン) で区切って追加することもできます。

  6. net から切断されているときにも BIND を動作させておきたいんですが。

     これに関連した記事を 4 つ紹介しましょう。

     o  BIND 8/9 に特化したやり方を Adam L Rice が電子メールで教えてくれ
        ました。ダイアルアップのマシンで DNS を手間をかけずに動作させる
        方法です。

     私は、最近のバージョンの BIND では、これ [編注: ファイルを切り
     替える] がもう不必要であることに気がつきました。 "forwarders"
     指定の他に"forward" 指定が可能になっていて、後者で前者の使われ方を
     制御できるようになっていたんです。デフォルトの設定は
     "forward first" で、 最初にそれぞれの forwarders に問い合わせを行い、
     失敗した場合にはじめて自分自身で聞き込み調査を始めます。これが
     ラインが切れている時に gethostbyname() にやたらと時間がかかって
     しまう、おなじみの振る舞いです。しかし "forward only" を設定して
     おくと、 BIND は forwarders から反応が帰ってこないとすぐに
     あきらめます。したがって gethostbyname() も速やかに返ってくる
     ことになります。ですから技巧を使って /etc のファイルを切り替え、
     サーバを再起動する必要はないのです。

     私の場合では、以下の行を named.conf ファイルの options { }
     セクションに追加するだけでした。

     forward only;
     forwarders { 193.133.58.5; };

     とってもうまく動作してます。この方法のただ一つの欠点は、非常に
     洗練された DNS ソフトウェアを、キャッシュ動作だけしかしない
     単機能なソフトにしてしまう、ということです。ただ DNS キャッシュ
     だけをするソフトがあれば私は実はそっちを使いたいんですけど、
     Linux ではそのようなソフトはないみたいですね。

     o  以下の記事は Ian Clard <ic@deakin.edu.au> からもらったメールで
        す。彼のやり方を説明してくれています。

          IP マスカレードをさせている手元のマシンで named を走らせています。
          root.hints ファイルを二つ用意します。一つは root.hints.real で、
          本物の root サーバの名前が書かれています。もう一つは
          root.hints.fake で、その内容は...

          ----
          ; root.hints.fake
          ; this file contains no information
          ----

          です。切断するときには root.hints.fake ファイルを root.hints に
          コピーして named を再起動します。

          接続するときには root.hints.real ファイルを root.hints にコピー
          して named を再起動します。

          これらは ip-down と ip-up でそれぞれ自動実行させています。

          オフラインの時にドメイン名に対する問い合わせを行うと、named は
          それらに付いて知りませんから、以下のようなエントリを messages に
          出力します。

          Jan 28 20:10:11 hazchem named[10147]: No root nameserver for class IN

          これは気にしなくてもかまいません。

          私のところではこれで全く問題なく動作しています。ネットから切断
          されているときは、ローカルマシンのネームサーバを外部のドメイン名に
          対するタイムアウトの待ち時間なしで使えますし、接続されているとき
          には外部のドメインに対する問い合わせを普通に行うことができています。

     しかし、Peter Denison は Ian のやり方がまだ充分でないと教えてくれま
     した。彼のメッセージによると:

          オンライン時) キャッシュされたエントリ (とローカルネットのエントリ) は
                        ただちに提供する。キャッシュされていないエントリについては、
                        自分の ISP のネームサーバにフォワードする。
          オフライン時) ローカルネットワーク関連の問合わせはただちに提供する。
                        その他の問合わせについては **ただちに** 失敗する。

          root キャッシュファイルの変更と、問合わせのフォワードとの組み合わせは
          うまく動作しません。

          そこで、私は二つの named を (地域 LUG で議論しながら) 以下のように
          設定しました。

          named-online:   ISP のネームサーバへフォワード
                          localnet ゾーンのマスター
                          localnet の逆引きゾーン (1.168.192.in-addr.arpa) のマスター
                          0.0.127.in-addr.arpa のマスター
                          ポート 60053 で待機

          named-offline:  フォワードを行わない
                          root キャッシュファイルは「にせもの」にする
                          3 つのローカルゾーンのスレーブ (マスターは 127.0.0.1:60053)
                          ポート 61053 で待機

          そしてこれをポートフォワードと組み合わせ、ポート 53 をオフラインの時には
          61053 に、オンラインの時には 60053 にフォワードします (私は 2.3.18 で
          新しい netfilter パッケージを使いましたが、以前の (ipchains) の機構でも
          動作するはずです。

          ただしこれはマシンの外側からの問合わせには動作しません。 BIND 8.2 には
          小さなバグがあって、スレーブをマスターと同じ IP アドレスでは (ポートが
          異なっても) 同時に動作できないからです (開発者には知らせました)。
          明らかなパッチなので、おそらくすぐに直るでしょう。

     o  切断されている時間の長いマシンにおいて、BIND がNFS やポートマッ
        パとどのように相互作用するのかに関する情報もいただきました。
        Karl-Max Wanger からです。

     インターネットに対してモデム経由でたまにしか接続しないマシンには、
     私はすべて named を走らせていました。ネームサーバはキャッシュと
     してのみ動作し、 authority をもつ zone は保有せず、すべてを
     root.cache ファイルに書かれたネームサーバに問い合わせに行く設定に
     していました。 Slackware の流儀に従い、named は nfsd や mountd の
     前に起動していました。

     マシンのうちの一つ (Libretto 30 notebook) で、問題が起こりました。
     私のローカルな LAN につながっている他のマシンから、そのマシンを
     mount できなくなってしまうのです (ごくたまにできる時もありますが)。
     これは接続形式に依存せず、 PLIP でも PCMCIA のイーサネットカードでも、
     シリアル経由の PPP でも同じように起こりました。

     しばらく実験と考察を行った後、以下のような結論に達しました。
     nfsd と mountd が起動時に portmapper に対して行った登録動作
     (私はこれらのデーモンを、通常通りブート時にスタートしていました)
     を、 named はめちゃめちゃにしてしまうのです。 named の起動を
     nfsd と mountd のあとに行うようにしたところ、この問題は完全に
     解決しました。

     ブートの順序をこのように変更することによる不利はまったくありません
     から、潜在的な問題を避けるために、このようにすることをすべての
     皆さんにお薦めしたいと思います。

  7. キャッシュネームサーバはどこにキャッシュを保存しているの？キャッ
     シュのサイズは制御できますか？

     キャッシュはすべてメモリに保管されています。ディスクに書き込まれる
     ことはまったくありません。 named を kill すると、キャッシュも失われ
     ます。キャッシュを制御する方法はありません。 named のキャッシュ管理
     は単純なルールに従っているからです。キャッシュそのものも、あるいは
     キャッシュのサイズも、どんな理由があれ制御できません。この点を「修
     正」したければ named をハックしても良いでしょう。おすすめはできませ
     んが。

  8. named は再起動されるときにキャッシュを保存してくれますか？保存する
     ようにできますか？

     いいえ、 named は終了時にキャッシュを保存しません。つまり named を
     kill して再起動するたびに、キャッシュはゼロから再構成されます。
     キャッシュをファイルに保存するように named に指示する方法はないので
     す。この点を「修正」したければ named をハックしても良いでしょう。お
     すすめはできませんが。

  9. ドメインを手に入れるにはどうすればいいですか？私は (例えば) linux-
     rules.net というドメインを立ち上げたいのですが、このドメインを割り
     当ててもらうにはどうすればいいのでしょうか。

     ネットワークサービスプロバイダに連絡してみれば、おそらく助けてもら
     えるでしょう。なお世界のほとんどの地域では、ドメインの入手にはお金
     が必要であるはずです。

  10.
     DNS サーバを安全にするにはどうすればいいでしょう？ split DNS の設定
     のしかたは？
     両方とも高度な話題になります。いずれも
     <http://www.etherboy.com/dns/chrootdns.html> で取り上げられていま
     す。この話題は、これ以上ここでは扱いません。

  11.  より熟練した DNS 管理者になるために

  文献とツール

  しっかりした文献がちゃんと存在しています。オンラインのものと印刷されて
  いるものとがそれぞれあります。即席 DNS 管理者が熟練した DNS 管理者にな
  るためのステップを踏むには、この中のいくつかを読むことが必要です。

  私は The Concise Guide to DNS and BIND (by Nicolai Langfeldt, Que,
  ISBN 0-7897-2273-9) を書きました。この本はこの HOWTO と、とても似てい
  ますが、多少詳細に、そしてずっと幅広い話題を扱っています。この本はポー
  ランド語に翻訳され、Helion から DNS i BIND として出版されています。 (
  <http://helion.pl/ksiazki/dnsbin.htm>, ISBN 83-7197-446-9) C. Liu  P.
  Albitz が書いた DNS and BIND は、今や第四版となりました (O'Reilly &
  Associates, ISBN 0-937175-82-X.  バッタ本として知られています)。また
  Linux DNS Server Administration という本が Craig Hunt によって書か
  れ、Sybex から出版されています (ISBN 0782127363)。私はこれはまだ読んで
  いません。良い DNS (その他なんでも) の管理者になるためには、 Robert M.
  Pirsig の Zen and the Art of Motorcycle Maintenance も必読でしょう。

  訳注: Langfeldt さんの本の日本語訳は、オーム社から『DNS & BIND 入門』
  <http://www.ohmsha.co.jp/data/books/contents/4-274-06421-2.htm> という
  タイトルで出版されています。オライリーの『DNS & BIND』の日本語版は、現
  在第3版 <http://www.oreilly.co.jp/BOOK/dns3/> が出版されており、第4版
  も近々に発刊予定とのことです。

  オンラインでは、私の本 (やその他の大量の本) を電子的に購読するサービス
  が <http://safari.informit.com/> にあります。
  <http://www.dns.net/dnsrd> (DNS Resources Directory) や
  <http://www.isc.org/bind.html> でもいろいろ見つかります。 FAQ、リファ
  レンスマニュアル、論文やプロトコル定義や DNS のハックもあります (これ
  らや、以下に示す RFC の (全部ではないにせよ) ほとんどは、 BIND の配布
  アーカイブに含まれています)。私はこのあたりのほとんどは読んでいませ
  ん。ニュースグループ comp.protocols.tcp-ip.domains では DNS の議論をし
  ています。また DNS に関する RFC もたくさん存在しています。中でも重要な
  ものを以下に挙げておきます。 BCP (Best Current Practice) の番号が付い
  ているものは必読です。

     RFC 2671
        P. Vixie, Extension Mechanisms for DNS (EDNS0) August 1999.

     RFC 2317
        BCP 20, H. Eidnes et. al. Classless IN-ADDR.ARPA delegation,
        March 1998. This is about CIDR, or classless subnet reverse
        lookups.

     RFC 2308
        M. Andrews, Negative Caching of DNS Queries, March 1998.  About
        negative caching and the $TTL zone file directive.

     RFC 2219
        BCP 17, M. Hamilton and R. Wright, Use of DNS Aliases for
        Network Services, October 1997.  About CNAME usage.

     RFC 2182
        BCP 16, R. Elz et. al., Selection and Operation of Secondary DNS
        Servers, July 1997.

     RFC 2052
        A. Gulbrandsen, P. Vixie, A DNS RR for specifying the location
        of services (DNS SRV), October 1996

     RFC 1918
        Y. Rekhter, R. Moskowitz, D. Karrenberg, G. de Groot, E. Lear,
        Address Allocation for Private Internets, 02/29/1996.

     RFC 1912
        D. Barr, Common DNS Operational and Configuration Errors,
        02/28/1996.

     RFC 1912 Errors
        B. Barr Errors in RFC 1912.  Only available at
        <http://www.cis.ohio-state.edu/~barr/rfc1912-errors.html>

     RFC 1713
        A. Romao, Tools for DNS debugging, 11/03/1994.

     RFC 1712
        C. Farrell, M. Schulze, S. Pleitner, D. Baldoni, DNS Encoding of
        Geographical Location, 11/01/1994.

     RFC 1183
        R. Ullmann, P. Mockapetris, L. Mamakos, C. Everhart, New DNS RR
        Definitions, 10/08/1990.

     RFC 1035
        P. Mockapetris, Domain names - implementation and specification,
        11/01/1987.

     RFC 1034
        P. Mockapetris, Domain names - concepts and facilities,
        11/01/1987.

     RFC 1033
        M. Lottor, Domain administrators operations guide, 11/01/1987.

     RFC 1032
        M. Stahl, Domain administrators guide, 11/01/1987.

     RFC 974
        C. Partridge, Mail routing and the domain system, 01/01/1986.

