      LOADLIN.EXE は(DOS で動く) LINUX カーネルイメージのローダーです。
           (カーネルのコマンドラインを完全にサポートしています)
              (C) 1994 Hans Lermen (lermen@elserv.ffm.fgan.de)
              (翻訳：こじまみつひろ kojima@komae.denken.or.jp)
      =================================================================

  LOADLIN は F.Coutant 作の BOOTLIN と同じ原理に基づいていますが、よりエ
  ラーチェックを強化し、カーネルの持つ「コマンドライン機能」を完全にサポー
  トしています。レスポンスファイルを利用することも可能で、もしコマンドラ
  インが(DOS の制限である)128 バイトを越えても大丈夫です(1.0.5 よりも古
  いカーネルでは、80 バイト以上の文字列を渡すためにはパッチが必要です)。
  UMSDOS では、LOADLINX プリプロセッサが DOS 風のドライブ名を /dev/xxxx
  の形に変換します。

  昔からの LOADLIN ユーザーへ：
       LOADLIN-1.5 は、 BIOSINTV/REALBIOS なしに動きます！
                                          ======

  ローダーのプログラムは以下の条件の元で DOS のプロンプトか CONFIG.SYS
  から起動できます。

    1. プログラムがロードされるメモリ番地と 0x90000 番地の間に圧縮された
       カーネルイメージを置けるスペースがあること(ヘッダーとセットアップ
       プログラムは別にして)

    2. A) CPU が仮想 8086 モードにないこと
       か
       B) EMS ドライバが VCPI をサポートしていること

  手早く始めるには QUICKSTA.RT を、より詳しい説明は MANUAL.TXT を、それ
  ぞれ読んでください。

  ===========================================================================

  LODLIN15.TGZ の中身
  -------------------

    README.1ST      今読んでるこれ！
    QUICKSTA.RT     Pat Volkerding の LODIN14.TXT の引用
    MANUAL.TXT      マニュアル
    PARAMS.DOC      Linux コマンドラインパラメータの説明
    TEST.PAR        レスポンス(パラメータ)ファイルの例
    CHANGES         LOADLIN の歴史
    LINUX.BAT       Linux を起動するための DOS のバッチファイルの例
    LOADLIN.EXE     ローダー
    LOADLIN.ASM     ソースコード
    BIOSINTV.SYS    VCPI 経由でロードするためのデバイスドライバ
    BIOSINTV.ASM    そのソース
    REALBIOS.EXE    本物の BIOS 割込みベクター/データをファイルに書きだす
                    ためのプログラム
    REALBIOS.C      そのソース
    BOOTSECT.BIN    上記のデータを使うフロッピー用のブートセクター
    BOOTSECT.ASM    そのソース
    LOADLINX.EXE    UMSDOS をサポートしたプリプロセッサ
    LOADLINX.C      そのソース
    MAKEFILE        TASM, TLINK 用の MAKEFILE
    BOOTING.DOC     いくつかの有益な情報
    COPYING         FSF の一般許諾契約(Gnu Public License)
    KERNEL/*        boot/setup.S に対するパッチ

