  LINUX MODEM SHARING MINI-HOWTO
  Friedemann Baitinger,  baiti@herrenberg.netsurf.de
  V1.01, 11/02/97
  伊佐冶  哲, isaji@mxu.meshnet.or.jp
  27 Dec 1997

  このmini-HOWTOでは、TCP/IPネットワーク経由の他のシステムからモデムを共
  有するためのLinux設定方法について解説しています。
  ______________________________________________________________________

  目次

  1. 更新履歴
  2. サーバ側の設定(Linux)
  3. クライアント側の設定(Windows)
  4. セキュリティについて
  5. 実例

  ______________________________________________________________________

  1.  更新履歴

     V1.01, 11/02/97 HTMLフォーマットのソース。'cu'をどこで入手できるか
                     そのリファレンスを追加。またmserverの入手先も追加。
                     'cu'に'-s'パラメータを付けた例。
     V1.00, 06/12/97 初期リリース

  2.  サーバ側の設定(Linux)

  サーバにはLinuxを使い、以下のことを前提として話しを進めます。

  1. モデムは/dev/ttySxデバイスを使います。

  2. isdn4linux      /dev/ttyIxデバイス (訳注：isdn4linuxのサイト
     はftp://ftp.franken.de/pub/isdn4linux/などです。ISDN回線でないと
     「回線が使用中です。しばらくしてからやり直してみて下さ
     い」(Windows95側)というメッセージが出るのですが、うまくいった方がお
     られたらぜひ教えて下さい)

     もっとも簡単なセットアップとしてmodem demonを起動するための５
     行perlスクリプトを使います。

  $ cat /usr/sbin/modemd

  ______________________________________________________________________
  #!/usr/bin/perl
  select((select(STDOUT), $| = 1)[$[]);
  select((select(STDIN), $| = 1)[$[]);
  exec 'cu -s 115200 -l /dev/ttyS1';
  die '$0: Cant exec cu: $!\n';
  ______________________________________________________________________

  クライアントが適当なポートに接続している場合、モデムデーモン(modemd)は
  inetdプロセスによって開始されます。以下述べるようにモデムデーモンは単
  に'cu'コマンドの標準入力/出力をソケットハンドルに接続して、'cu'ハンド
  ルを実際のモデムデバイスとするだけです。'cu'コマンドがシステムにない場
  合は，UUCPパッケージをインストールして下さい。するコマンドです)。

  モデムデーモンの存在は設定ファイルをアップデートすることでinetdプロセ
  スとして認識されます。設定ファイルは通常/etc/inetd/confに

  ______________________________________________________________________
  #
  # modem daemon
  #
  modem stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/modemd /dev/ttyS1
  ______________________________________________________________________

  と書かれます(訳注：/dev/ttyS1は適当なデバイスに変更します)。これを動作
  させるために，/etc/servicesにエントリーさせます。

  ______________________________________________________________________
         modem           2006/tcp        modemd
  ______________________________________________________________________

  この例では、シンボリック名はポート番号2006に対応しています。ポート番号
  は使用されていないサービスのものが使えます。変更後，inetdプロセスにシ
  グナルを送ります。これはinetdで設定を再度読み込み、プロセスを再開させ
  るために必要です。

  $ ps |grep inetd
  194  ?  S     0:00 /usr/sbin/inetd

  kill -HUP 194

  これでサーバ側はクライアントからの要求を受ける準備ができました。正しく
  機能しているかは以下のようにして確認できます。

         $ telnet localhost modem

         Trying 127.0.0.1...
         Connected to localhost.
         Escape character is '^]'.

  さあ，モデムにつながりました。セットアップを確認するために'AT'コマンド
  をうちこんでみます。

         atz
         atz
         OK

         ati1
         ati1
         Linux ISDN
         OK

         ^]
         telnet>quit
         $

  モデムサーバでPerlスクリプトを使う代わりに，mserverというプログラムも
  あります。ftp://ftp.innet.be/pub/staff/carl/から入手できます。うまくみ
  つからない時はarchieコマンドで検索するか適当なサーチエンジンを使っ
  てmserverの在処を探して下さい。著者はまだmserverをインストールして使っ
  ていないのでこれ以上はコメントできません(訳注：mserverはネットワークに
  繋がっている他のホストからモデムを使うためのネットワークモデムサーバプ
  ログラムです。モデムデバイスはリモートホストがサーバに接続された時だけ
  オープンされます。詳しくはmserverパッケージのREADMEに書かれています)。

  3.  クライアント側の設定(Windows)

  ここではWindowsクライアントのセットアップについて解説します。クライア
  ントのPCにはTCP/IP用のCOMポートリディレクター(com-port redirector )が
  必要です。これにかなうプログラムはwindows 3.1とwindows 95用の
  'tactical software'の「dialout/ip」です(windows 3.1版は16-bitアプリケ
  ーションです。また windows nt用の32-bitプログラムは1997年の夏に公開さ
  れます)。 (訳注：以下のサイトから入手できます。 http://www.tactical-
  sw.com <http://www.tactical-sw.com>。 windowsnt用のものはすでに公開さ
  れています。評価版windows95 dlip95.exeで約1,133kbありました)

  dialout/ipは新しい仮想comポート上の共有モデムを表示するものです(訳注：
  windowsの「モデムのプロパティ」からみると新しいcomポートが見えます)。
  仮想comポートは，windowsプログラムからは，共有モデムが直接つながってい
  るかのようにみえます。多くのクライアントプログラム（windows 95 ダイア
  ルネットワークなどもそうです）はこれを認識し実際のcomポートとモデムが
  あるかのように動作できるのですが、一般的にfaxアプリケーションな
  どuart（訳注： universal asynchronous receiver transmitterの略）コント
  ロールラインを使うものは除きます。dialout/ipはtelnetプロトコルを供給す
  るように設定することもできますが，この特性はモデムをプール(pool)する製
  品にのみ当てはまり、この文書で述べるlinux設定には当てはまりません。ま
  たその名前にもかかわらずDialOut/IPは呼び出される側としても使えるアプリ
  ケーションです。

  www.tactical-sw.comサイト上では１〜２週間の期限付きの評価版をダウンロ
  ードするページがあります。インストールと設定はSETUPプログラムで行えま
  す(訳注：ダウンロードしたファイル(.exe)は自己解凍してインストールを開
  始します)。またインストールの詳細についてはREADME.TXTファイルに書かれ
  ています。 DialOut/IPを実行したときは，IPアドレスと共有モデムのポート
  番号を入力します。

  DialOut/IPは商用の製品でモデムあたりにライセンスが適用されます。つまり
  値段は共有しているモデムの数に依存しています。ライセンスには「共有モデ
  ムにアクセスするPCマシンの任意の台数にインストールできる」と書かれてい
  ます。 __

  4.  セキュリティについて

  もしLANであなたのホストに一台のモデムがあるだけなら、おそらくセキュリ
  ティについて心配することはないでしょう。しかしインターネットに接続され
  たLANで一台以上のモデム(モデムサーバとして設定したもの)がある場合はセ
  キュリティについてよく考えなくてはなりません。だれでもtelnet (あなたの
  ホスト名) modem と実行して長距離にダイアルしたり、その気になれば国際電
  話をかけられてしまうからです。許可されていないアクセスからモデムサーバ
  を保護するために tcp-wrappersのインストールをお奨めします(訳注：

  o  アーカイブ：

  o  ftp.iij.ad.jp:/pub/netman/security/tcp_wrapper.tar.gz

  o  参考：

  o  UNIX MAGAZINE 1996.6 P66

  o  Linux Japan Vol.5 p.12

  o  <http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/people/sirahasi/security.html>

  __

  5.  実例

  2章と3章で述べたセットアップによってWindows 95 ThinkPad上でQuicken(訳
  注：財務、金融関係に使うソフトです。不動産や定期預金などの資産，住宅ロ
  ーンなどの負債勘定も管理できます。 http://www.xaxon-
  net.or.jp/gifs/reviews/ )を実行して、Linuxマシンに接続されたモデムでホ
  ームバンク(homebank)に使っています。著者の場合のモデムは本物のモデムで
  はありません。これはISDN-Soカード上のエミュレートされたモデムなので
  す。COMポートに接続されているデバイスは、実際のデバイスがイーサネッ
  トLANのどの場所にあるかは認識していません。また標準アナログモデムかど
  うかも認識していませんが、ISDNデバイスはATコマンドを認識できるのです。

