      LOADLIN 1.5 ((C) 1994 lermen@elserv.ffm.fgan.de)
       and
      Linux version: 0.99.14, 0.99.15, 1.0, 1.1.47
      (翻訳：こじまみつひろ kojima@komae.denken.or.jp)

  以下に示すものは認識されるコマンドラインパラメータで、
  ======================================================

  1. LOADLIN が解釈するもの

         ramdisk=size        (ramdisk のサイズ(KBytes))
       or
         ramdisk=size,no     (上と同じですが、ディスクを変えるように、
                              とのプロンプトは出ません)
   例：  ramdisk=1440,no

         vga=mode

  2. Linux のカーネルが解釈するもの

         mem=number       (0.99pl15 以上では物理的なメモリの終り)
         root=device
         ro
         rw
         no387
         debug            コンソールに出力されるログレベルを 10 にセット
         no-hlt           起動時の HLT チェックを中止

  3. init が解釈するもの

         single
         auto
         ro,rw,no387   (カーネルから渡される)

  4. 各種のドライバが解釈するもの

  reserve=port1,num1,...,port5,num5 # 80x86 の io ポート予約用
  ether=irq,base_addr,mem_start,mem_end,dev_name # イーサネット用
  hd=cyl,head,sect         # HDD 用。2 ドライブあればこれを 2 度繰りかえす
                           # 1 つめがドライブ 0 に対応
  bmouse=irq               # バスマウスの IRQ の指定
  max_scsi_luns=n          # (n は 1 から 8 の間)
  st0x=base_address,irq    # SEAGATE controller ST01/ST02
  tmc8xx=base_address,irq  # Future Domain TMC-885,TMC-950
  t128=address,irq         # Trantor T128/T128F/T228
  ncr5380=port,irq,dma     # Generic NCR5380 driver
  aha152x=portbase,irq,scsiid,reconnect    # Adaptec AHA-152x driver
  xd=type,irq,iobase,dma   # xd ハードディスク用
  mcd=port,irq             # Mitsumi CD 用
  sound=0x0TTPPPID, ..
  sbpcd=sbport,SoundBlaster
  sbpcd=LMport,LaserMate
  sbpcd=SpeaFXport,SPEA

  5. 環境変数になるもの

  name=xxxx の形式になっているパラメータで、カーネルにもドライバにも認識
  されないものは環境変数に登録されます。

  LOADLIN 自身は BOOT_IMAGE=imagefile を環境変数に登録します。ユーザー自
  身でその他の環境変数を利用して /etc/rc などで条件に合せた動作をさせる
  ことが可能です。

  ==============================================================================
  以下に示すものはより詳細な説明です：

  LOADLIN で認識されるパラメータ：
  ================================

    root=device
    -----------
          device     "/dev/hda2" のようなシンボリックなデバイス名か 16
                     進で示されるデバイスナンバー(上位バイトがメジャーナ
                     ンバーで、下位バイトがマイナーナンバー)
                     認識されるシンボリックデバイス名(とそのパーティション)
                     は以下の通り：
                     "hda", "hdb", "sda", "sdb", "sdc", "sdd", "sde",
                     "fd", "xda", "xdb"

          ここには問題もあります：

          Linus は /dev/hda の後に続く数字を 16 進と解釈しています。とこ
          ろが、Slackware では Linus がしたであろう
          /dev/hda1 .. hda9 .. hdaa .. hdaf  ではなく、
          /dev/hda1 .. hda9 .. hda10 .. hda16 という番号付けになっていま
          す。

          このため、LOADLIN のバージョン 1.3 以降では、ルートデバイスを
          自ら解釈して数字でブートセクターに渡すようにしています。私の妥
          協的な命名法が、多少なりとも役にたてば、と願っています。

          私の命名法は：
          もし "/dev/hda, hdb, sda .." に続く数字が 0, 0x あるいは a..f
          ならば 16 進数と考え、1..9 で始まっていれば 10 進数とみなしま
          す。もし、どちらにもあてはまらなければ、その文字列はそのままコ
          マンドラインへと渡されます(より新しいバージョンのカーネルではま
          た違うデバイス名を用意しているかも知れません)

          例：
          root=302
          root=0x201
          root=/dev/hda2
          root=/dev/sdaa   は root=/dev/sda10 、 /dev/sda0xa と同じ。

    ramdisk=size
    ------------

  size Kbytes 単位で表した RAMDISK の容量です。ラムディスクのイメージは
       root=/dev/fdx が指定された場合、カーネルの起動時にフロッピードラ
       イブから読みこまれます。イメージを読みこんだ後、 カーネルはラムディ
       スク(フロッピーではありません)をルートデバイスにします。(カーネル
       がロードされた後など)起動用のフロッピーディスクが不要になれば、
       LOADLIN 自身がラムディスクにコピーすべきディスクを入れるようにプ
       ロンプトを出します。

    vga=mode
    --------

  mode     -3  VGA モードをユーザーに問いあわせる。 ask でも同じ
           -2  80x50 拡張 VGA モード extended でも同じ
           -1  80x25 標準モード normal でも同じ
            0  ブートプロンプトが出ている時に 0 を入れたと同じ
            .
            .
            n  ブートプロンプトが出ている時に n を入れたと同じ

  ro    "ro" を指定するとルートデバイスはリードオンリーモードでマウン
          トされます(UMSDOS 用ではありません！)

  rw    "rw" を指定するとルートデバイスをリード/ライト可能でマウントし
        ます

  ------------------------------------------------------------------------------

  Parameters recognized only by the kernel:
  =========================================
  カーネルにのみ理解されるパラメータ

  mem=number
  ----------

  number  物理的な RAM の終りを示します。0.99.15 以上のカーネルで利用で
          き、インストールされている RAM のサイズを自動的に認識できない
          ときに使うと便利です。

  root=device
  -----------
  device    "/dev/hda2" といったシンボリックデバイスかデバイス番号を示す数
            字(上位バイトがメジャー番号、下位バイトがマイナー番号)。認識可
            能なシンボリックデバイス名(パーティションも含めて)は：
            "hda","hdb","sda","sdb","sdc","sdd","sde","fd","xda","xdb"

            注意：1.1.47 以前のカーネルでは xda=0xC00, xdb=0xC40 だったが
                  それ以降のカーネルでは    xda=0xD00, xdb=0xD40 に変更
  例：
          root=302
          root=/dev/hda2

  !!注意：古いカーネル(1.0.5 以前)には init/main.c に小さなバグがあります。
  !!      もっとも、ほとんど問題になることはありませんが：
  !!      シンボッリックデバイス名の最後("hda2")が init にオプションパラメー
  !!      タとして渡されてしまい、init が "illegal option" と文句を言いま
  !!      す。しかし、エラーにはならずにそのまま実行されます。
  !!
  !!      もっと注意すべきことは、コマンドラインの静的バッファが小さすぎる
  !!      ことです(init/main.c では 80 バイトに設定されています)。このバッ
  !!      ファのサイズを 512 にしてカーネルを再構築するのがいいでしょう。
  !!
  !!      このバグは Linux 1.0.5 以降では修正されており、"command_line" も
  !!      最近のカーネルで 256 バイトがデフォルトになり、必要ならば
  !!      init/main.c の #define COMMAND_LINE_SIZE xxxx を変更することで簡
  !!      単に変更することができます(上限は 2047 です)

    no387
    -----
  "no387" を指定するとハードウェア浮動小数点コ・プロセッサを使用しません。

  1.1.47(より以前かも)以降では、ro,rw,no387 のオプションは init へは渡さ
  れなくなりました。

  次のオプションは新しく設定されたものです。

  debug  コンソールに出力されるログレベルを 10 に設定します。
  -----

  no-hlt  起動時に HLT コマンドのチェックをしません。もし 486
  ------  クローンチップを使っていれば、このオプションは*きわめて*
           有益でしょう。
  ------------------------------------------------------------------------------

  "init" に認識されるパラメータ：
  ==============================

  single   起動時に "シングルユーザー・モード" になります。
  ------

  auto
  ----
  ro,rw,no387   (1.1.47 以前のカーネル用。上記のコメントを見てください)
  -----------

  ------------------------------------------------------------------------------
  イーサネットの設定
  ================================

   ether=irq,base_addr,mem_start,mem_end,dev_name
   ---------------------------------------------

   irq        数字、IRQ 番号(3..15)
   base_addr  数字、IO ベースアドレス(0x280,...)
   mem_start  数字、シェアードメモリーの開始
   mem_end    数字、シェアードメモリーの終り
   dev_name   文字列
              eth0..3     all configured ethernetcards
              dl0         D-Link DE600 ポケットアダプタ
              atp0        AT-LAN-TEC (RealTek) ポケットアダプタ
              plip0..2    パラレルIP (PLIP)
              sl0..3      シリアルIP (SLIP)

    例:  ether=10,0x280,0xc8000,0xcbfff,eth0

    関係するファイル： net/inet/eth.c, drivers/net/Space.c

  ------------------------------------------------------------------------------

  I/O ポートの予約
  ================

  reserve=port1,num1,...,port5,num5
  ---------------------------------

   portn     対象となる IO ポートの範囲番号
   numn      その番号で予約するアドレス(これらのアドレスは "ioport_register"
             で "1" にセットされる)

  関連するファイル:  kernel/ioport.c(v1.2 以降では arch/i386/kernel/ioport.c)
  ------------------------------------------------------------------------------

  ルートデバイスのハードディスクパラメーターの設定
  =================================================

    hd=cyl,head,sect
    ---------------
  # 注意：もし 2 つのドライバを持っていれば、hd= パラメータを 2つ 書くこ
  # と。1 つめがドライブ 1 に、2 つめがドライブ 2 に対応する。
  # 例：loadlin zimage hd=1001,15,17 hd=989,15,56 root=/dev/hdb2 ro
  # これは私のマシンの例ですが、実際には不要です。もし Linux が BIOS か
  # ら正しくドライブのパラメータを取得できないときにのみ必要です。

  関係するファイル: drivers/block/hd.c
  設定:        CONFIG_BLK_DEV_HD

  ------------------------------------------------------------------------------
  バスマウス用の IRQ の設定：
  ==================================
    bmouse=irq
    ----------

  関係するファイル：drivers/char/busmouse.c
  設定:             CONFIG_BUSMOUSE

  ------------------------------------------------------------------------------
  SCSI コントローラー用のパラメーター：
  ====================================
    max_scsi_luns=n                 lun の最大値(1 から 8 までの間)

    st0x=base_address,irq           SEAGATE ST01/ST02 用の設定

    tmc8xx=base_address,irq         Future Domain TMC-885, TMC-950 用

    t128=address,irq                Trantor T128/T128F/T228 用

    ncr5380=port,irq,dma            NCR5380 用

    aha152x=portbase,irq,scsiid,reconnect     Adaptec AHA-152x 用

    関連ファイル： drivers/scsi/seagate.c, t128.c, g_NCR5380.c, aha152x.c

    設定：         CONFIG_SCSI_SEAGATE, CONFIG_SCSI_T128,
                   CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380, CONFIG_SCSI_AHA152X

  ------------------------------------------------------------------------------
  SCSI テープ用のパラメータ：
  =========================

    st=buffer_size,write_threshould,max_buffers

    buffer_size        Kbyte 単位で示したテープバッファのサイズ(ST_BLOCK_SIZE)
    write_threshould  バッファを書きだすまでの大きさ(buffer_size より小
                      さくすること)
    max_buffers        予約しておくバッファの数

    関連ファイル： drivers/scsi/st.c
    設定：         CONFIG_CHR_DEV_ST

  ------------------------------------------------------------------------------
  XT ハードディスコントローラ(DTC 5150X)用のパラメータ：
  =====================================================

    xd=type,irq,iobase,dma
    ----------------------

    関連ファイル： drivers/block/xd.c
    設定：         CONFIG_BLK_DEV_XD

  ------------------------------------------------------------------------------

  Mitsumi 製の CDROM ドライバ用のパラメータ：
  ==========================================

    mcd=port,irq
    ------------

    関連ファイル：drivers/block/mcd.c
    設定：        CONFIG_MCD

  ------------------------------------------------------------------------------
  サウンドカード用の設定：
  ========================

    sound=0x0TTPPPID, ..
    ----------------

  全ての値は 1 つの longint 値に埋めこまれる。上の例では、16 進のフォー
  マットになっており、それぞれ 16 進数で記述される。

    TT  サポートしているカードのタイプ
        設定されているカードへのインデックス。もし全てのカードが設定され
        ていれば(普通あり得ない設定だが)、以下の順番になっている。
                          Roland MPU-401
                          Gravis Ultrasound
                          ProAudio Spectrum
                          SoundBlaster
                          SoundBlaster 16
                          SB16 MPU-401 (SB16-MIDI port)
                          AdLib

    PPP        使用するポートのアドレス

    I          IRQ

    D          DMA Channel

    関連ファイル： drivers/sound/dev_table.h,dev_table.c
    設定：         CONFIG_SOUND

  ------------------------------------------------------------------------------

  IDEタイプ の CD-ROM(Kotobuki/Matsushita/Panasonic)用のパラメータ
  =================================================================

    sbpcd=sbport,SoundBlaster
    ------------------------
    sbpcd=LMport,LaserMate
    ----------------------
    sbpcd=SpeaFXport,SPEA
    ----------------------

    sbport       サウンドブラスタ用のドライバが使うベースアドレス + 0x10
                 (0x230 なら 0x220+0x10 を意味している)
    LMport       MPU タイプのポートで、0x300 か同等のアドレス
    SpeaFXport   SpeaFX カードのベースアドレス

    関係ファイル： drivers/block/sbpcd.c
    設定：         CONFIG_SBPCD

  ------------------------------------------------------------------------------

