  Linux ハードウェア互換性 HOWTO
  Patrick Reijnen,
  <antispam.hardware_howto@antispam.reijnen.nl.com (どちらのア
  ドレスからも "antispam" を取り除いてください)>
  v99.3, 28 September 1999
  伊佐治哲 と Linux JF Project
  v99.3j, 15 April 2000

  この文書は Linux が対応しているハードウェアの一覧を紹介します。必要な
  ドライバーを見つける手がかりになると思います。
  ______________________________________________________________________

  目次

  1. はじめに
     1.1 ごあいさつ
     1.2 Copyright
     1.3 システムアーキテクチャ

  2. コンピュータ/マザーボード/BIOS
     2.1 個別のコンピュータ/マザーボード/BIOS
     2.2 未対応のもの

  3. ノートPC
     3.1 特定のノート PC について
     3.2 PCMCIA

  4. CPU/FPU
  5. メモリ
  6. ビデオカード
     6.1 Diamond 社のビデオカード
     6.2 SVGALIB (コンソール用グラフィックライブラリ)
     6.3 XFree86 3.3.2
        6.3.1 アクセラレーション可
        6.3.2 アクセラレーション不可
        6.3.3 白黒
        6.3.4 アルファ版、ベータ版のドライバ
     6.4 S.u.S.E. X サーバ
     6.5 商用の X サーバ
        6.5.1 Xi Graphics 社
        6.5.2 Metro-X 4.3.0

  7. ハードディスク・コントローラ
     7.1 アルファ版、ベータ版のドライバ

  8. ハードディスク RAID コントローラ
  9. SCSI コントローラ
     9.1 対応カード
     9.2 アルファ版、ベータ版のドライバ
     9.3 未対応

  10. I/O コントローラ
  11. マルチポートコントローラ
     11.1 インテリジェントでないカード
        11.1.1 対応カード
     11.2 インテリジェントなカード
        11.2.1 対応カード
        11.2.2 アルファ版、ベータ版のドライバ

  12. ネットワークアダプタ
     12.1 対応カード
        12.1.1 イーサネット
        12.1.2 ISDN
        12.1.3 フレームリレー
        12.1.4 無線ネットワークカード
        12.1.5 X25
        12.1.6 ポケットアダプタおよびポータブルアダプタ
        12.1.7 スロットを使わないもの
        12.1.8 ARCnet
        12.1.9 TokenRing
        12.1.10 FDDI
        12.1.11 アマチュア無線 (AX.25)
        12.1.12 PCMCIA カード
     12.2 アルファ版、ベータ版のドライバ
        12.2.1 イーサネット
        12.2.2 ISDN
        12.2.3 ATM
        12.2.4 フレームリレー
        12.2.5 無線ネットワークカード
     12.3 未対応
  13. サウンドカード
     13.1 対応カード
     13.2 アルファ版、ベータ版のドライバ
     13.3 未対応

  14. ハードディスクドライブ
     14.1 未対応

  15. テープドライブ
     15.1 対応
     15.2 アルファ版、ベータ版のドライバ
     15.3 未対応

  16. CD-ROM ドライブ
     16.1 対応
     16.2 アルファ版、ベータ版のドライバ
     16.3 メモ

  17. CD-R (CD ライタ)
  18. リムーバブルドライブ
  19. マウス
     19.1 対応
     19.2 アルファ版、ベータ版ドライバ
     19.3 メモ

  20. モデム
  21. プリンタ/プロッタ
     21.1 Ghostscript
        21.1.1 Ghostscript 5.1 が対応しているプリンタ
        21.1.2 アルファ版、ベータ版のドライバ

  22. スキャナ
     22.1 対応
     22.2 アルファ版、ベータ版のドライバ
     22.3 未対応

  23. その他のハードウェア
     23.1 アマチュア無線
     23.2 VESA 省電力プロトコル (DPMS) 対応モニタ
     23.3 タッチスクリーン
     23.4 シリアルポート接続の端末
     23.5 ジョイスティック
     23.6 ビデオキャプチャボード/フレーム取り込みボード/TV チューナー
     23.7 デジタルカメラ
        23.7.1 対応
        23.7.2 未対応
     23.8 UPS
     23.9 マルチファンクションボード
     23.10 データの取り込み
     23.11 watchdog タイマーインターフェース
     23.12 その他

  24. 関連情報について
  25. 謝辞
  26. 付録 A: XFree 3.3.x が対応している S3 カード
  27. 付録 B: 対応している PCMCIA カード
     27.1 イーサネットカード
     27.2 Fast Ethernet (10/100baseT) アダプタ
     27.3 トークンリングアダプタ
     27.4 無線ネットワークアダプタ
     27.5 ISDN
     27.6 モデムとシリアルカード
     27.7 メモリカード
     27.8 SCSI アダプタ
     27.9 ATA/IDE CD-ROM アダプタ
     27.10 マルチファンクションカード
     27.11 ATA/IDE カードドライブ
     27.12 ATA/IDE インタフェースカード
     27.13 パラレルポートカード:
     27.14 その他のカード
     27.15 現在作業中…
     27.16 未対応

  28. 付録 C. 対応しているパラレルポートデバイス
     28.1 イーサネット
     28.2 ハードディスク
     28.3 テープドライブ
     28.4 CD-ROM ドライブ
     28.5 リムーバブルドライブ
     28.6 IDE アダプタ
     28.7 SCSI アダプタ
     28.8 デジタルカメラ
     28.9 PCMCIA パラレルポートカード

  29. 付録 D. プラグ&プレイデバイス
  30. 付録 E. Linux で使えないハードウェア
  31. 用語集
  32. 日本語訳について

  ______________________________________________________________________

  1.  はじめに

  注意: Linux はまだ USB に対応していません。

  1.1.  ごあいさつ

  ハードウェア互換性 HOWTO を読んでくれてありがとうございます。この文書
  は Linux が対応しているハードウェア部品(部品を組み立ててできるコン
  ピュータではありません)のほとんどを一覧としてまとめています。したがっ
  て、この文書に目を通せば Linux マシンで使えるハードウェアを選ぶことが
  できます。 Linux が対応しているハードウェアは急激に増えているので、こ
  の文書が完成することは将来的にもありえません。したがって、この HOWTO
  に書かれていないハードウェアがあっても、対応していることを私が知らな
  かっただけです。つまり Linux がその部品に対応していることに単に私が気
  づかなかったか、対応していることを誰も教えてくれなかったということで
  す。

  「アルファ版、ベータ版のドライバー」という節では、アルファ版やベータ版
  のドライバーを紹介します。これらが実用になるかどうかは個々のドライバー
  によります。ドライバによってはアルファ版のカーネルにしか入っていないこ
  ともあるので、この文書で紹介されているのに自分が使っているカーネルが対
  応していない場合には、カーネルのバージョンを上げてください。

  一部のデバイスは、バイナリしか配布されていないモジュールでしか対応でき
  ません。できる限りこのようなデバイスは避けましょう。バイナリのみ配布の
  モジュールは、「何かひとつの」バージョンのカーネル向けにコンパイルされ
  ています。また、モジュールのソースコードも公開されていません。これが原
  因でシステムの更新や管理がやりにくくなるかもしれません。
  Linus Torvalds は次のように言っています。「ぼくはバイナリだけのモ
  ジュールがあってもいいと思う。でも、こういったモジュールが正しく動くこ
  とを期待できるのは、コンパイルの対象になっているバージョンだけなんだっ
  てことはみんなに知っていてほしい」
  モジュールのソースコードが入手できるかどうかについては
  <http://www.kt.opensrc.org/kt19990211_5.html#10> の情報を見るといいで
  しょう。

  この文書の最新版は <http://users.bart.nl/~patrickr/hardware-
  howto/Hardware-HOWTO.html> 、それから SunSite やそのミラーサイトから入
  手できます。この文書を含む HOWTO の翻訳は
  <http://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/translations> や
  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/translations> から入手でき
  ます。

  この文書で取りあげられていないハードウェアで、Linux に対応しているもの
  や、あるいは、Linux には対応していないものをご存知でしたら、メールなど
  で筆者にお知らせください。

  このドキュメントを読んだ後でも、まだ部品に関する手がかりが欲しいです
  か?  それならば "Build Your Own PC" サイト
  <http://www.verinet.com/pc/> をチェックするといいでしょう。

  最初から設定してある Linux システムが欲しい? だったら
  <http://www.linuxresources.com/web/> を見てください。

  1.2.  Copyright

  Copyright 1997, 1998, 1999 Patrick Reijnen

  This HOWTO is free documentation; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU General Public License as
  published by the Free software Foundation; either version 2 of the
  license, or (at your option) any later version.

  This document is distributed in the hope that it will be useful, but
  without any warranty; without even the implied warranty of
  merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU
  General Public License for more details.  You can obtain a copy of the
  GNU General Public License by writing to the Free Software
  Foundation,, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

  If you use this or any other Linux HOWTO's in a commercial
  distribution, it would be nice to send the authors a complimentary
  copy of your product.

  1.3.  システムアーキテクチャ

  この文書では、Intel 系プロセッサを基本にしたシステムで動作する Linux
  しか取りあげません。その他のシステムで動作する Linux については以下の
  場所を参考にしてください。

  o  ARM Linux
     <http://www.arm.uk.linux.org/>

  o  Linux/68k
     <http://www.clark.net/pub/lawrencc/linux/index.html>

  o  Linux/8086 (組み込み用のサブセット版カーネル)
     <http://www.linux.org.uk/ELKS-Home/index.html>

  o  Linux/Alpha
     <http://www.azstarnet.com/~axplinux/>

  o  Linux/MIPS
     <http://www.linux.sgi.com>

  o  Linux/PowerPC
     <http://www.linuxppc.org/>

  o  Acorn 用 Linux
     <http://www.ph.kcl.ac.uk/~amb/linux.html>

  o  PowerMac 用 Linux
     <http://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/mklinux/mkarchive/info/index.htm
     l>

  2.  コンピュータ/マザーボード/BIOS

  バスは、ISA, VLB, EISA, PCI に対応しています。

  2.1.  個別のコンピュータ/マザーボード/BIOS

  o  IBM PS/2 の MCA システム
     カーネル 2.0.7 以降で対応していますが、安定版カーネルで対応している
     のはこれだけです。詳しくは Micro Channel Linux のホームページ (
     <http://www.dgmicro.com/default.htm>)を見てください。 MCA システム
     用のソフトウェアは <ftp://ftp.dgmicro.com/pub/linuxmca> にありま
     す。 MCA 用の SCSI サブシステムについては <http://www.uni-
     mainz.de/~langm000/linux.html> を見てください。

  o  EFA E5TX-AT マザーボードには、RedHat Linux 5.0 で(もしかすると他の
     バージョンの Linux でも)起こる回避可能な問題があります。つまり、
     ハードウェアの検出の際に勝手に再起動してしまいます。この問題を回避
     するには、BIOS のバージョンを 1.01 に更新します。BIOS の更新プログ
     ラムは <http://www.efacorp.com/download/bios/e5tx103.exe> にありま
     す。

  o  Edom MP080 マザーボードで Linux を動作させるためには BIOS をフラッ
     シュする必要があります。BIOS のフラッシュを行わないと、Linux はハー
     ドウェアの検出のときに再起動してしまいます。BIOS のフラッシュについ
     ては  <http://www.edom.com/tech/tech.htm> と
     <http://www.edom.com/download> を見てください。

  o  PII Intel LX チップセットを載せた Zida 6MLX マザーボードは、 BIOS
     で PII キャッシュを無効にしたときしか Linux が動作しないと言われて
     います。BIOS を更新しても問題は解決しません。症状としては、システム
     の起動中や起動直後に不規則に再起動が起こります。

  新しい PCI ボードの多くでは、"Probing PCI Hardware" の処理中にエラー
  メッセージを出力します。メッセージは以下のようなものです。

      Warning : Unknown PCI device (8086:7100).  Please read
  include/linux/pci.h

  これは「pci.h ファイルを読め」ということです。このファイルから引用しま
  す。

           ＜新しい PCI デバイスを報告するための手順＞
      私たちは新しい PCI デバイス(標準の PCI 識別手続きを使っているもの)
      についての情報を集めています。起動時に何らかの警告メッセージが表示
      されたら、以下の情報を報告してください:
           - /proc/pci
           - ハードウェアの詳しい説明。どのデバイスが未知なのかをはっき
             りさせてください。それはマザーボードのチップセットかもしれ
             ません。PCI-CPU ブリッジや PCI-ISA ブリッジかもしれません。
           - ハードウェアの説明書に実際の情報が書かれていない場合は、
             ボードに載っているチップの刻印を調べてください。
           - これらの情報全てを linux-pcisupport@cao-vlsi.ibp.fr 宛に
             送ってください。私たちはできるだけ早くそのデバイスの情報を
             一覧に追加します。

      メールを送る「前」には、最新版の Linux を調べて、そのデバイスがまだ
      追加されていないことを確かめてください。

      よろしくお願いします。

                   Frederic Potter

  大抵の場合は、マザーボードや未知の PCI デバイスも正しく動作します。

  2.2.  未対応のもの

  o  BIOS のバージョンが 1.36, 1.37, 1.4 の Supermicro P5MMA。Linux はこ
     のマザーボードでは起動しません。Linux を起動できる、BIOS の新しい
     版(ベータ版)は  <ftp://ftp.supermicro.com/mma9051.zip> にあります。

  o  Supermicro P5MMA98。Linux はこのマザーボードでは起動しません。
     Linux をブートできる、BIOS の新しい版(ベータ版)は
     <ftp://ftp.supermicro.com/a98905.zip> (確認できていません)にありま
     す。

  o  DataExpert 社の ExpertColor TX531 V1.0 マザーボードのうち、 ACER
     M1531 (日付: 9729, TS6) と ACER M1543 (日付: 9732 TS6)を載せたもの
     では、再現性のない Segmentation falut が起きたり、高負荷時やテープ
     の使用時にカーネルが変な動きや停止をすることがあるようです。この原
     因は PCI バスと ACER のチップセットにそれぞれにあるようです。

  3.  ノートPC

  Linux とラップトップについて詳しく調べたければ、まずは以下のサイトを調
  べるとよいでしょう。

  o  Linux Laptop Homepage
     <http://www.cs.utexas.edu/users/kharker/linux-laptop/>

  ラップトップに関連する情報は以下のサイトにもあります:

  o  Avanced Power Management
     <ftp://ftp.cs.unc.edu/pub/users/faith/linux/>

  o  ノート PC のバッテリー状態
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/power/>

  o  カーソルを点滅させないためのツール
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/console/noblink-1.
     7.tar.gz>

  o  他の一般的な情報
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages/laptops/>

  3.1.  特定のノート PC について

  o  Compaq Concerto (ペンドライバ)
     <http://www.cs.nmsu.edu/~pfeiffer/>

  o  Compaq Contura Aero
     <http://domen.uninett.no/~hta/linux/aero-faq.html>

  o  IBM ThinkPad
     <http://peipa.essex.ac.uk/tp-linux/tp-linux.html>

  o  IBM Thinkpad 770 シリーズ
     <http://resources.inw.com/linux/thinkpad770>

  o  NEC Versa M と Versa P
     <http://www.santafe.edu:80/~nelson/versa-linux/>

  o  Tadpole P1000
     <http://www.tadpole.com/support-trdi/plans/linux.html>

  o  Tadpole P1000 (別のページ)

  o  TI TravelMate 4000M
     <ftp://ftp.biomath.jussieu.fr/pub/linux/TM4000M-mini-HOWTO.txt.Z>

  o  TI TravelMate 5100

  o  東芝 Satellite Pro 400CDT
     <http://terra.mpikg-teltow.mpg.de/~burger/T400CDT-Linux.html >

  3.2.  PCMCIA

  o  PCMCIA
     <http://hyper.stanford.edu/HyperNews/get/pcmcia/home.html>

  Databook TCIC/2, Intel i82365SL, Cirrus PD67xx, Vadem VG-468 等のチッ
  プセットを含む一般的な PCMCIA コントローラはほとんど全てがサポートされ
  ています。ただし、現代(Hyundai)のラップトップに使われている Motorola
  6AHC05GA には対応していません。サポート済みの PCMCIA カードについては
  付録 B を参照してください。

  4.  CPU/FPU

  Intel/AMD/Cyrix 386SX/DX/SL/DXL/SLC, 486SX/DX/SL/SX2/DX2/DX4 はサポー
  トされています。Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III (通常版
  と Xeon 版)、Celeron も使えます。また AMD K5 と K6 もうまく動作します
  が、古い版の K6 はバグっぽいので使うのは止めるべきです。 BIOS 設定で
  「内部キャッシュ(internal cache)」を無効にすれば回避できます。AMD K6-2
  と K6-3 も動作します。初期版の K6-2 300MHz の一部はシステムチップに問
  題があります。Cyrix 6x86 はそのまま使えます。

  Linux は IDT Winchip C6-PSME2006A プロセッサにも対応しています。

  FPU (浮動小数点コプロセッサ)のついていないプロセッサの場合には、 Linux
  は内部で FPU のエミュレーション(疑似動作)を行います。

  カーネル 1.3.31 以降は試験的に SMP(複数 CPU)に対応しています。詳しい説
  明と更新状況については Linux/SMP Project のページを調べてください。

  o  Linux/SMP Project
     <http://www.linux.org.uk/SMP/title.html>

  Cyrix MediaGX に組み込まれている高度なマルチメディア機能はサポートされ
  ていません。

  初期の AMD 486DX のごく一部は、特定の状況下でハングアップする可能性が
  あります。現在販売されているチップは問題ないので、問題のチップをお使い
  でしたら、新しいものと取り換えれば問題なく Linux を使えます。

  ULSI社の Math*Co シリーズの FSAVE と FRSTOR 命令にはバグがあります。こ
  のバグが原因で、プロテクトモードを使う全ての OS で問題が起きます。 IIT
  社 や Cyrix 社の古いチップにもこのバグがあるかもしれません。

  また、UMC U5S シリーズを バージョン 1.1.x の古いカーネルで使うと、TLB
  のフラッシングで問題が起きます。

  o  Cyrix のプロセッサでキャッシュを有効にするドライバ
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/CxPatch030.tar.z>

  o  Cyrix 用のソフトウェアキャッシュ制御
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/linux.cxpatch>

  o  Cyrix 5x86 CPU のレジスタ設定
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/cx5x86mod_1
     .0c.tgz>

  5.  メモリ

  DRAM, EDO, SDRAM など全てのメモリは Linux で使えます。注意すべき点はひ
  とつだけです。すなわち、普通はカーネルは 64MB より多いメモリに対応して
  いません。64MB 以上のメモリを積んでいる場合は、以下のような設定を LILO
  の設定ファイルに追加しなければなりません。

     append="mem=<number of Mb>M"

  したがって、メモリを 96MB 積んでいる場合は以下のようになります。

     append="mem=96M"

  実際に積んでいるよりも多いメモリを設定してはいけません。設定するとシス
  テムが不意にクラッシュするかもしれません。

  6.  ビデオカード

  Linux はテキストモードならばどんなビデオカードでも動作します。 VGA
  カードであれば、以下のリストに載っていなくても白黒 VGA ドライバや標準
  VGA ドライバで使えるはずです。

  X で使える安価なビデオカードを探しているのなら、アクセラレーションが効
  くカード(ATI Mach や S3, ET4000/W32p が載ったカード)の方がアクセラレー
  ションが効かないカードや一部の機能でしかアクセラレーションが効かない
  カード(Cirrus, WD)よりもずっと高速であることは覚えておくとよいでしょ
  う。
  "32bpp" は実際には、24 ビットカラーを 32 ビット境界に配置して使いま
  す。つまり、32 ビットカラーを表示できるわけではなく、24 ビットカラー
  (16,777,216色)までしか表示できません。XFree86 は 24 ビット packed カ
  ラーに対応していないので、他の OS で 24 ビットモードを使って高解像度を
  出せたからといっても XFree86 で同じことはできません。このようなカード
  としては Mach32, Cirrus 542x, S3 801/805/868/968, ET4000 等がありま
  す。

  AGP (Accelerated Graphics Port) 対応も急速に進んでいます。ほとんどの X
  サーバは(フリーのものも商用のものも)程度の差はあれ AGP に対応していま
  す。

  6.1.  Diamond 社のビデオカード

  現在の版の XFree86 は、最近発売されているほとんどの Diamond 製のカード
  に対応しています。古い Diamond  のカードは XFree86 が公式には対応して
  いないかもしれませんが、使えるようにする方法はあります。現在で
  は、Diamond 社は XFree86 プロジェクトを積極的に支援しています。

  6.2.  SVGALIB (コンソール用グラフィックライブラリ)

  o  VGA

  o  EGA

  o  ARK Logic ARK1000PV/2000PV

  o  ATI VGA Wonder

  o  ATI Mach32

  o  Cirrus 542x, 543x

  o  OAK OTI-037/67/77/87

  o  S3 (制限付きでサポート)

  o  Trident TVGA8900/9000

  o  Tseng ET3000/ET4000/W32

  6.3.  XFree86 3.3.2

  6.3.1.  アクセラレーション可

  o  ARK Logic ARK1000PV/VL, ARK2000PV/MT

  o  ATI Mach8

  o  ATI Mach32 (16 bpp モードは RAMDAC ATI68875, AT&T20C49x, BT481 を積
     み、ビデオ RAM を 2MB 載せたカードでサポートされます。)

  o  ATI Mach64 (16/32 bpp は RAMDAC ATI68860, ATI68875, CH8398,
     STG1702, STG1703, AT&T20C408, 3D Rage II, internal, IBM RGB514 を載
     せているか、RAMDAC を内蔵しているカードでサポートされます。)

  o  Chips & Technologies 64200, 64300, 65520, 65525, 65530, 65535,
     65540, 65545, 65546, 65548, 65550, 65554

  o  Cirrus Logic 5420, 542x/5430 (16 bpp), 5434 (16/32 bpp), 5436,
     544x, 546x, 5480, 62x5, 754x

  o  Diamond Viper 330

  o  Gemini P1 (ET6000 チップ)

  o  IBM 8514/A

  o  IBM XGA-I, XGA-II

  o  IIT AGX-010/014/015/016 (16 bpp)

  o  Matrox MGA2064W (Millennium)

  o  Matrox MGA1064SG (Mystique)

  o  Number Nine Imagine I128

  o  Oak OTI-087

  o  S3 732 (Trio32), 764 (Trio64), Trio64V+, 801, 805, 864, 866, 868,
     86C325 (ViRGE), 86C375 (ViRGE/DX), 86C385 (ViRGE/GX), 86C988
     (ViRGE/VX), 911, 924, 928, 964, 968

     o  対応している S3 カードの一覧については付録 A を見てください。

  o  SiS 86c201, 86c202, 86c205

  o  Trident 9440, 96xx, Cyber938x

  o  Tseng ET4000/W32/W32i/W32p, ET6000

  o  Weitek P9000 (16/32 bpp)

     o  Diamond Viper VLB/PCI

     o  Orchid P9000

  o  Western Digital WD90C24/24A/24A2/31/33

  6.3.2.  アクセラレーション不可

  o  Alliance AP6422, AT24

  o  ATI VGA Wonder シリーズ

  o  Avance Logic AL2101/2228/2301/2302/2308/2401

  o  Cirrus Logic 6420/6440, 7555

  o  Compaq AVGA

  o  DEC 21030

  o  Genoa GVGA

  o  MCGA (320x200)

  o  MX MX68000/MX68010

  o  NCR 77C22, 77C22E, 77C22E+

  o  NVidia NV1

  o  Oak OTI-037C, OTI-067, OTI-077

  o  RealTek RTG3106

  o  SGS-Thomson STG2000

  o  Trident 8800CS, 8200LX, 8900x, 9000, 9000i, 9100B, 9200CXr,
     9320LCD, 9400CXi, 9420, 9420DGi, 9430DGi

  o  Tseng ET3000, ET4000AX

  o  VGA (標準 VGA, 4 ビット。遅いです)

  o  Video 7 / Headland Technologies HT216-32

  o  Western Digital/Paradise PVGA1, WD90C00/10/11/30

  6.3.3.  白黒

  o  Hercules mono

  o  Hyundai HGC-1280

  o  Sigma LaserView PLUS

  o  VGA mono

  6.3.4.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  EGA (非常に古い。1992 年中ごろから使われています)
     <ftp://ftp.funet.fi/pub/Linux/BETA/Xega/>

  6.4.  S.u.S.E. X サーバ

  S.u.S.E. は XFree-86 のコードを基にした 一連の X サーバを作っていま
  す。これらの X サーバは新しいビデオカードに対応し、XFree86 の X サーバ
  のバグも直してあります。S.u.S.E は XFree86 Project と協力してこれらの
  X サーバを作っており、その成果は次のバージョンの XFree86 に組み込まれ
  ます。これらの X サーバは <http://www.suse.de/index.html> にあります。
  現時点では、以下のビデオカードに対応している S.u.S.E. 版 X サーバが入
  手できます。

  o  XSuSE Elsa GLoria X-Server

     o  ELSA GLoria L, GLoria L/MX, Gloria S

  o  Alliance Semiconductor 製の AT3D (および AT25)チップを積んだビデオ
     カード

     o  Hercules Stingray 128 3D

  o  XSuSE NVidia X-Server (PCI, AGP に対応。NV1 チップセットと Riva128
     に対応)

     o  ASUS 3Dexplorer

     o  Diamond Viper 330

     o  ELSA VICTORY Erazor

     o  STB Velocity 128

  o  XSuSE Matrox。Mystique, Millennium, Millennium II, Millennium II
     AGP に対応しています。

  o  XSuSE Trident。9685 (ClearTV を含む)と最新の Cyber チップセットに対
     応しています。

  o  XSuSE Tseng。W32, W32i ET6100, ET6300 に対応しています。

  6.5.  商用の X サーバ

  商用の X サーバは、XFree86 が対応していないビデオカードに対応してお
  り、 XFree86 が対応しているカードの場合でもより高速に動作することがあ
  ります。一般に商用の X サーバは XFree86 よりずっと多くのカードに対応し
  ているので、ここでは XFree86 が対応していないカードだけをまとめまし
  た。詳しくはベンダーに直接問い合わせるか Commercial HOWTO を参考にして
  ください。

  6.5.1.  Xi Graphics 社

  Xi Graphics 社  <http://www.xig.com> (以前は X Inside 社という名前でし
  た)は 3 つの X サーバを商品として販売しています(対応カードはメーカー別
  に並べています)。

  o  Accelerated-X Display Server

     o  3Dlabs

        o  300SX

        o  500TX Glint

        o  500MX Glint

        o  Permedia 4MB/8MB

        o  Permedia II 4MB/8MB

     o  Actix

        o  GE32plus 1MB/2MB

        o  GE32ultra 2MB

        o  GraphicsENGINE 64 1MB/2MB

        o  ProSTAR 64 1MB/2MB

     o  Alliance

        o  ProMotion-3210 1MB/2MB

        o  ProMotion-6410 1MB/2MB

        o  ProMotion-6422 1MB/2MB

     o  ARK Logic

        o  ARK1000PV 1MB/2MB

        o  ARK1000VL 1MB/2MB

        o  ARK2000PV 1MB/2MB

     o  AST

        o  Manhattan 5090P (GD5424) 512KB

     o  ATI

        o  3D Xpression 1MB/2MB

        o  3D Pro Turbo PC2TV 4MB/8MB

        o  3D Pro Turbo PC2TV 6144

        o  3D Xpression+ PC2TV 2MB/4MB

        o  3D Xpression+ 2MB/4MB

        o  ALL-IN-WONDER 4MB/8MB

        o  ALL-IN-WONDER PRO 4MB/8MB

        o  Graphics Ultra (Mach8) 1MB

        o  Graphics Pro Turbo (Mach64/VRAM) 2MB/4MB

        o  Graphics Pro Turbo 1600 (Mach64/VRAM) 2MB/4MB

        o  Graphics Ultra Plus (Mach32) 2MB

        o  8514/Ultra (Mach8) 1MB

        o  Graphics Ultra Pro (Mach32) 1MB2MB

        o  Graphics Vantage (Mach8) 1MB

        o  VGA Wonder Plus 512KB

        o  VGA Wonder XL 1MB

        o  Video Xpression 1MB

        o  XPERT@Play 4MB/6MB/8MB

        o  XPERT@Work 4MB/6Mb/8MB

        o  Video Xpression 2MB

        o  WinBoost (Mach64/DRAM) 2MB

        o  WinTurbo (Mach64/VRAM) 2MB

        o  Graphics Wonder (Mach32) 1MB

        o  Graphics Xpression 1MB/2MB

        o  Rage II (SGRAM) 2MB/4MB/8MB

        o  Rage II+ (SGRAM) 2MB/4MB/8MB

        o  Rage Pro 2MB/4MB/8MB

     o  Avance Logic

        o  ALG2101 1MB

        o  ALG2228 1MB/2MB

        o  ALG2301 1MB/2MB

     o  Boca

        o  Voyager 1MB/2MB

        o  Vortek-VL 1MB/2MB

     o  Colorgraphic

        o  Dual Lightning 2MB

        o  Pro Lightning Accelerator 2MB

        o  Quad Pro Lightning Accelerator 2MB

        o  Twin Turbo Accelerator 1MB/2MB

     o  Chips & Technology

        o  64300 1MB/2MB

        o  64310 1MB/2MB

        o  65510 512KB

        o  65520 1MB

        o  65530 1MB

        o  65535 1MB

        o  65540 1MB

        o  65545 1MB

        o  65550 2MB

        o  82C450 512KB

        o  82C451 256KB

        o  82C452 512KB

        o  82C453 1MB

        o  82C480 1MB/2MB

        o  82C481 1MB/2MB

     o  Cirrus Logic

        o  GD5402 512KB

        o  GD5420 1MB

        o  GD5422 1MB

        o  GD5424 1MB

        o  GD5426 1MB/2MB

        o  GD5428 1MB/2MB

        o  GD5429 1MB/2MB

        o  GD5430 1MB/2MB

        o  GD5434 1MB/2MB

        o  GD5436 1MB/2MB

        o  GD5440 1MB/2MB

        o  GD5446 1MB/2MB

        o  GD5462 2MB/4MB PCI and AGP

        o  GD5464 2MB/4MB PCI and AGP

        o  GD5465 2MB/4MB PCI and AGP

        o  GD54M30 1MB/2MB

        o  GD54M40 1MB/2MB

     o  Compaq

        o  ProLiant Series 512KB

        o  ProSignia Series 512KB

        o  QVision 1024 1MB

        o  QVision 1280 1MB/2MB

        o  QVision 2000+ 2MB

        o  QVision 2000 2MB

     o  DEC

        o  DECpc XL 590 (GD5428) 512KB

     o  Dell

        o  466/M & 466/ME (S3 805) 1MB

        o  OnBoard ET4000 1MB

        o  DGX (JAWS) 2MB

        o  OptiPlex XMT 590 (Vision864) 2MB

     o  Diamond

        o  Fire GL 1000 Pro 4MB/8MB

        o  Fire GL 1000 4MB/8Mb

        o  Stealth 3D 2000 2MB/4MB

        o  Stealth 3D 3000XL 2MB/4MB

        o  Stealth 64 Graphics 2001 1MB/2MB

        o  Stealth 64 Graphics 2121XL 1MB/2MB

        o  Stealth 64 Graphics 2201XL 2MB

        o  SpeedStar 1MB

        o  SpeedStar 64 Graphics 2000 1MB/2MB

        o  SpeedStar 24 1MB

        o  SpeedStar 24X 1MB

        o  SpeedStar 64 1MB/2MB

        o  SpeedStar Hicolor 1MB

        o  SpeedStar PCI 1MB

        o  SpeedStar Pro 1MB

        o  SpeedStar Pro SE 1MB/2MB

        o  Stealth 1MB

        o  Stealth 24 1MB

        o  Stealth 32 1MB/2MB

        o  Stealth 64 VRAM 2MB/4MB

        o  Stealth 64 DRAM 1MB/2MB

        o  Stealth 64 Video VRAM (175MHz) 2MB/4MB

        o  Stealth 64 Video DRAM 1MB/2MB

        o  Stealth 64 Video VRAM (220MHz) 2MB/4MB

        o  Stealth Hicolor 1MB

        o  Stealth Pro 1MB/2MB

        o  Stealth SE 1MB/2MB

        o  Stealth 64 Video 2001TV 2MB

        o  Stealth 64 Video 2121 1MB/2MB

        o  Stealth 64 Video 2121TV 1MB/2MB

        o  Stealth 64 Video 2201 2MB

        o  Stealth 64 Video 2201TV 2MB

        o  Stealth 64 Video 3200 2MB

        o  Stealth 64 Video 3240 2MB/4MB

        o  Stealth 64 Video 3400 4MB

        o  Viper 1MB/2MB

        o  Viper Pro 2MB

        o  Viper Pro Video 2MB/4MB

        o  Viper SE 2MB/4MB

     o  ELSA

        o  VICTORY 3D 2MB/4MB

        o  WINNER 1000 1MB/2MB

        o  WINNER 1000AVI 1MB/2MB

        o  WINNER 1000ISA 1MB/2MB

        o  WINNER 1000PRO 1MB/2MB

        o  WINNER 1000TRIO 1MB/2MB

        o  WINNER 1000TRIO/V 1MB/2MB

        o  WINNER 100VL 1MB

        o  WINNER 2000 2MB/4MB

        o  WINNER 2000AVI 2MB/4MB

        o  WINNER 2000AVI/3D 2MB/4MB

        o  WINNER 2000PRO 2MB/4MB

        o  WINNER 2000PRO/X 2MB/4MB/8MB

        o  WINNER 3000-L 4MB

        o  WINNER 3000-M 2MB

        o  WINNER 3000-S 2MB

        o  WINNER 1024 1MB

        o  WINNER 1280, TLC34075 Palette 2MB

        o  WINNER 1280, TLC34076 Palette 2MB

        o  Gloria-XL

        o  Gloria-MX

        o  Gloria-L

        o  Synergy

     o  Everex

        o  ViewPoint 64P 1MB/2MB

        o  VGA Trio 64P 1MB/2MB

     o  Gateway

        o  Mach64 Accelerator (Mach64/VRAM) 2MB

     o  Genoa

        o  5400 512KB

        o  8500/8500VL 1MB

        o  Phantom 32i 8900 2MB

        o  Phantom 64 2MB

     o  Hercules

        o  Dynamite 1MB

        o  Dynamite Pro 1MB/2MB

        o  Dynamite Power 2MB

        o  Dynamite 3D / GL

        o  Graphite 1MB

        o  Stingray 64 1MB/2MB

        o  Stingray Pro 1MB/2MB

        o  Stringray 1MB

        o  Terminator 3D 2MB/4MB

        o  Terminator 64/Video 2MB

        o  Graphite Terminator Pro 2MB/4MB

     o  HP

        o  NetServer LF/LC/LE (TVGA9000i) 512KB

        o  Vectra VL2 (GD5428) 1MB

        o  Vectra XM2i (Vision864) 1MB/2MB

        o  Vectra XU (Vision864) 1MB/2MB

     o  IBM

        o  8514/A 1MB

        o  PC 300 Series (GD5430) 1MB

        o  PC 300 Series (Vision864) 1MB/2MB

        o  PC 700 Series (Vision864) 1MB/2MB

        o  PS/ValuePoint Performance Series (Vision864) 1MB/2MB

        o  VC550 1MB

        o  VGA 256KB

        o  XGA-NI 1MB

        o  XGA 1MB

     o  IIT

        o  AGX014 1MB

        o  AGX015 1MB/2MB

     o  Integral

        o  FlashPoint 1MB/2MB

     o  Leadtek

        o  WinFast L2300 4MB/8MB

     o  Matrox

        o  Comet 2MB

        o  Marvel II 2MB

        o  Impression (MGA-IMP/3/A/H, MGA-IMP/3/V/H, MGA-IMP/3/M/H) 3MB

        o  Impression Lite (MGA-IMP+/LTE/P) 2MB

        o  Impression Plus Lite (MGA-IMP+/LTE/V) 2MB

        o  Millennium (MGA-MIL) 2MB/4MB/8MB

        o  Millennium 220 (MGA-MIL) 2MB/4Mb/8MB

        o  Millennium PowerDoc (WRAM) 2MB/4MB/8MB

        o  Millennium II (WRAM) 2MB/4MB/8MB PCI and AGP

        o  Mystique (MGA-MYS) 2MB/4MB

        o  Mystique 220

        o  Matrox (con.t)

        o  Impression Plus (MGA-IMP+/P, MGA-IMP+/A) 2MB/4MB

        o  Impression Plus 220 (MGA-IMP+/P/H, MGA-IMP+/A/H) 2MB/4MB

        o  Impression Pro (MGA-PRO/4.5/V) 4.5MB

        o  Ultima Plus (MGA-PCI/2+, MGA-VLB/2+) 2MB/4MB

        o  Ultima (MGA-ULT/2/A, MGA-PCI/2, MGA-VLB/2) 2MB

        o  Ultima (MGA-ULT/2/A/H, MGA-ULT_2/M/H) 2MB

        o  Ultima Plus 200 (MGA-PCI/4/200, MGA-VLB/4/200) 4MB

     o  MaxVision

        o  VideoMax 2000 2MB/4MB

     o  Metheus

        o  Premier 801 1MB

        o  Premier 928-1M 1MB

        o  Premier 928-2M 2MB

        o  Premier 928-4M 4MB

     o  Micronics

        o  Mpower 4 Plus (Mach64) 1MB

     o  MIRO

        o  miroCRYSTAL 10AD 1MB

        o  miroCRYSTAL 12SD 1MB

        o  miroCRYSTAL 12SD 2MB

        o  miroCRYSTAL 20PV 2MB

        o  miroCRYSTAL 20SD 2MB

        o  miroCRYSTAL 20SV 2MB

        o  miroCRYSTAL 22SD 2MB

        o  miroCRYSTAL 40SV 4MB

        o  miroCRYSTAL VR2000 2MB/4MB

        o  miroMAGIC 40PV 4MB

        o  miroMAGIC plus 2MB

        o  miroVIDEO 12PD 1MB/2MB

        o  miroVIDEO 20SD 2MB

        o  miroVIDEO 20SV 2MB

        o  miroVIDEO 20TD 2MB

        o  miroVIDEO 22SD 2MB

        o  miroVIDEO 40SV 4MB

     o  NEC

        o  Versa P Series 1MB

     o  Nth Graphics

        o  Engine/150 2MB

        o  Engine/250 2MB

     o  Number Nine

        o  GXE Level 10, AT&T 20C491 Palette 1MB

        o  GXE Level 10, Bt485 or AT&T20C505 Palette 1MB

        o  GXE Level 11 2MB

        o  GXE Level 12 3MB

        o  GXE Level 14 4MB

        o  GXE Level 16 4MB

        o  GXE64 1MB/2MB

        o  GXE64pro 2MB/4Mb

        o  GXE64pro (-1600) 2MB/4MB

        o  Imagine 128 2MB

        o  Image 128 (-1280) 4MB

        o  Image 128 Series 2 (DRAM) 2MB/4Mb

        o  Image 128 Pro (-1600) 4MB/8MB

        o  Image 128 Series 2 (VRAM) 2MB/4MB/8MB

        o  Image 128 Series III (Revolution 3D) (WRAM) 8MB/16MB PCI and
           AGP

        o  Revolution 3D "Ticket to Ride" (WRAM) 8MB/16MB PCI and AGP

        o  9FX Motion331 1MB/2MB

        o  9FX Motion531 1MB/2MB

        o  9FX Motion771 2MB/4MB

        o  9FX Reality332 2MB

        o  9FX Reality772 2MB/4MB

        o  9FX Reality 334 PCI and AGP

        o  9FX Vision330 1MB/2MB

     o  Oak Technology

        o  OTI-067 512KB

        o  OTI-077 1MB

        o  OTI-087 1MB

        o  OTI-107 1MB/2MB

        o  OTI-111 1MB/2MB

     o  Orchid

        o  Farenheit 1280 Plus, ATT20C491 Palette 1MB

        o  Farenheit 1280 1MB

        o  Farenheit 1280 Plus, SC15025 Palette 1MB

        o  Farenheit ProVideo 64 2MB/4MB

        o  Farenheit Video 3D 2MB

        o  Kelvin 64 1MB/2MB

        o  Kelvin Video64 1MB/2MB

        o  P9000 2MB

     o  Packard Bell

        o  Series 5000 Motherboard 1MB

     o  Paradise

        o  8514/A 1MB

        o  Accelerator 24 1MB

        o  Accelerator Value カード 1MB

        o  Bahamas 64 1MB/2MB

        o  Bali 32 1MB/2MB

        o  VGA 1024 512KB

        o  VGA Professional 512KB

     o  Pixelworks

        o  WhrilWIN WL1280 (110MHz) 2MB

        o  WhrilWIN WL1280 (135MHz) 2MB

        o  WhirlWIN WW1280 (110MHz) 2MB

        o  WhirlWIN WW1280 (135MHz) 2MB

        o  WhrilWIN WW1600 1MB

     o  Radius

        o  XGA-2 1MB

     o  Reveal

        o  VC200 1MB

        o  VC300 1MB

        o  VC700 1MB

     o  S3

        o  ViRGE 2MB/4MB

        o  ViRGE/DX  2MB/4MB

        o  ViRGE/GX  2MB/4MB

        o  ViRGE/GX /2 2MB/4MB

        o  ViRGE/VX  2MB/4MB

        o  Trio32 1MB/2MB

        o  Trio64 1MB/2MB

        o  Trio64V+ 1MB/2MB

        o  Trio64V2/DX 1MB/2MB

        o  Trio64V2/GX 1MB/2MB

        o  801 1MB/2MB

        o  805 1MB/2MB

        o  Vision864 1MB/2MB

        o  Vision866 1MB/2MB

        o  Vision868 1MB/2MB

        o  911 1MB

        o  924 1MB

        o  928 1MB

        o  928 2MB/4MB

     o  Sierra

        o  Falcon/64 1MB/2MB

     o  Sigma

        o  Legend 1MB

     o  SPEA/V7

        o  Mercury P64 2MB

        o  Storm Pro 4MB

        o  ShowTime Plus 2MB

        o  STB

        o  Evolution VGA 1MB

        o  Horizon Plus 1MB

        o  Horizon VGA 1MB

        o  Horizon 64 1MB/2MB

        o  Horizon 64 Video 1MB/2MB

        o  Horizon Video 1MB

        o  LightSpeed 2MB

        o  LightSpeed 128 2MB

        o  Nitro 3D 2MB/4MB

        o  Nitro 64 1MB/2MB

        o  Nitro 64 Video 1MB/2MB

        o  PowerGraph VL-24 1MB

        o  PowerGraph X-24 1MB

        o  PowerGraph 64 3D 2MB

        o  PowerGraph 64 1MB/2MB

        o  PowerGraph 64 Video 1MB/2MB

        o  PowerGraph Pro 2MB

        o  Velocity 3D 4MB

        o  Velocity 64V 2MB/4MB

     o  東芝

        o  T4900CT 1MB

     o  Trident

        o  TGUI9400CXi 1MB/2MB

        o  TGUI9420DGi 1MB/2MB

        o  TGUI9440 1MB/2MB

        o  TGUI9660 1MB/2MB

        o  TGUI9680 1MB/2MB

        o  TVGA8900B 1MB

        o  TVGA8900C 1MB

        o  TVGA8900CL 1MB

        o  TVGA8900D 1MB

        o  TVGA9000 512KB

        o  TVGA9000i 512KB

        o  TVGA9200CXr 1MB/2MB

     o  Tseng Labs

        o  ET3000 512KB

        o  ET4000 1MB

        o  ET6000 2MB/4MB

        o  VGA/16 (ISA) 1MB

        o  VGA/16 (VLB) 1MB/2MB

        o  VGA/32 1MB/2MB

        o  ET4000/W32 1MB

        o  ET4000/W32i 1MB/2MB

        o  ET4000/W32p 1MB/2MB

     o  VLSI

        o  VL82C975 (AT&T RAMDAC) 2MB

        o  VL82C975 (BrookTree RAMDAC) 2MB

        o  VL82C976 (内蔵 RAMDAC) 2MB

     o  Western Digital

        o  WD90C00 512KB

        o  WD90C11 512KB

        o  WD90C24 1MB

        o  WD90C26 512KB

        o  WD90C30 1MB

        o  WD90C31 1MB

        o  WD90C33 1MB

        o  WD9510-AT 1MB

     o  Weitek

        o  P9100 2MB

        o  P9000 2MB

        o  W5186 1MB

        o  W5286 1MB

  o  Laptop Accelerated-X Display Server

     o  Broadax

        o  NP8700 (Cyber 9385)

     o  Chips & Technology

        o  65510 512KB

        o  65520 1MB

        o  65530 1MB

        o  65535 1MB

        o  65540 1MB

        o  65545 1MB

        o  65554 2MB/4MB

        o  65555 2MB

     o  Cirrus Logic

        o  GD7541 1MB/2MB

        o  GD7543 1MB/2MB

        o  GD7548 2MB

     o  Compaq

        o  LTE 5400 (Cirrus Logic CL5478)

        o  Presario 1090ES (NM 2093)

     o  Dell

        o  Latitude XPi 896 (NeoMagic 2070)

        o  Latitude XPi (NM 2070)

        o  Latitude XPi CD 1MB (NM 2090)

        o  Latitude LM (NM 2160)

        o  Latitude CP (NM 2160)

        o  Inspiron 3000 (NM 2160)

     o  Digital (DEC)

        o  HiNote VP (NeoMagic 2090)

        o  富士通

        o  Lifebook 435DX (NeoMagic 2093)

     o  Gateway 2000

        o  Solo 2300 (NeoMagic 2160)

        o  Solo 2300 SE (NM 2160)

        o  Solo 9100 (C&T 65554)

        o  Solo 9100XL (C&T 65555)

     o  Hewlett Packard

        o  OmniBook 800 (NM 2093)

     o  日立

        o  Notebook E133T (NeoMagic 2070)

     o  IBM

        o  VGA 256KB

        o  Thinkpad 380D (NeoMagic 2090)*

        o  Thinkpad 385ED (NeoMagic 2090)*

        o  Thinkpad 560E (Cyber 9382)

        o  Thinkpad 760XD (Cyber 9385)

        o  Thinkpad 770 (Cyber 9397)

     o  Micron

        o  TransPort XKE (NeoMagic 2160)

        o  Millenia Transport (Cirrus Logic GD7548)

     o  NEC

        o  Versa P Series 1MB

        o  Versa 6230 2MB (NeoMagic 2160)

     o  NeoMagic

        o  MagicGraph128 / NM2070 896

        o  MagicGraph128 / NM2070

        o  MagicGraph128V / NM2090

        o  MagicGraph128V+ / NM2097

        o  MagicGraph128ZV / NM2093

        o  MagicGraph128XD / NM2160

     o  Sony

        o  VAIO PCG-505 (NeoMagic 2097)

     o  東芝

        o  T4900CT 1MB

        o  Tecra 740CDT (C&T 65554)

     o  Trident

        o  Cyber 9397

        o  Cyber 9385

        o  Cyber 9382

     o  Twinhead

        o  Slimnote 9166TH (Cyber 9385)

        Xi Graphics の顧客の多くは定常サポートを受けています。

  o  Multi-head Accelerated-X Display Server

  6.5.2.  Metro-X 4.3.0

  Metro Link <sales@metrolink.com>

  対応カード:

  7.  ハードディスク・コントローラ

  Linux は標準 IDE, MFM, RLL コントローラに対応しています。MFM あるいは
  RLL コントローラを使う場合には、ファイルシステムを  ext2fs にして、か
  つハードディスクを初期化する際に「不良ブロック検査(bad block
  checking)」オプションを付ける必要があります。

  エンハンストIDE (EIDE)インターフェースにも対応しています。2 つまでの
  IDE インターフェースを使って、合計 4 台までのハードディスクや CD-ROM
  を接続できます。Linux は以下の EIDE インターフェースを検出します。

  o  CMD-640 (カーネル 2.2 ではバグ持ちのインタフェースにも対応)

  o  DTC 2278D

  o  FGI/Holtek HT-6560B VLB (カーネル 2.2 ではセカンダリのインタフェー
     スに対応)

  o  RZ1000 (カーネル 2.2 ではバグ持ちのインタフェースに対応)

  o  Triton I (82371FB) (バスマスタ DMA のもの)

  グラフィックスカード                        カードのチップセット
  ATI 3D RAGE                                 3D RAGE
  ATI 3D RAGE II                              3D RAGE II
  ATI ALL-IN-WONDER PRO AGP                   3D RAGE PRO
  ATI ALL-IN-WONDER PRO PCI                   3D RAGE PRO
  ATI Graphics Pro Turbo                      Mach64
  ATI Graphics Ultra                          Mach8
  ATI Graphics Xpression                      Mach64
  ATI Mach32                                  Mach32
  ATI Mach64                                  Mach64
  ATI VGA STEREO-F/X                          ATI 28800
  ATI Winturbo PCI                            Mach64
  ATI XPERT@Play                              3D RAGE PRO
  ATI XPERT@Play AGP                          3D RAGE PRO
  ATI XPERT@Work                              3D RAGE PRO
  ATI XPERT@Work AGP                          3D RAGE PRO
  Diamond Fire GL 1000Pro                     PERMEDIA 2
  Diamond SpeedStar 24X                       Western Digital 90C31
  Diamond SpeedStar Pro SE                    Cirrus 5430
  Diamond Stealth 24                          S3 801
  Diamond Stealth 32                          ET4000/W32p
  Diamond Stealth 3D 2000                     S3 ViRGE
  Diamond Stealth 64                          S3 964, Bt485KPJ135
  Diamond Stealth 64 DRAM                     S3 Trio64
  Diamond Stealth 64 DRAM (SDAC)              S3 864, S3 SDAC
  Diamond Stealth 64 Graphics 2000 Series     S3 864, S3 SDAC
  Diamond Stealth 64 Graphics 2200            S3 Trio64
  Diamond Stealth 64 VRAM                     S3 968, IBM RGB526CF22
  Diamond Stealth 64 Video 3000 Series        S3 968, TI 3026-175
  Diamond Stealth 64 Video VRAM               S3 968, TI 3026-175
  Diamond Stealth Video (SDAC)                S3 868, S3 SDAC
  Diamond Stealth Video 2000 Series           S3 868, S3 SDAC
  Diamond Viper (110 MHz RAMDAC)              P9000
  Diamond Viper (135 MHz RAMDAC)              P9000
  ELSA GLoria Synergy                         PERMEDIA 2
  ELSA Victory 3D                             S3 ViRGE
  ELSA WINNER 2000 Office AGP                 PERMEDIA 2
  ELSA Winner 1000 TRIO/V                     S3 Trio64V+
  ELSA Winner 2000 AVI                        S3 968, TI 3026-175
  ELSA Winner 2000 PRO/X-2, -4                S3 968, TI 3026-220
  ELSA Winner 2000 PRO/X-8                    S3 968, IBM RGB528CF25
  EPS Apex L-200                              C&T 65550
  Generic                                     ATI 28800
  Generic                                     Alliance ProMotion
  Generic                                     Ark 2000
  Generic                                     Avance Logic 22xx/23xx/24xx
  Generic                                     Chips & Technologies
  Generic                                     Cirrus 5420
  Generic                                     Cirrus 5422/5424
  Generic                                     Cirrus 5426/5428
  Generic                                     Cirrus 5429
  Generic                                     Cirrus 5430
  Generic                                     Cirrus 5434
  Generic                                     Cirrus 5436
  Generic                                     Cirrus 5446
  Generic                                     Cirrus 5462
  Generic                                     Cirrus 5462/5465
  Generic                                     Cirrus 5480
  Generic                                     Cirrus 62x5
  Generic                                     Cirrus 6410/6412/6420/6440
  Generic                                     Cirrus 754x
  Generic                                     ET3000
  Generic                                     ET4000/W32P
  Generic                                     ET4000AX
  Generic                                     ET6000
  Generic                                     Mach32
  Generic                                     Mach64
  Generic                                     Mach8
  Generic                                     P9000
  Generic                                     PERMEDIA 2
  Generic                                     S3 864/868/924/928/964
  Generic                                     S3 968
  Generic                                     S3 Trio64
  Generic                                     S3 Trio64V+
  Generic                                     S3 ViRGE
  Generic                                     S3 ViRGE/GX/DX
  Generic                                     SiS 86c201/86c202/86c205
  Generic Trident                             TGUI9440
  Generic Trident                             TGUI96xx
  Generic                                     Trident8900
  Generic                                     VGA
  Generic                                     Western Digital SVGA
  Genoa Phantom 64                            S3 Trio64V+
  Genoa WindowsVGA 8500VL                     Cirrus 5426
  Hercules Dynamite 128/Video                 ET6000
  Hercules Dynamite 3D/GL                     PERMEDIA 2
  Hercules Dynamite 3D/GL AGP                 PERMEDIA 2
  Hercules Stingray                           Avance Logic 2301
  Hercules Stingray 128/3D                    Alliance ProMotion AT3D
  Hercules Stingray 64                        Ark 2000
  Hercules Terminator 3D                      S3 ViRGE/DX
  IBM VGA
  Matrox Marvel                               ET4000
  Matrox Marvel II                            ET4000
  Matrox Millennium                           MGA Storm
  Matrox Millennium II AGP                    MGA 2164, TI 3026-250
  Matrox Millennium II PCI (220 MHz)          MGA 2164, TI 3026-220
  Matrox Millennium II PCI (250 MHz)          MGA 2164, TI 3026-250
  Matrox Mystique                             MGA 1064
  Matrox Mystique 220                         MGA 1164
  Number Nine GXE64                           S3 864
  Number Nine Imagine 128                     Imagine 128
  Number Nine Imagine 128 Series 2            Imagine 128 Series 2
  Number Nine Motion 531                      S3 868
  Number Nine Motion 771                      S3 968
  Number Nine Revolution 3D                   Ticket to Ride
  Number Nine Vision 330                      S3 Trio64
  Orchid Kelvin 64                            Cirrus 5434
  SPEA Mirage Video                           S3 Trio64V+
  STB NITRO 3D                                S3 ViRGE/GX
  STB/Symmetric GLyder MAX-2                  PERMEDIA 2
  Sigma Designs VGA Legend                    ET4000
  Tech Source Raptor                          Imagine 128 Series 2
  Trident 64-Bit Providia 9685
  Trident 8900                                Trident 8900
  Trident 9440                                TGUI9440-2
  V PCI-53                                    Cirrus 5434

  o  Triton II (82371FB) (バスマスタ DMA のもの)

  ST-506 (MFM/RLL/IDE) インタフェースのエミュレーションを行う ESDI コン
  トローラも動作します。フォーマット時に不良ブロックを検査せよという話は
  このコントローラにも当てはまります。

  この他にも一般的な 8bit XT コントローラに対応しています。

  pre-patch-2.0.31-3 からは IDE/ATAPI に対応しています。

  7.1.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  UMC 8672 インタフェース(カーネル 2.2 に試験的に入っています)

  o  Promise DC4030VL キャッシングインタフェースカード (カーネル 2.2 で
     試験的に対応しています)

  8.  ハードディスク RAID コントローラ

  o  Tekram D690CD IDE PCI キャッシュコントローラ (RAID レベル 1 のミ
     ラーリングとキャッシングに対応)

  o  ARCO Inc. DupliDisk IDE disk mirroring controller
     ARCO DupliDisk。IDE ディスクのミラーリングコントローラ
     このコントローラは ATA, IDE, E-IDE, UDMA ドライブに対応しています。
     コントローラは ISA, PCI スロット、あるいは直接 IDE コントローラに差
     し込めます。さらに、3.5 インチ用と 5.25 インチ用のベイマウントユ
     ニットがあります。これはそれぞれのサイズのドライブベイにちょうど収
     まります。詳しい情報は  <http://www.arcoide.com> にあります。少なく
     ともリビジョン 3.0 のファームウェアを使いましょう。

  o  Mylex RAID コントローラ
     詳しい情報が <http://www.dandelion.com/Linux/DAC960.html> にありま
     す。

  9.  SCSI コントローラ

  SCSI コントローラは慎重に選ばなくてはなりません。安物の ISA バス SCSI
  コントローラの多くは、CD-ROM と繋ぐことだけを考えて設計してあり、他に
  は何も考えていません。このようなローエンドの SCSI コントローラはIDE と
  五十歩百歩です。SCSI カードを購入する前には SCSI HOWTO を読んで、性能
  表を見ておきましょう。

  9.1.  対応カード

  o  AMI Fast Disk (VLB/EISA) (BusLogic 互換)

  o  Adaptec AVA-1502E (ISA/VLB) (AIC-6360) (AHA1520)

  o  Adaptec AVA-1505/1515 (ISA) (Adaptec AHA-152x 互換)

  o  Adaptec AVA-1825 (VLB) (Adaptec AHA-152x 互換)
     このカードは SCSI, EIDE, フロッピーのポートを持っており、どれもうま
     く動きます。

  o  Adaptec AHA-1510/152x (ISA/VLB) (AIC-6260/6360)

  o  Adaptec AHA-154x (ISA) (全モデル)

  o  Adaptec AHA-174x (EISA) (エンハンストモード)

  o  Adaptec AHA-274x/274xT (EISA) (AIC-7771)。 274xT に対応しているのは
     カーネル 2.1.x 以降です(AHA2740)。

  o  Adaptec AHA-284x (VLB) (AIC-7770) (AHA2740)

  o  Adaptec AHA-2910B (PCI) (カーネル 2.1.x 以降)

  o  Adaptec AHA-2920 (PCI)。Future Domain 用のドライバを使います。ハー
     ドディスクを使うには LILO のパラメータを設定する必要があります。
  o  Adaptec AHA-2920C (PCI)

  o  Adaptec AHA-2930/U/U2 (PCI)

  o  Adaptec AHA-2940/U/W/AU/UW/U2W/U2/U2B/U2BOEM (PCI) (AIC-7861,
     AIC-7871, AIC-7844, AIC-7881, AIC-7884)。一部のカードはカーネル
     2.1.x 以降でなければ対応していません(AHA2740)。

  o  Adaptec AHA-2944D/WD/UD/UWD (PCI)。一部のカードはカーネル 2.1.x 以
     降でなければ対応していません(AHA2740)。

  o  Adaptec AHA-2950U2/U2B/U2W

  o  Adaptec AHA-3940/U/W/UW/AUW/U2W (PCI) (AIC-7872, AIC-7882) (1.3.6
     以降)。一部のカードはカーネル 2.1.x 以降でなければ対応していませ
     ん。

  o  Adaptec AHA-3950U2B/U2D

  o  Adaptec AHA-3985U/W/UW (PCI) (AIC-7873, AIC-7883)。一部のカードは
     カーネル 2.1.x 以降でなければ対応していません。

  o  AIC-7850, AIC-7855, AIC-7860 を積んだ Adaptec 製 PCI コントローラ

  o  AIC-777x (EISA), AIC-785x, AIC-786x, AIC-787x (PCI), AIC-788x
     (PCI), AIC-789x, AIC-3860. AIC-786x, AIC-789x を積んだ Adaptec 製コ
     ントローラはカーネル 2.1.x 以降で対応しています。

  o  AdvanSys ABP510/5150 Bus-Master (ISA)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP5140 Bus-Master (ISA) PnP
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP5142 Bus-Master (ISA) PnP with floppy
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP920 Bus-Master (PCI)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP930/U Bus-Master (PCI/Ultra>)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP960/U Bus-Master (PCI/ULTRA) MAC/PC
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  フロッピー付きの AdvanSys ABP542 Bus-Master (1 チャンネル, ISA)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP742 Bus-Master (EISA, 1 チャンネル)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP842 Bus-Master (VL, 1 チャンネル)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP940/U Bus-Master (PCI/Ultra, 1 チャンネル)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP970/U Bus-Master (PCI/Ultra) MAC/PC (1 チャンネル)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP752 Dual Channel Bus-Master (EISA, 2 チャンネル)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  AdvanSys ABP852 Dual Channel Bus-Master (VL, 2 チャンネル)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>
  o  AdvanSys ABP950 Dual Channel Bus-Master (PCI, 2 チャンネル)
     <http://advansys.com/support/software/os/linux.htm>

  o  Always IN2000

  o  AMD AM53C974

  o  BusLogic FlashPoint LT/DL/LW/DW (BT-930(R), BT-920, BT-932(R),
     BT-950(R), BT-952(R))
     <http://www.dandelion.com/Linux/>

  o  Compaq Smart Array 2

  o  DPT PM2001, PM2012A (EATA-PIO)

  o  DPT Smartcache/SmartRAID Plus,III,IV 系のカード (ISA/EISA/PCI)
     <http://www.uni-mainz.de/~neuffer/scsi/dpt/>(EATA-DMA) を見てくださ
     い。
     この系列のカードには PM2011, PM2021, PM2041, PM3021, PM2012B,
     PM2022, PM2122, PM2322, PM2042, PM3122, PM3222, PM3332, PM2024,
     PM2124, PM2044, PM2144, PM3224, PM3334 があります。

  o  DTC 3180/3280

  o  DTC 329x (EISA) (Adaptec 154x 互換)

  o  Future Domain TMC-16x0, TMC-3260 (PCI)

  o  Future Domain TMC-8xx, TMC-950

  o  Future Domain chips TMC-1800, TMC-18C50, TMC-18C30, TMC-36C70

  o  ICP-Vortex PCI-SCSI ディスクアレイコントローラ (色々な RAID レベル
     に対応)
     Linux 1.2.13 と 2.0.29 用のパッチが <ftp://icp-
     vortex.com/download/linux/> にあります。対応しているコントローラは
     GDT6111RP, GDT6121RP, GDT6117RP, GDT6127RP, GDT6511RP, GDT6521RP,
     GDT6517RP, GDT6527RP, GDT6537RP, GDT6557RP です。 pre-
     patch-2.0.31-4 から pre-patch-2.0.31-9 のパッチも使えます。

  o  ICP-Vortex EISA-SCSI Controllers (色々な RAID レベルに対応)
     Linux 1.2.13 と 2.0.29 用のパッチが <ftp://icp-
     vortex.com/download/linux/> にあります。対応しているコントローラは
     GDT3000B, GDT3000A, GDT3010A, GDT3020A, GDT3050A です。 pre-
     patch-2.0.31-4 から pre-patch-2.0.31-9 のパッチも使えます。

  o  Iomega PPA3 パラレルポート用 SCSI ホストバスアダプタ。これは ZIP ド
     ライブに組み込まれています。

  o  Initio Corp. INI-9090U INI-9100, INI-9100W/A/UW, INI-9200U/UW,
     INI-9400U/UW, INI-9520U/UW, INI-A100U2W

  o  Initio Corp. INIC-950

  o  Media Vision Pro Audio Spectrum 16 SCSI (ISA)

  o  Mylex (以前の BusLogic) W Series (PCI) (BT-948, BT-958, BT-958D)

  o  Mylex (以前の BusLogic) C Series (ISA/EISA/VLB/PCI) (BT-946C,
     BT-956C, BT-956CD, BT-445, BT-747C, BT-757C, BT-757CD, BT-545C,
     BT-540CF)

  o  Mylex (以前の Buslogic) S Series (ISA/EISA/VLB) (BT-445S, BT-747S,
     BT-747D, BT-757S, BT-757D, BT-545S, BT-542D, BT-742A, BT-542B)

  o  Mylex (以前の BusLogic) A Series (ISA/EISA) (BT-742A, BT-542B)

  o  NCR 5380 を使った一般的なカード

  o  NCR 53C400 (Trantor T130B) (汎用の NCR 5380 SCSI サポートを使ってく
     ださい)

  o  NCR 53C406a (Acculogic ISApport / Media Vision Premium 3D SCSI)

  o  NCR chips 53C7x0 (53C710 は PCI 版しかサポートされていません)

  o  NCR chips 53C810(A), 53C815, 53C820, 53C825(A), 53C860, 53C875,
     53C895 (53C895 は「理屈の上」でしかサポートされていません)

  o  Qlogic / Control Concepts SCSI/IDE (FAS408) (ISA/VLB)

  o  Qlogic FASXXX/FASXX 系のチップ (ISA/VLB)

  o  QLogic IQ-PCI, IQ-PCI-10, IQ-PCI-D (PCI) (ISP1020 チップ)

  o  Quantum ISA-200S, ISA-250MG

  o  Seagate ST-01/ST-02 (ISA)

  o  SIIG Ultrawide SCSI Pro (Initio チップセット)。ドライバとカーネル
     パッチは  <http://www.initio.com/suse.htm> にあります。

  o  SoundBlaster 16 SCSI-2 (Adaptec 152x 互換) (ISA)

  o  Tekram DC-390, DC-390W/U/F

  o  Trantor T128/T128F/T228 (ISA)

  o  UltraStor 14F (ISA), 24F (EISA), 34F (VLB)

  o  Western Digital WD7000 SCSI

  9.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  AMD AM79C974 (PCI) (Compaq, HP, Zeos のオンボード SCSI)
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/scsi/AM53C974-0.3.tgz>

  o  Adaptec ACB-40xx SCSI-MFM/RLL bridgeboard
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/scsi/adaptec-40XX.tar.gz>

  o  Always Technologies AL-500
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/scsi/al500-0.2.tar.gz>

  o  Iomega PC2/2B
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/scsi/iomega_pc2-1.1.x.tar.gz>

  o  Ricoh GSI-8
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scsi/gsi8.tar.gz>

  9.3.  未対応

  o  Adaptec AHA 2940UW Pro

  o  Adaptec AAA-13x RAID アダプタ

  o  Adaptec AAA-113x RAID ポートカード

  o  Adaptec AIC-7810

  o  NCR 53C710 チップ(ISA) (古くて時代遅れのチップですが、まだ Compaq
     の一部のモデルで使われています)

  o  Adaptec の互換ボードでない DTC 製のボード (327x, 328x)

  10.  I/O コントローラ

  シリアル、パラレル、ジョイスティックポート、あるいはこれらがまとめて付
  いている一般的な I/O カードに対応しています。 Linux は 8250, 16450,
  16550, 16550A という型番の UART に対応しています。標準でない IRQ (9 よ
  り大きい数) に対応しているカードでも使えます。

  National Semiconductor 社の「Application Note AN-493」(Martin
  S.Michael 著) を見てください。この書類の 5 章に NS16550 と NS16550A の
  違いが詳しく説明されています。これを要約すると、 National
  Semiconductor 社 の NS16550 の FIFO 回路にはバグがあるけれど、
  NS16550A 以降のチップでは修正されているということです。ただしバグ付き
  の NS16550 はずっと昔に少し出荷されただけなので、このチップに出会うこ
  とはまずないでしょう。現在実際に見かけるボードで「16550」が載っている
  ものの多くは互換品のメーカーが出しているもので、National Semiconductor
  社が付けている「A」という添字を付けていないだけです。また、マルチポー
  トボードの中には 16552 や 16554、あるいは National Semiconductor 社や
  他のメーカーが出している別のマルチポート用チップやマルチファンクション
  チップを使っているものもあります(一般的にはこれらの多くはボードに半田
  付けされており、40 ピンの DIP ではありません)。大抵の場合は、非常に古
  い 40 ピン DIP 式の National Semiconductor 純正「NS16550」(A 無し)チッ
  プに出会わない限りは気にすることは何もありません。このチップに出会った
  場合には、16550A ではなく(FIFO を持っていない) 16450 として扱いましょ
  う。―― Zhahai Stewart <zstewart@hisys.com>

  11.  マルチポートコントローラ

  11.1.  インテリジェントでないカード

  11.1.1.  対応カード

  o  AST FourPort とその互換品 (4 ポート)

  o  Accent Async-4 (4 ポート)

  o  Arnet Multiport-8 (8 ポート)

  o  Bell Technologies HUB6 (6 ポート)

  o  Boca BB-1004, 1008 (4, 8 ポート) - DTR, DSR, CD は無し

  o  Boca BB-2016 (16 ポート)

  o  Boca IO/AT66 (6 ポート)

  o  Boca IO 2by4 (4 シリアルポート / 2 パラレルポート。IRQ を 5 つ使用)

  o  Computone ValuePort (4, 6, 8 ポート) (AST FourPort 互換)

  o  DigiBoard PC/X, PC/Xem, PCI/Xem, EISA/Xem, PCI/Xr (4, 8, 16 ポート)

  o  Comtrol Hostess 550 (4, 8 ポート)

  o  PC-COMM 4-port (4 ポート)

  o  SIIG I/O Expander 4S (4 ポート。IRQ を 4 個使用)

  o  STB 4-COM (4 ポート)

  o  Twincom ACI/550

  o  Usenet Serial Board II (4 ポート)

  インテリジェントでないカードは一般的に 2 種類あります。標準の COM ポー
  トアドレスと 4 つの IRQ を必要とするものと、AST FourPort 互換であり、
  アドレスのブロックとひとつの IRQ を自分で設定できるものです(アドレスや
  IRQ は setserial コマンドで設定します)。もしインテリジェントでないカー
  ドを使う場合には、どちらのタイプなのかを調べておきましょう。値段の高い
  安いはあてになりません。

  11.2.  インテリジェントなカード

  11.2.1.  対応カード

  o  Computone IntelliPort II (4/8/16 ポート)
     <ftp://ftp.computone.com/pub/bbs/beta/ip2linux-1.0.2.tar.gz>

  o  Cyclades Cyclom-Y (RISC ベース。8-32 ポート) (ISA/PCI)
     <http://www.cyclades.com/>

  o  Cyclades-Z (ハイエンド。16-64 ポート) (PCI)
     <http://www.cyclades.com/>

  o  DigiBoard PC/Xe (ISA), PC/Xi (EISA) と PC/Xeve
     <ftp://ftp.digibd.com/drivers/linux/>

  o  Equinox SST インテリジェントシリアル I/O カード
     <http://www.equinox.com>

  o  Hayes ESP の 1, 2, 8 ポート版
     カーネル 2.1.15 以降に含まれています。カーネル 2.0.x 用のドライバは
     <http://www.nyx.net/~arobinso> にあります。

  o  Stallion EasyIO (ISA) / EasyConnection 8/32 (ISA/MCA) /
     EasyConnection 8/64 (PCI)
     DIP スイッチの設定と設定ファイルについては
     <http://www.stallion.com> を調べましょう。

  o  Stallion EasyConnection 8/64 (ISA/EISA) / ONboard (ISA/EISA/MCA) /
     Brumby (ISA)
     最新版のドライバは
     <ftp://ftp.stallion.com/drivers/ata5/Linux/v544.tar.gz> にありま
     す。

  11.2.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  Comtrol RocketPort (8/16/32 ポート)
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/serial/comtrol-1.0
     4.tar.gz> (カーネル 1.2.x)。カーネル 2.x 用のドライバは
     <http://ftp.leidenuniv.nl/linux/tsx-11/packages/comtrol/> にありま
     す。

  o  DigiBoard COM/Xi
     Simon Park (si@wimpol.demon.co.uk) か Mark Hatle
     (fray@krypton.mankato.msus.edu) に連絡してください。注意: どちらの
     メールアドレスももう使えないようです。

  o  Moxa C102, C104, C168, C218 (8 ポート), C320 (8/16/24/32。拡張可
     能), C320T
     <ftp://ftp.moxa.com.tw/drivers/linux/>

  o  RISCom/8

  o  Specialix SIO/XIO (モジュール式。4 ポートから 32 ポートまで)
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/serial/sidrv.taz>

  o  Specialix IO8+
     devices@BitWizard.nl に連絡してください。

  12.  ネットワークアダプタ

  イーサネットアダプタの性能はものによって全然違います。一般的には新しい
  ものほど高性能です。3Com 3c501 のような古いボードで嬉しいことは、たま
  にジャンクの山の中で 500円で売られていることくらいです。また、互換品に
  は注意してください。全ての互換品がまともなわけではなく、粗悪品の場合に
  は Linux がエラーで固まることもよくあります。各種イーサカードについて
  の詳しい説明については Ethernet HOWTO (
  <http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/>) をご覧ください。

  12.1.  対応カード

  12.1.1.  イーサネット

  DECchip DC21x4x 系のチップを載せたイーサネットカードでは "Tulip" ドラ
  イバが使えます。このドライバの詳細については
  <http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/tulip.html> を参照してくだ
  さい。

  o  3Com 3c501 - 「疫病神のように避けること」(3c501 ドライバ)

  o  3Com 3c503 (3c503 ドライバ), 3c505 (3c505 ドライバ), 3c507 (3c507
     ドライバ), 3c509/3c509B (ISA) / 3c579 (EISA)

  o  3Com Etherlink III Vortex Ethercards (3c590, 3c592, 3c595, 3c597)
     (PCI), 3Com Etherlink XL Boomerang (3c900, 3c905) (PCI) と Cyclone
     (3c905B, 3c980) Ethercards (3c59x ドライバ) と 3Com Fast EtherLink
     Ethercard (3c515) (ISA) (3c515 ドライバ)
     このドライバの最新版は
     <http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/vortex.html>
     にあります。 3c900 カードはできる限り避けましょう。というのも、この
     カードについてはドライバがうまく動作していないからです。

  o  3Com 3ccfe575 Cyclone Cardbus (3c59x ドライバ)

  o  3Com 3c575 シリーズの Cardbus カード(3c59x ドライバ) (全部 PCMCIA
     ??)

  o  AMD LANCE (79C960) / PCnet-ISA/PCI (AT1500, HP J2405A,
     NE1500/NE2100)

  o  AT&T GIS WaveLAN

  o  Allied Telesis AT1700

  o  Allied Telesis LA100PCI-T

  o  Allied Telesyn AT2400T/BT ("ne" モジュール)

  o  Ansel Communications AC3200 (EISA)

  o  Apricot Xen-II / 82596

  o  Cabletron E21xx

  o  Cogent EM110

  o  Crystal Lan CS8920, Cs8900
     <http://www.cirrus.com/private/drivers/ethernet/edrivers.html>

  o  Danpex EN-9400

  o  DEC DE425 (EISA) / DE434/DE435 (PCI) / DE450/DE500 (DE4x5 ドライバ)

  o  DEC DE450/DE500-XA (dc21x4x) (Tulip ドライバ)

  o  DEC DEPCA and EtherWORKS

  o  DEC EtherWORKS 3 (DE203, DE204, DE205)

  o  DEC QSilver's (Tulip ドライバ)

  o  Digi International RightSwitch

  o  DLink DE-220P, DE-528CT, DE-530+, DFE-500TX, DFE-530TX
     詳しくは  <http://www.dlink.ca/linux.html> を参照。

  o  富士通 FMV-181/182/183/184

  o  HP PCLAN (27245, 27xxx シリーズ)

  o  HP PCLAN PLUS (27247B, 27252A)

  o  HP 10/100VG PCLAN (J2577, J2573, 27248B, J2585) (ISA/EISA/PCI)
     詳しくは
     <http://cesdis1.gsfc.nasa.gov:80/linux/drivers/100vg.html> を見てく
     ださい。

  o  ICL EtherTeam 16i / 32 (EISA)

  o  Intel EtherExpress

  o  Intel EtherExpress Pro

  o  KTI ET16/P-D2, ET16/P-DC ISA (ジャンパ無し、ハードウェア設定オプ
     ションで動作)

  o  Macromate MN-220P (PnP または NE2000 モード)

  o  NCR WaveLAN

  o  NE2000/NE1000 (互換品に注意)

  o  Netgear FA-310TX (Tulip チップ)

  o  New Media Ethernet

  o  PureData PDUC8028, PDI8023

  o  SEEQ 8005

  o  SMC Ultra / EtherEZ (ISA)

  o  SMC 9000 シリーズ

  o  SMC PCI EtherPower 10/100 (Tulip ドライバ)

  o  SMC EtherPower II (epic100.c ドライバ)

  o  Sun LANCE アダプタ (カーネル 2.2 以降)

  o  Sun Intel アダプタ (カーネル 2.2 以降)

  o  Schneider & Koch G16

  o  Western Digital WD80x3

  o  Zenith Z-Note / IBM ThinkPad 300 組み込みのアダプタ

  o  Znyx 312 イーサアレイ (Tulip ドライバ)

  12.1.2.  ISDN

  o  Linux ISDN WWW page
     このページはなくなったみたいです。??

  o  ISDN4Linux というツール群が
     <ftp://ftp.franken.de/pub/isdn4linux/v2.0> から入手できます。

  o  3Com Sonix Arpeggio
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/network/sonix.tgz>

  o  ASUSCOM Network Inc. ISDNLink 128K PC アダプタ (HiSax)

  o  AVM A1 (HiSax)

  o  AVM B1 (avmb1)

  o  Combinet EVERYWARE 1000 ISDN
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/network/combinet10
     00isdn-1.02.tar.gz>

  o  Compaq ISDN S0 (ISA) (HiSax)

  o  Creatix PnP S0 (HiSax)

  o  Dr. Neuhaus Niccy PnP/PCI (HiSax)

  o  Dynalink IS64PH (HiSax)

  o  Eicon.Diehl Diva 2.0 (ISA/PCI) (S0 インタフェースと U インタフェー
     ス。PRO バージョンでないもの) (HiSax)

  o  Eicon.Diehl Diva Piccola (HiSax)

  o  Elsa Microlink PCC-16, PCF, PCF-Pro, PCC-8 (HiSax)

  o  ELSA QuickStep 1000/1000PCI/3000 (HiSax)

  o  HFC-2BS0 ベースのカード (HiSax)

  o  IBM Active 2000 (ISA) (act2000)

  o  ICN ISDN cards (icn)

  o  Ith Kommunikationstechnik GmbH MIC 16 (ISA) (HiSax)

  o  ITK ix1-micro Rev.2 (HiSax)

  o  Octal PCBIT (pcbit)

  o  Sedlbauer Speed Card (HiSax)

  o  Teles SO-8/SO-16.0/SO-16.3/SO-16.3c/SO-16.4 および、その互換カード
     (HiSax)

  o  Traverse Technologie NETjet PCI S0 (HiSax)

  o  USR Sportster の内蔵 TA (HiSax)

     標準モデムや一般的なイーサネットアダプタをエミュレートする ISDN
     カードは、特別なドライバがなくても動作します。

  12.1.3.  フレームリレー

  o  Emerging Technologies Inc Synchronous Adapters (
     <http://www.etinc.com>)

     o  ET/5025 (1 ポート、8 ビット ISA)

     o  ET/5025-16 (2 ポート、16 ビット ISA)

     o  ET/5025-25 (2 ポート、16 ビット ISA)

     o  ET/5025pq (4 ポート、PCI)

  12.1.4.  無線ネットワークカード

  o  ZCOM WL2420 ISA
     製品情報は  <http://www.zcom.com.tw> にあります。オブジェクト形式の
     カーネルドライバが <http://www.boerde.de/~matthias/airnet/zcom_v12>
     にあります。

  12.1.5.  X25

  o  Emerging Technologies Inc Synchronous Adapters (
     <http://www.etinc.com>)

     o  ET/5025 (1 ポート、8 ビット ISA)

     o  ET/5025-16 (2 ポート、16 ビット ISA)

     o  ET/5025-25 (2 ポート、16 ビット ISA)

     o  ET/5025pq (4 ポート、PCI)

  12.1.6.  ポケットアダプタおよびポータブルアダプタ

  o  Linux でパラレルポートを使うための詳しい情報が the Linux Parallel
     Port Home Page  <http://www.torque.net/linux-pp.html> または
     <http://www.torque.net/parport/> にあります。Linux が対応しているパ
     ラレルポートデバイス(プリンタは除く) を全て押えたリストが付録 C に
     あります。

  12.1.7.  スロットを使わないもの

  o  SLIP/CSLIP/PPP (シリアルポート)

  o  EQL (シリアル上での IP 通信の負荷調整)

  o  PLIP (パラレルポート) - 「LapLink ケーブル」か双方向ケーブルを使い
     ます。

  12.1.8.  ARCnet

  o  全ての ARCnet カードが使えます。

  12.1.9.  TokenRing

  トークンリングに関する WWW サイトである <http://www.linuxtr.net> を見
  てください。

  o  3Com 3C619/B/C Tokenlink 16/4 (ibmtr)

  o  3Com 3C319 Velocity ISA (ibmtr)

  o  IBM PCI トークンリングアダプタ

  o  IBM Wake on Lan TR アダプタ

  o  IBM 16/4 TR PCI Adapter 2, Adapter 2 Wake on Lan, Adapter 2 Wake on
     Lan Special

  o  IBM High Speedd 100/16/4 トークンリング

  o  IBM ISA 16/4, MCA 16/4 (ibmtr)

  o  IBM Tropic チップセットを用いたカード

  o  Olicom RapidFire 3139, 3140, 3141, 3540
     <http://www.olicom.com>

  o  Olicom OC-3136, OC-3137, OC-3138, OC-3129
     <http://www.olicom.com>

  o  Madge Smart 100/16/4 PCI, 16/4 PCI Mk3, 16/4 PCI Mk2
     <http://www.madge.com>

  o  Madge Presto PCI, 16/4 CardBus
     <http://www.madge.com>

  o  Syskonnect TR4/16(+) SK-4190 ISA, SK-4590 PCI, SK-4591 PCI (sktr)

  12.1.10.  FDDI

  o  DEC DEFEA (EISA) / DEFPA (PCI) (カーネル 2.0.24 以降)

  12.1.11.  アマチュア無線 (AX.25)

  o  Gracilis PackeTwin

  o  Ottawa PI/PI2

  o  8530 をベースにした一般的な HDLC のほとんど

  12.1.12.  PCMCIA カード

  o  付録 B の完全なリストか、David Hinds の WWW ページ
     <http://hyper.stanford.edu/HyperNews/get/pcmcia/home.html> を見てく
     ださい。

  12.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  12.2.1.  イーサネット

  o  Racal-Interlan NI5210 (i82586 イーサネットチップ)。カーネル 2.2 以
     降で対応状況が良くなっています。

  o  Racal-Interlan NI6510 (am7990 lance チップ。カーネル 1.3.66 では
     16MB を超える RAM に対応しています。

  o  Racal-Interlan PCI カード (AMD PC net チップ 97c970) ??

  12.2.2.  ISDN

  o  SpellCaster 社の Datacomute/BRI, Telecomute/BRI (ISA) (sc)

  12.2.3.  ATM

  o  Efficient Networks ENI155P-MF 155 Mbps ATM アダプタ (PCI)
     <http://lrcwww.epfl.ch/linux-atm/>

  12.2.4.  フレームリレー

  o  Sangoma S502 56K フレームリレーカード
     <ftp://ftp.sovereign.org/pub/wan/fr/>

  12.2.5.  無線ネットワークカード

  o  Proxim RangeLan2 7100 (ISA) / 630x (OEM mini-ISA)
     <http://www.komacke.com/distribution.html>

  12.3.  未対応

  o  3Com 3C359 Velocity XL PCI

  o  3Com 3C339 Velocity PCI

  o  IBM PCI LANStreamer, MCA LANStreamer トークンリング

  o  Intel TokenExpress PRO, TokenExpress 16/4

  o  Sysconnect / Schneider & Koch 製のトークンリングカード(全て)

  13.  サウンドカード

  サウンドドライバとサウンドカードに関する詳しい情報は
  <http://www.opensound.com/ossfree> または
  <http://www.opensound.com/oss.html> にあります。

  13.1.  対応カード

  o  4Front Technology Virtual Mixer (SoftOSS も入っています)

  o  4Front Technology Virtual Synth (SoftOSS)

  o  6850 UART MIDI

  o  A-Plus Sound of Music (OPL3-SA)

  o  A-Trend Harmony 3Ds751 (PCI)

  o  AcerMagic S23

  o  Adlib FM シンセサイザカード

  o  Adlib MSC 16 PnP (CS4235)

  o  AMD Interwave のリファレンスカード

  o  ARC Probook

  o  Audio Excell DSP16

  o  Avance Logic ALS-007 チップをベースにしたカード。
     このチップ用のコードは SoundBlaster 16 のコードに統合されました。
     isapnptools を使って設定できるはずです。

  o  AW32 Pro (R2.2-W2)

  o  AW35 (CS4237)

  o  AW37 Pro (CS4235)

  o  Aztech Sound Galaxy NX Pro, NX Pro 16, WaveRider 32+

  o  Aztech Washington

  o  BTC Mozart Sound System

  o  BTC-1831 Sound Card (Opti 1688)

  o  Bravo Sound Card (Opti 82C930)

  o  Bull PowerPc 組み込みのサウンド機能

  o  CDR4235-6/-8

  o  CS32-3DI

  o  Compaq Deskpro XL 組み込みの Business Audio

  o  Creative EMU8000 アドオン (PnP)

  o  Creative Phone Blaster 28.8/33.6

  o  Creative SoundBlaster のリビジョン 1.0 から 2.0

  o  Creative SoundBlaster Pro

  o  Creative SoundBlaster 16

  o  Creative SoundBlaster 16 ASP

  o  Creative SoundBlaster 16 PnP (タイプ-1 からタイプ-10 まで)

  o  Creative SoundBlaster 16 Vibra

  o  Creative SoundBlaster 2.x

  o  Creative SoundBlaster 32/AWE

  o  Creative SoundBlaster 32/AWE PnP (タイプ-1 からタイプ-10 まで)

  o  Creative SoundBlaster AWE64 (タイプ-1 からタイプ-7 まで)

  o  Creative SoundBlaster AWE64 Gold (タイプ-1 とタイプ-2)

  o  Creative SoundBlaster PCI64/128

  o  Creative SoundBlaster AWE64/Gold カードと 16/32/AWE PnP カード
     は、isapnptools を使って有効にしなければなりません。

  o  Creative ViBRA16C/CL/S (タイプ-1 とタイプ-2) PnP

  o  Creative ViBRA16X PnP (半二重のみ)

  o  CrystaLake Crystal Clear Series 100

  o  Crystal Audio (CS4235)

  o  Crystal CRD4236B-1E

  o  Crystal CRD4237B-5/-8

  o  Crystal CSC0B35 (CS4236B)

  o  Crystal CX4237B-SIDE

  o  Crystal Onboard PnP Audio (CS4235)

  o  Dell Latidude の組み込みサウンド機能

  o  Diamond Crystal MM PC/104

  o  Digital AXP の組み込みサウンド機能

  o  ECHO-PSS cards (Orchid SoundWave32, Cardinal DSP16)

  o  ESS 1868, 1869 (type-1 and type-2), 1878, 1879, 1968 PnP AudioDrive

  o  Ensoniq AudioPCI (ES1371)

  o  Ensoniq AudioPCI / SoundBlaster PCI (ES1370)

  o  Ensoniq Soundscape Elite

  o  Ensoniq Soundscape PnP (モデル 1, モデル 2)

  o  Ensoniq Soundscape S-2000

  o  Ensoniq Soundscape VIVO, VIVO90

  o  Ensoniq ActionNote 880 C/CX

  o  Gallant のサウンドカード (SC-6000 ベースおよび SC-66000 ベースの
     カード)

  o  一般の AD1815 ベースのサウンドカード (PnP)

  o  一般の CMI8330 ベースのサウンドカード (PnP)

  o  一般の Crystal CS4232 ベースのサウンドカードやマザーボード (非 PnP)

  o  一般の Crystal CS4232 by Acer (PnP モード)

  o  一般の Crystal CS4232 のタイプ-1 からタイプ-3 (PnP モード)

  o  一般の Crystal CS4235 タイプ-1

  o  一般の Crystal CS4236 (タイプ-1 からタイプ-3)

  o  一般の Crystal CS4236 ベースのサウンドカードやマザーボード (非 PnP)

  o  一般の Crystal CS4236A (タイプ-1 とタイプ-2), CS4236B

  o  一般の Crystal CS4237 ベースのサウンドカードやマザーボード (非 PnP)

  o  一般の Crystal CS4237B (タイプ-1 とタイプ-2)

  o  一般の Crystal CS4238 ベースのサウンドカードやマザーボード (非 PnP)

  o  一般の ESS ES688, ES1688, ES1788, ES1868, ES1869, ES1887, ES1888
     ベースのサウンドカードやマザーボード

  o  Jazz16 ベースの一般のサウンドカード

  o  一般の MAD16 (OPTi 82C928), MAD16 Pro, MAD16 Pro (二重) (OPTi
     82C929)

  o  一般の Mozart サウンドカード (OAK OTI-601 チップ)

  o  一般の OPTi 82C924, 82C925 ベースのサウンドカード (PnP)

  o  一般の OPTi 82C924 サウンドカード (非 PnP モード)。 MSS ドライバと
     isapnp ツールを使ってください。

  o  一般の OPTi 82C930

  o  一般の OPTi 82C931
     <http://spoke.nols.com/~drees/opti931.html> を見てください。

  o  一般の Soundscape ベースのサウンドカード

  o  一般の Windows Sound System 互換カード

  o  一般の Yamaha OPL3-SA1 (YMF701) ベースのサウンドカード

  o  一般の Yamaha OPL3-SA2 (YMF711) based soundcard (タイプ-1, タイ
     プ-3, タイプ-4)

  o  一般の Yamaha OPL3-SA3 (YMF715) ベースのサウンドカード

  o  一般の Yamaha OPL3-SAx (YMF715/YMF719) 非-PnP

  o  Gravis Ultrasound

  o  Gravis Ultrasound Extreme

  o  Gravis Ultrasound の 16 ビットサンプリング用の追加ボード

  o  Gravis Ultrasound MAX

  o  Gravis Ultrasound ACE

  o  Gravis Ultrasound PnP (with RAM), PnP Pro

  o  HP OmniBook 2100 (CS4236)

  o  Home Studio 64 (アナログオーディオのみ)

  o  IBM Audio Feature (CS423x)

  o  Logitech SoundMan Games (SBPro, 44kHz ステレオ音声サポート)

  o  Logitech SoundMan Wave (Jazz16/OPL4)

  o  Logitech SoundMan 16 (PAS-16 互換)

  o  MED3201 オーディオカード

  o  Maxi Sound 32 PnP (アナログオーディオのみ)

  o  Maxi Sound 64 Dynamic 3D (アナログオーディオのみ)

  o  Media Sound SW/32 (非 PnP モード)

  o  MediaTriX AudioTriX Pro, 3D XG

  o  Media Vision Premium 3D (Jazz16)

  o  Media Vision Pro Sonic 16 (Jazz)

  o  Media Vision Pro Audio Spectrum 16 (PAS-16)

  o  Media Vision Pro Audio Studio 16

  o  Media Vision Thunderboard

  o  Microsoft Windows Sound System ボード (AD1848)

  o  MiroSound PCM!-pro

  o  MultiWave AudioWave Green 16

  o  Music Quest MIDI 接続カード (MCC)

  o  Music Quest MQX-16, MQX-16S MIDI アダプタ

  o  Music Quest MQX-32, MQX-32M MIDI アダプタ

  o  Music Quest PC MIDI カード

  o  NEC Harmony

  o  Orchid SoundDrive 16EZ

  o  Pine PT201

  o  Primax SoundStorm FM 16, SoundStorm Wave

  o  Pro Audio Spectrum 16, Studio 16

  o  RME Digi32, Digi32 Pro, Digi32/8

  o  Reveal SC300

  o  Reveal WaveExtreme Pro (RAM 付き)

  o  S3 SonicVibes

  o  Shark Mako

  o  Sharp PC8800

  o  Shuttle Sound System 48

  o  Spacewalker HOT-255 PCI 3D (PCI)

  o  TerraTec Maestro 32/96

  o  Terratec EWS64XL (オーディオのみ)

  o  Terratec Sound System Base 1 (AD1816)

  o  Terratec Sound System Base 64 (AD1816)

  o  Tomato Sound System (OPTi 82C930)

  o  Trust Sound Expert De Luxe Wave 32

  o  Turtle Beach Classic/Tahiti/Monterey

  o  Turtle Beach Maui

  o  Turtle Beach Monte Carlo 928, Monte Carlo 929

  o  Turtle Beach Pinnacle/Fiji

  o  Turtle Beach Tropez, Tropez Plus (オーディオのみ)

  o  Turtle Beach Daytona (オーディオのみ)

  o  Wearnes Classic 16

  o  Yamaha Sound Edge SW20-PC

  o  Zefiro Acoustics ZA2 (お勧めしません)

  o  Zenith Z-Player

  o  AWE32/64 は 2.1.x 系列のカーネルから対応されています(詳しいインス
     トール手順については Marcus Brinkmann の SoundBlaster AWE mini-
     HOWTO を見てください。)。

  o  MPU-401 MIDI のインテリジェントモード (何も考えずに有効にしてはいけ
     ません)

     o  MPU IPC-T

     o  MQX-32M

  o  MPU-401 MIDI UART ダムポートのみ (何も考えずに有効にしてはいけませ
     ん)
  o  Yamaha FM シンセサイザ (OPL2, OPL3, OPL3-SAx (2.1.x 系列のカーネル
     から対応), OPL4)

  OSS は Wave Blaster, TB Rio, Yamaha DB50XG を含む全ての MIDI 追加ボー
  ドに対応しています。この場合に必要なのは追加ボードが挿さる「ホスト」
  カードに OSS が対応していることです。「ホスト」カードで必要なの
  は、soundconf を使って設定を行うことだけです。追加ボードには「ホスト」
  カードの MIDI 経由で自動的にアクセスできます。

  13.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  4Front Tech. Waveloop ループバックオーディオデバイス

  o  Acer FX-3D (AD1816 ベース)

  o  AVM Apex Pro card (AD1816 ベース)

  o  Aztech AZT1008, AZT2320, AZT3000

  o  Aztech SC-16 3D (AD1816 ベース)

  o  Creative SoundBlaster Vibra16x

  o  Creative SoundBlaster Live! と Live! Value Edition
     Creative Labs はこのカード用のベータ版ドライバを提供しています。こ
     のドライバはカーネル 2.0.36 と 2.2.5 で動作します(これらの系列の新
     しいカーネルでも多分動作します)。このドライバは
     <http://www.creativelabs.com> のソフトウェアダウンロードのページか
     らダウンロードできます。

  o  Highscreen Sound-Boostar 32 Wave 3D (AD1816 ベース)

  o  Highscreen Sound-Boostar 16 (AD1816 ベース)

  o  HP Kayak (AD1816 ベース)

  o  IBM MWave

  o  Newcom SC-16 3D (AD1816 ベース)

  o  PC スピーカー / Parallel ポート DAC

  o  Rockwell WaveArtist チップセット

  o  Sonorus STUDI/O

  o  SY-1816 (AD1816 ベース)

  o  Terratec Base 1, Base 64 (AD1816 ベース)

  o  Terratec EWS64S (AD1816 ベース)

  o  Turtle Beach Malibu
     <ftp://ftp.cs.colorado.edu/users/mccreary/archive/tbeach/multisoun
     d/>

  AD1816 サウンドチップをベースにしているサウンドカードの場合は、設定を
  行うために isapnptools が必要です。

  13.3.  未対応

  o  A-Trend Harmony 3DS724 (PCI)

  o  Actech PCI 388-A3D

  o  Adaptec AME-1570

  o  Aureal Vortex (PCI)

  o  Cardinal DSP 16

  o  寄付された低レベルドライバ

  o  Crystal CS4614 (PCI)

  o  Cyrix MediaGX 組み込みのオーディオ機能

  o  Diamond Monster Sound MX300

  o  Diamond Sonic Impact

  o  Dream 94PnP Home Studio

  o  EON Bach SP901 (A3D)

  o  ESS (PCI)

  o  ESS Maestro-1 (PCI), Maestro-2 (PCI)

  o  ESS Solo-1 (PCI)

  o  Echo Personal Sound System

  o  一般の ALS007, ALS100 ベースのサウンドカード

  o  Orchid NuSound 3D

  o  Orchid SoundWave 32

  o  Paradise DSP-16

  o  Quicknet Internet LineJACK

  o  Terratec XLerate (A3D)

  o  Turtle Beach Montego

  o  Turtle Beach TBS-2000

  o  Videologic SonicStorm

  o  Wearnes Beethoven ADSP-16

  o  Western Digital Paradise DSP-16

  o  Yamaha YMF724 (PCI)

  SoundBlaster 16 シリーズに載っている ASP チップには対応していません。
  AWE32 のオンボードの E-mu MIDI シンセサイザにも対応してません。

  AWE32 を提供してくれるならドライバを書いてもよいと Nathan Laredo
  <laredo@gnu.ai.mit.edu>が言っています。ハードウェアの無料サンプルを
  送ってくれれば、大抵のハードウェアのドライバを書くつもりだそうです。

  バージョン 4.11, 4.12 の DSP を載せた SoundBlaster 16 にはハードウェア
  のバグがあり、MIDI の演奏とデジタルオーディオの再生を同時に行うと音符
  を取りこぼすことがあります。この問題は、WaveBlaster を追加して使った場
  合や外部に MIDI 機器を接続した場合にも起こります。この問題を解決する方
  法は見つかっていません。

  14.  ハードディスクドライブ

  コントローラが対応していれば、どんなハードディスクでも動作するはずで
  す。

  (SCSI HOWTO によると)ブロックサイズが 256, 512, 1024 バイトのいずれか
  であるダイレクトアクセス SCSI デバイスは全て動作するはずです。ブロック
  サイズがこれ以外だと動作しないはずです(ブロックサイズとセクタサイズ
  は、SCSI コマンドの MODE SELECT を用いて変更できる点に注意してくださ
  い)。

  容量の大きい IDE (または EIDE) ドライブは、新しいカーネルできちんと動
  作します。ただし、PC の BIOS の制限により、ブートパーティションは始め
  の 1024 シリンダの中に置かなくてはいけません。

  Conner CFP1060S の一部は Linux と ext2fs で問題を起こします。現象とし
  ては、e2fsck の際に i-ノードのエラーが起き、ファイルシステムが壊れま
  す。Conner はこの問題に対処した新しいファームウェアをリリースしていま
  す。この問題がある場合には、 Conner に連絡しましょう。電話番号は
  +1-800-4CONNER (米国)、 +44-1294-315333 (ヨーロッパ) です。電話をかけ
  る際には、マイクロコードのバージョン(ドライブのラベルに 9WA1.6x のよう
  に書いてあります)をわかるようにしておきましょう。

  Maxtor と Western Digital の IDE ドライブの多くは、ひとつの IDE ケーブ
  ル上で他のメーカーのドライブとうまく共存させられないことが報告されてい
  ます。普通はどちらかのドライブが動作中に異常を出します。解決方法は、
  ディスクを別々の IDE ケーブルに繋ぐことです。

  また、Micropolis のドライブの中には Adaptec や Buslogic のカードと組み
  合わせると問題を起こすものがあります。この問題があやしいと思われる場合
  は、ファームウェアのアップグレードをメーカーに頼むとよいでしょう。

  o  複数デバイス(Multiple device)用のドライバ (RAID-0, RAID-1)
     <ftp://sweet-smoke.ufr-info-p7.ibp.fr/public/Linux/>

  14.1.  未対応

  以下のハードディスクドライブは Linux が対応していないと明言されていま
  す。入手できるバグ報告を読んでください。

  o  NEC D3817, D3825, D3827, D3847
     「これらのドライブは Mode Sense Page 3 で報告する値が SCSI-2 準拠か
     ら少しずれている。全ての NEC 38x7 ドライブは Mode Sense Page 3 でセ
     クタサイズを 0 と報告する。NEC のドライブは、今まで出会った中ではセ
     クタサイズを 0 と報告する最初のブランドである。残念なことに、Mode
     Sense Page 3 のフィールドは変更できないので、D38x7 のファームウェア
     を更新して問題を解決することは不可能である」 D3825 と D3827 (どちら
     もリビジョンは 0407)についてはいくつかの問題点が指摘されています。
     どちらのドライブでもリビジョン 0410 では問題が直っているようです。

  15.  テープドライブ

  15.1.  対応

  o  SCSI テープドライブ
     (SCSI HOWTO によると)ドライブのブロック長がドライバのバッファ長(配
     付ソースでは 32KB に設定されています)より短ければ、固定長ブロックで
     も可変長ブロックでも対応しています。ほとんどのドライバが動作するは
     ずです(もし動かないドライブがあればメールで教えてください)。

     o  Seagate Sidewinder 50 AIT (on ICP 6527 RAID コントローラ)

  o  QIC-02 ドライブ

  o  Iomega Ditto internal (ftape 3.04c 以降)

  15.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  QIC-117, QIC-40/80, QIC-3010/3020 (QIC-WIDE) ドライバ
     フロッピーコントローラを使ったほとんどのテープドライブは動作するは
     ずです。(Colorado FC-10/FC-20, Mountain Mach-2, Iomega Tape
     Controller II 等の)各種専用 QIC-80 コントローラにも対応しています。
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/tapes>

  o  ATAPI テープドライバ
     これらのアルファ版ドライバ(ide-tape.c)はカーネルソースに入っていま
     す。対応している ATAPI テープドライバは以下の通りです:

     o  Seagate TapeStor 8000

     o  Conner CTMA 4000 IDE ATAPI Streaming テープドライブ

  15.3.  未対応

  o  Emerald と Tecmar 製の QIC-02 テープコントローラカード - Chris
     Ulrich <insom@math.ucr.edu>

  o  パラレルポート接続のドライブ (例: Colorado Trakker)

  o  一部の高速なテープコントローラ (Colorado TC-15)

  o  Irwin AX250L/Accutrak 250 (not QIC-80)

  o  IBM の内蔵テープバックアップユニット (QIC-80 でないもの)

  o  COREtape Light

  16.  CD-ROM ドライブ

  CD-ROM ドライブの詳しい情報については CDROM-HOWTO
  <http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/> を見てください。

  16.1.  対応

  一般的な CD-ROM ドライブ

  o  SCSI CD-ROM ドライブ
     (CD-ROM HOWTO によると)ブロックサイズが 512, 2048バイトの SCSI CD-
     ROM ドライブは全て Linux で動作するはずです。市場に出回っている CD-
     ROM ドライブのほとんどがそうです。

  o  EIDE (ATAPI) CD-ROM ドライブ(IDECD)
     ほとんどの 2, 4, 6 倍速ドライブに対応しています。例えば以下のような
     ドライブがあります。

     o  Mitsumi FX400

     o  Nec-260

     o  Sony 55E

  メーカー独自仕様(proprietary)の CD-ROM ドライブ

  o  Aztech CDA268-01A, Orchid CDS-3110, Okano/Wearnes CDD-110, Conrad
     TXC, CyCDROM CR520ie/CR540ie/CR940ie (AZTCD)

  o  Creative Labs CD-200(F) (SBPCD)

  o  Funai E2550UA/MK4015 (SBPCD)

  o  GoldStar R420 (GSCD)

  o  IBM External ISA (SBPCD)

  o  Kotobuki (SBPCD)

  o  Lasermate CR328A (OPTCD)

  o  LMS Philips CM 206 (CM206)

  o  Longshine LCS-7260 (SBPCD)

  o  Matsushita/Panasonic CR-521/522/523/562/563 (SBPCD)

  o  MicroSolutions Backpack パラレルポート用ドライブ (BPCD)

  o  Mitsumi CR DC LU05S (MCD/MCDX)

  o  Mitsumi FX001D/F (MCD/MCDX)

  o  Optics Storage Dolphin 8000AT (OPTCD)

  o  Sanyo CDR-H94A (SJCD)

  o  Sony CDU31A/CDU33A (CDU31A)

  o  Sony CDU-510/CDU-515 (SOMYCD535)

  o  Sony CDU-535/CDU-531 (SONYCD535)

  o  Teac CD-55A SuperQuad (SBPCD)

  16.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  LMS/Philips CM 205/225/202
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/cdrom/lmscd0.4.tar
     .gz>

  o  NEC CDR-35D (古い)
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/cdrom/linux-neccdr
     35d.patch>

  o  Sony 製の SCSI マルチセッション CD-XA
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/patches/sony-multi-0.00.tar.gz>

  o  パラレルポート用ドライバ
     <http://www.torque.net/linux-pp.html>

  16.3.  メモ

  どの CD-ROM ドライブも同じようにデータの読み取りを行えますが、音楽用
  CD の再生では互換性の問題が色々起こります(特に NEC の新しい型のローエ
  ンドのドライブ)。アルファ版ドライバの中には、音楽用 CD の再生に対応し
  ていないものもあります。

  NEC の初期の(等速) CD-ROM ドライブは、現在の SCSI ドライバで問題を起こ
  す場合があります。

  PhotoCD(XA)にも対応しています。Hadmut Danisch による hpcdtoppm は
  PhotoCD ファイルを PPM (ポータブルピックスマップ)形式に変換できます。
  このプログラムは  <ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/hpcdtoppm> から入手でき
  ますし、PBM ユーティリティにも含まれています。

  また、ビデオ CD の読み取りには 2.1.3x 系列以降のカーネルで対応していま
  す。カーネル 2.0.30 用にはパッチがあります。

  最後になりますが、ほとんどの IDE CD-ROM チェンジャーに対応しています。

  17.  CD-R (CD ライタ)

  最近は Linux も多くの CD ライタに対応するようになりました。対応してい
  る CD ライタの最新リストについては
  <http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/CD-Writing-HOWTO.html> にある CD-
  Writing mini-HOWTO を見てください。 <http://www.shop.de/cgi-
  bin/winni/lsc.pl> や <http://www.guug.de:8080/cgi-bin/winni/lsc.pl> も
  調べるとよいでしょう。 Cdwrite
  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-management/> や cdrecord
  <http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html>
  を使って CD を焼くことができます。Linux 用の X-CD-Roast パッケージは、
  CD ライタを使うグラフィカルフロントエンドです。このパッケージは
  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/utils/disk-
  management/xcdroast-0.96d.tar.gz> にあります。

  o  Grundig CDR 100 IPW

  o  HP CD-Writer+ 7100

  o  HP SureStore 4020i

  o  HP SureStore 6020es/i

  o  JVC XR-W2010

  o  Kodak PCD 225

  o  Mitsubishi CDRW-226

  o  Mitsumi CR-2600TE

  o  Olympus CDS 620E

  o  Philips CDD-521/10,522,2000,2600,3610

  o  Pinnacle Micro RCD-5020/5040

  o  Plextor CDR PX-24CS

  o  Ricoh MP 1420C

  o  Ricoh MP 6200S/6201S

  o  Sanyo CRD-R24S

  o  Smart and Friendly Internal 2006 Plus 2.05

  o  Sony CDU 920S/924/926S

  o  Taiyo Yuden EW-50

  o  TEAC CD-R50S

  o  WPI(Wearnes) CDR-632P

  o  WPI(Wearnes) CDRW-622

  o  Yamaha CDR-100

  o  Yamaha CDR-200/200t/200tx

  o  Yamaha CDR-400t/400tx

  18.  リムーバブルドライブ

  SCSI ドライブはコントローラさえ対応していれば全て動くはずです。これに
  は MO, WORM, フロプティカルディスク、Bernoulli, ZIP, Jaz, SyQuest, PD
  等が含まれます。

  o  Panasonic の MO (CD-ROM ドライブと MO が一緒になっています)。両方を
     同時に動作させるためにはカーネルの設定が必要です。

  o  パラレルポート用の Zip ドライブ
     <ftp://gear.torque.net/pub/>

  o  パラレルポート用の Avatar Shark-250
     <http://www.torque.net/parport/>

  リムーバブルドライブはハードディスクやフロッピーのように扱えます。
  fdisk/mkfs して、ディスクをマウントするだけです。ドライブにロック機能
  が備わっていれば、使用中にメディアをロックしてイジェクトができないよう
  にできます。メディアが MS-DOS フォーマットであれば mtools も使えます。

  CD-R ドライブを動かすには特別なドライバが必要です。CD-R Mini HOWTO を
  見てください。

  Linux は 512バイト/セクタ、1024バイト/セクタの両方のディスクに対応して
  います。 カーネル 2.1.32 以降では 2048 バイト/セクタ のディスクも使え
  るようになりました。カーネル 2.0.30 へのパッチは
  <http://liniere.gen.u-tokyo.ac.jp/2048.html> から入手できます。

  2048 バイト/セクタ対応は以下のドライブを使う場合に必要です:

  o  富士通の光磁気ディスクドライブ M2513

  pre-patch-2.0.31-3 以降では、IDE/ATAPI 内蔵 Zip ドライブ、フロプティカ
  ルディスク、PD に対応しています。

  o  LS-120 フロプティカルディスク

  o  PD-CD

  19.  マウス

  19.1.  対応

  o  マイクロソフト シリアルマウス

  o  Mouse Systems シリアルマウス

  o  Logitech Mouseman シリアルマウス

  o  Logitech シリアルマウス

  o  ATI XL Inport バスマウス

  o  C&T 82C710 (QuickPort) (東芝、TI Travelmate)

  o  Microsoft バスマウス

  o  Logitech バスマウス

  o  PS/2 (補助デバイス)マウス

  19.2.  アルファ版、ベータ版ドライバ

  o  Sejin J-mouse
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/console/jmouse.1.1
     .70-jmouse.tar.gz>

  o  MultiMouse - 複数のマウスをひとつのマウスとして使うもの
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/misc/MultiMouse-1.0.tgz>

  o  Microsoft Intellimouse

  19.3.  メモ

  Alps Glidepoint などのタッチパッドも、プロトコルがマウスプロトコルと同
  じである限り動作します。

  最近の Logitech マウス(Mouseman を除く)は Microsoft プロトコルを使って
  おり、ボタンは 3 つとも使えます。Microsoft のマウスは 2 ボタンしか持っ
  ていなくても、プロトコル的には 3 ボタンに対応しています。

  ATI Graphics Ultra と ATI Graphics Ultra Pro に付いているマウスポート
  は Logitech バスマウスプロトコルを使用します (詳しくは Busmouse HOWTO
  を見てください)。

  20.  モデム

  シリアルポートに接続する方式の外付モデム、内蔵モデムは全て使えるはずで
  す。ところが何ということか、一部のメーカーが Windows 95 専用のモデムを
  作り出してしまいました。Linux で使えないハードウェアについては付録 E
  を見てください。また、フラッシュ ROM を更新できるモデムの多くは
  Win95/NT の更新プログラムしか用意されていません。このようなモデムは
  Linux からアップグレードできません。

  ごく一部のモデムに、実行時に制御プログラムを読み込む DOS 用ソフトウェ
  アが付属しているものがあります。そういったモデムの場合は普通、いったん
  DOS で制御プログラムを読み込ませてからウォームブートを行えば Linux で
  使えます。このようなモデムは将来に PC 以外のハードウェアでは使えないの
  で、できるだけ買わないのが賢明です。

  全ての PCMCIA のモデムは PCMCIA ドライバで動作します。

  FAX モデムを FAX として機能させるには適切なソフトウェアが必要です。ま
  た、モデムの FAX 部分が Class 2 または Class 2.0 に対応していることも
  必要です。UNIX のソフトウェアにはどうやら Class 1.0 対応のものはないよ
  うです。

  この例外としては、Linux 用の efax プログラムが Class 1 と Class 2 両方
  の FAX モデムに対応しています。Class1 のモデムを使っている場合には(
  ちょっとした)技術的な問題がいくつか起こるかもしれません。選べるのであ
  れば、Class 2 のモデムを入手することをお勧めします。

  o  Digicom Connection 96+/14.4+ - DSP コードをダウンロードするプログラ
     ム
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/serialcomm/smdl-linux.1.02.t
     ar.gz>

  o  Motorola ModemSURFR 内蔵 56K モデム。標準でない IRQ やポートを使っ
     ているなら RC.SERIAL に 2 行ほど設定を追加しましょう。

  o  ZyXEL U-1496 シリーズ- ZyXEL 1.4, モデム/FAX/音声制御プログラム
     <http://www.pe1chl.demon.nl/ZyXEL/ZyXEL-1.6.tar.gz>

  o  ZyXEL Elite 2864 シリーズ - モデム/FAX/音声制御プログラム
     <http://www.pe1chl.demon.nl/ZyXEL/ZyXEL-1.6.tar.gz>

  o  ZyXEL Omni TA 128 - モデム/FAX/音声制御プログラム
     <http://www.pe1chl.demon.nl/ZyXEL/ZyXEL-1.6.tar.gz>

  Linux は全てのマルチモデムカードに対応しています。

  o  Moreton Bay RAStel マルチモデムカード
     Linux 用ドライバについては <http://www.moreton.com.au/linux.htm> を
     見てください。

  以下のモデムには対応していないと言われています:

  o  Aztech MDP3858 56.6 (PCI)

  21.  プリンタ/プロッタ

  パラレルポートやシリアルポートに接続できるプリンタは全て使えるはずで
  す。でも Windows 95 専用のプリンタを作っちゃったメーカーもあります。
  あーあ。 Linux で使えないハードウェアについては付録 E を見てください。

  o  HP LaserJet 4 シリーズ - free-lj4, 印刷モードを制御 program
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/printing/free-lj4-1.1p1.ta
     r.gz>

  o  BiTronics パラレルポートインタフェース
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/misc/bt-ALPHA-0.0.
     1.module.patch.gz>

  o  Epson Stylus Color 850。Magicfilter と `stylus800-filter',
     `stylus_color_360dpi-filter', `stylus_color_720dpi-filter' のいずれ
     かを組み合わせて使ってください。

  21.1.  Ghostscript

  Linux には PostScript 形式で出力を行うプログラムが多くあります。
  PostScript に対応していないプリンタでも、Ghostscript を使って
  PostScript Level 2 をエミュレートできます。

  o  Ghostscript
     <ftp://ftp.cs.wisc.edu/pub/ghost/aladdin/>

  21.1.1.  Ghostscript 5.1 が対応しているプリンタ

  o  Apple Imagewriter

  o  Apple Dot Matrix プリンタ

  o  Apple StyleWriter 2x00 (bjc600)

  o  Brother HL-660 (ljet4)

  o  C. Itoh M8510

  o  Canon BubbleJet BJ10e, BJ20 (bj10e)

  o  Canon BubbleJet BJ100, BJ200, BJC-210 (B/W only), BJC-240 (B/W
     only), BJC-250 (B/W only), BJC-70 (B/W only) (bj200)

  o  Canon BubbleJet BJC-600, BJC-610, BJC-4000, BJC-4100 (B/W only),
     BJC-4200, BJC-4300, BJC-4400, BJC-4550, BJC-210, BJC-450, MultiPASS
     C2500, BJC-240, BJC-70 (bjc600)

  o  Canon BubbleJet BJC-800, BJC-7000 (bjc800)

  o  Canon Bubblejet BJC-610 (uniprint)

  o  Canon LBP-8II, LIPS III

  o  DEC LA50/70/75/75plus

  o  DEC LN03, LJ250 (decl250)

  o  Epson 9 pin, 24 pin, LQ シリーズ、AP3250

  o  Epson Stylus Color/Color II/400/500/600/800 (stcolor)

  o  Epson Stylus Color/Color II/500/600/800/1520 (uniprint)

  o  富士通 3400,2400,1200

  o  HP 2563B

  o  HP DesignJet 650C

  o  HP DeskJet, Deskjet Plus (deskjet)

  o  HP Deskjet 500, Deskjet Portable (djet500)

  o  HP Deskjet 500C (cdeskjet)

  o  HP Deskjet 550C (uniprint)

  o  HP DeskJet 400/500C/520C/540C/690C/693C (cdj500)

  o  HP DeskJet
     550C/560C/600/660C/660Cse/682C/683C/693C/694C/695C/850/870Cse
     (cdj550)

  o  HP DeskJet 850/855/870Cse/870Cxi/890C/672C/680/1100C (cdj850)

  o  HP DeskJet 500C/510/520/5540C/693C は黒の印刷のみできます (cdjmono)

  o  HP DeskJet 600 (lj4dith)

  o  HP DeskJet 600/870Cse, LaserJet 5/5L/6L (ljet4)

  o  HP Deskjet 600/1200C/1600C (pjxl300)

  o  HP Deskjet 500/500C/510/520/540/550C/560C/850C/855C および他の PCL3
     プリンタ
     <ftp://ftp.pdb.sni.de/pub/utilities/misc/hpdj-2.1.tar.gz>

  o  HP Deskjet 710, 720, 820 and 1000 シリーズ
     <http://pnm2ppa.sourceforge.net/>

  o  HP Paintjet (pjtest)

  o  HP Paintjet XL (pjxltest)

  o  HP PaintJet XL300 (pjxl300)

  o  HP LaserJet/Plus/II/III/4/5/6

  o  IBM 3853 Jetprinter カラープリンタ

  o  IBM Proprinter

  o  Imagen ImPress

  o  Lexmark Optra E+ (ljet4)

  o  Mitsubishi CP50 カラープリンタ

  o  NEC P6/P6+/P60

  o  NEC Pinwriter P2X (uniprint)

  o  NEC SuperScript 860 (ljetplus)

  o  Oki OL410ex LED (ljet4)

  o  Okidata MicroLine 182

  o  Ricoh 4081/6000 (r4081)

  o  SPARCprinter

  o  StarJet 48 インクジェットプリンタ

  o  Tektronix 4693d 2/4/8 ビットカラープリンタ

  o  Tektronix 4695/4696 インクジェットプロッタ

  o  Xerox XES プリンタ (2700, 3700, 4045, など)

  21.1.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  Epson Stylus Color 440

  22.  スキャナ

  スキャナに対応するためのパッケージの SANE (Scanner Access Now Easy) が
  あります。SANE に関する情報は <http://www.mostang.com/sane/> にありま
  す。ダウンロードは  <ftp://ftp.mostang.com/pub/sane/> から行えま
  す。SANE は汎用スキャナインタフェースです。パッケージ内には文書とフロ
  ントエンド、バックエンドが揃っています。

  ハンドヘルドスキャナ(手で持つタイプのスキャナ)に関する情報は
  <http://www.willamowius.de/scanner.html> にあります。

  多くのスキャナには独自かつスキャナ固有のソフトウェアパッケージも付いて
  きます。これにドライバも含まれます。

  22.1.  対応

  o  A4 Tech AC 4096 / AS 8000P (a4scan)
     <ftp://ftp.informatik.hu-
     berlin.de/pub/local/linux/a4scan/a4scan.tgz>

  o  Adara Image Star I
     ??? <http://fb4-1112.uni-muenster.de/ffwd/>
     ??? <ftp://fb4-1112.uni-muenster.de/pub/ffwd/mtekscan-0.2.tar.gz>

  o  Conrad Personal Scanner 64, P105 ハンドヘルドスキャナ (scan-driver)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/scan-
     driver-0.1.8.tar.gz>

  o  Epson GT-5500 (SANE epson)

  o  Epson GT-6000
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/ppic0.5.tar.gz>

  o  Escom Image Scanner 256 (SANE umax)

  o  富士通製の SCSI-2 スキャナ
     G.W. Wettstein 博士 <greg%wind.UUCP@plains.nodak.edu> に連絡してく
     ださい。

  o  Genius ColorPage-SP2
     ??? <http://fb4-1112.uni-muenster.de/ffwd/>
     ??? <ftp://fb4-1112.uni-muenster.de/pub/ffwd/mtekscan-0.2.tar.gz>

  o  Genius GS-B105G handheld scanner (gs105
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/gs105-0.0.1.tar.gz>

  o  Genius GeniScan GS-4500, GS-4500A ハンドヘルドスキャナ (gs4500
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/gs4500-2.0.tar.gz>

  o  HighScreen Greyscan 256 ハンドヘルドスキャナ(白黒専用) (gs4500)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/gs4500-2.0.tar.gz>

  o  HP ScanJet II シリーズの SCSI モデル
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/hpscanpbm-0
     .3a.tar.gz>

  o  HP ScanJet IIc, IIcx, IIp, 3c, 4c, 4p, 5p, 5pse, plus
     <http://www.tummy.com/xvscan/>

  o  Linotype Hell Jade, Jade2 (SANE umax)

  o  Logitech Scanman+, Scanman 32, Scanman 256 ハンドヘルドスキャナ
     (logiscan)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/logiscan-0.0.4.tar.gz>

  o  Microtek ScanMaker E3, E6, II, IIXE, III, 35t モデル
     ??? <http://fb4-1112.uni-muenster.de/ffwd/>
     ??? <ftp://fb4-1112.uni-muenster.de/pub/ffwd/mtekscan-0.2.tar.gz>
     E3, E6 スキャナは  <http://www.tummy.com/xvscan/> も対応していま
     す。
  o  Mustek M105 ハンドヘルドスキャナ (scan-driver)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/scan-
     driver-0.1.8.tar.gz>

  o  Mustek HT800 Turbo, Matador 105, Matador 256 ハンドヘルドスキャナ
     (scan-driver)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/scan-
     driver-0.1.8.tar.gz>

  o  Mustek Paragon 6000CX
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/muscan-2.0.6.taz>

  o  Nikon Coolscan SCSI 35mm フィルムスキャナ
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/coolscan-0.2.tgz>

  o  Nikon AX-210 (SANE umax)

  o  Pearl 256 ハンドヘルドスキャナ (scan-driver)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/scan-
     driver-0.1.8.tar.gz>

  o  Polaroid DMC (SANE dmc)

  o  Vobis/Highscreen Scanboostar Premium (SANE umax)

  o  UMAX 製 SCSI スキャナ
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/umax-0.5.5.tar.gz>

  o  UMAX Vista S6, S6E, T630, Supervista S-12 (SANE umax)

  o  UMAX S-6E, S-6EG, S-12, S-12G (SANE umax)

  o  UMAX Astra 600S, 610S, 1200S, 1220S (SANE umax)

  o  UMAX UC 630, 840, 1200S, 1200SE (SANE umax)

  o  UMAX UG 80, 630 (SANE umax)

  o  UMAX PSD, Gemini D-16 (SANE umax)

  注意:Mustek 用のドライバは GI1904 インタフェースのカードでしか動作しま
  せん。Eric Chang eric.chang@chrysalis.org がこのドライバを IF960 イン
  タフェースカードでも使えるようにするパッチを作っています。

  22.2.  アルファ版、ベータ版のドライバ

  o  Abaton Scan 300/S (SANE abaton)

  o  Abaton Scan 300/GS (SANE abaton)

  o  Agfa Focus, Focus II (SANE agfafocus)

  o  Agfa Focus Color, Focus Color Plus (SANE agfafocus)

  o  Agfa Focus Lineart (SANE agfafocus)

  o  Agfa Arcus II (SANE microtek)

  o  Agfa StudioScan II, IIsi (SANE microtek)

  o  Agfa SnapScan 300, 310, 600 (SANE snapscan)

  o  Apple Scanner, OneScanner, ColorOneScanner (SANE apple)

  o  Artec/Ultima AT3, AT6, AT12 (SANE artec)

  o  Artec A6000C+ (SANE artec)

  o  Canon CanoScan 300, CanoScan 600, CanoScan 2700F (SANE canon)

  o  Genius Colorpage-Vivid+
     情報が <http://thor.prohosting.com/~chrordig/Primax/index.html> に
     あります。ドライバもここから入手できます。

  o  Genius GS-4000, ScanMate/32, ScanMate/GS ハンドヘルドスキャナ
     (gs4500)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/gs4500-2.0.tar.gz>

  o  HP ScanJet IIc, IIp, IIcx, 3c, 4c, 3p, 4p, 5p, 6100c, 6200c (SANE
     hp)

  o  HP PhotoSmart PhotoScanner (SANE hp)

  o  Kodak DC210 (SANE dc210)

  o  Kodak DC20, DC25 (SANE dc25)

  o  Microtek Scanmaker E2, E3, E6, II, IIG, IIHR, IISP, III, 35t+,
     600Z(S), 600G(S) (SANE microtek)

  o  Microtek ScanMaker E3plus, 330, 630, 636, X6 (SANE microtek2)

  o  Microtek Phantom 636 (SANE microtek2)

  o  Mustek MFC-600S, MFC-600CD, MFC-800S (SANE mustek)

  o  Mustek MFS-6000CX, MFS-6000SP, MFS-8000SP, MFS-1200SP, MFS-12000CX
     (SANE mustek)

  o  Mustek SE-6000SP, SE-12000SP (SANE mustek)

  o  Mustek HT105, M800 ハンドヘルドスキャナ (scan-driver)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/scan-
     driver-0.1.8.tar.gz>

  o  Nework Scanny MM100
     情報が <http://thor.prohosting.com/~chrordig/Primax/index.html> に
     あります。ドライバもここから入手できます。

  o  Nikon LS-20, LS-30, LS-1000 (SANE Coolscan)

  o  Plustek OpticPro 4830P, OpticPro 4831P, OpticPro 9630P/PL, OpticPro
     600P, OpticPro FBIII, OpticPro FBIV (SANE plustek)
     SANE 用のドライバが <http://www.efn.org/~rick/plustek/> にありま
     す。

  o  Primax Colorado Direct 300, Colorado Direct 600/30bit, Storm
     Totalscan
     情報が <http://thor.prohosting.com/~chrordig/Primax/index.html> に
     あります。ドライバもここから入手できます。

  o  Siemens S9036 (SANE agfafocus)

  o  Tamarack Artiscan 6000C, 8000C, 12000C (SANE tamarack)

  o  UMAX Vista-S8, UC-1260, Mirage IIse, PL-II (SANE umax)

  o  Vobis HighScan (SANE microtek2)

  o  Voelkner Personal Scanner 64 ハンドヘルドスキャナ (scan-driver)
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/scan-
     driver-0.1.8.tar.gz>

  o  Vuego 310S (SANE snapscan)

  22.3.  未対応

  o  Acer 製のスキャナ。Acer はプログラミング情報を全く公開していないか
     らです。

  o  Escom 256 (Primax Lector Premier 256) ハンドヘルドスキャナ

  o  Genius ScanMate/256, ScanMate/Color, EasyScan ハンドヘルドスキャナ

  o  Mustek CG 8000 ハンドヘルドスキャナ

  o  Primax Colorado Direct 9600, Colorado 1200p, Colorado USB 19200
     情報が <http://thor.prohosting.com/~chrordig/Primax/index.html> に
     あります。

  o  Trust Ami Scan ハンドヘルドスキャナ

  o  UMAX 製のパラレルポート接続スキャナ

  23.  その他のハードウェア

  23.1.  アマチュア無線

  以下のカードなどに対応しています。

  o  KISS ベースのターミナルノードコントローラ

  o  Ottawa PI カード

  o  Gracilis PacketTwin カード

  o  Other Z8530 SCC ベースのカード

  o  パラレル接続またはシリアル接続タイプの Baycom モデム

  o  SoundBlaster カード

  o  Crystal チップセットベースのサウンドカード

  23.2.  VESA 省電力プロトコル (DPMS) 対応モニタ

  Linux カーネルは省電力機能(power savings)があります。これを有効にする
  には、Linux コンソールでは setterm を使い、X 上では xset を使います。

  23.3.  タッチスクリーン

  Metro-X の X サーバは以下のタッチスクリーンに対応しています。

  o  Carrol Touch シリアルタッチスクリーン
     <http://www.carrolltouch.com>

  o  EloGraphics

  o  Lucas Deeco

  o  MicroTouch

  23.4.  シリアルポート接続の端末

  古い端末は Linux マシンのシリアルポートに接続すれば簡単に使えます。少
  なくとも以下に挙げる端末には対応しています:

  o  VT52

  o  VT100

  o  VT220

  o  VT320

  o  VT420

  23.5.  ジョイスティック

  ジョイスティックは最新の XFree86 ディストリビューション(3.3.x)とカーネ
  ルバージョン 2.1.xx, 2.2.xx で対応しています。古いカーネルについては以
  下のリンクが役に立つでしょう。

  o  ジョイスティックドライバ
     情報については  <http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~vojtech/joystick>
     を見てください。FTP アーカイブは
     <ftp://atrey.karlin.mff.cuni.cz/pub/linux/joystick> にあります。

  現在対応しているジョイスティックは以下の通りです:

  o  Amiga に接続した Amiga 用ジョイスティック

  o  CH Flightstick Pro 互換で、ハットを 2 つ、ボタンを 2 つ追加したも
     の。

  o  DirectPad Pro パラレルポート接続ジョイスティックインタフェース (
     <http://www.ziplabel.com/dpadpro/index.html>)

  o  FP Gaming Assasin 3D (
     <http://www.fpgaming.com/portfolio/assn3d.html>)

  o  6 ボタンまたは 8 ボタンのゲームパッド

  o  Genius Flight2000 Digital F-23 (
     <http://www.genius.kye.de/english/product/game.html>)

  o  Gravis Blackhawk Digital (
     <http://www.gravis.com/products/js_blackhawkdigital.html>)

  o  Gravis GamePad Pro (
     <http://www.gravis.com/products/gp_gamepadpro.html>)

  o  Gravis Xterminator GamePad (
     <http://www.gravis.com/products/xterminator.html>)

  o  Logitech CyberMan 2 ( <http://www.cyberman2.de>)

  o  Logitech ThunderPad Digital (
     <http://www.logitech.ch/Game+Controllers/ThunderPadDigital.html>)

  o  Logitech WingMan Extreme Digital (
     <http://www.logitech.ch/Game+Controllers/WingManExtremeDigital.htm
     l>)
  o  MadCatz Panther ( <http://www.fpgaming.com/portfolio/panther.html>)

  o  MadCatz Panther XL (
     <http://www.fpgaming.com/portfolio/panthxl.html>)

  o  Microsoft SideWinder 3D Pro (
     <http://www.eu.microsoft.com/products/hardware/sidewinder/3Dpro/de
     fault.htm>)

  o  Microsoft SideWinder Force Feedback Pro (
     <http://www.eu.microsoft.com/products/hardware/sidewinder/force-fe
     edback/default.htm>)

  o  Microsoft SideWinder GamePad (
     <http://www.eu.microsoft.com/products/hardware/sidewinder/gamepad/
     default.htm>)

  o  Microsoft SideWinder Precision Pro
     <http://www.eu.microsoft.com/products/hardware/sidewinder/precisio
     n-pro/default.htm>)

  o  Multisystem ジョイスティック (Atari, Amiga, Commodore, Amstrad)

  o  0.8.0.2 hw インタフェースを使っている Multisystem ジョイスティック

  o  Nintendo Entertainment System (と互換機 - SVI, Pegasus ...)  のゲー
     ムパッド

  o  PDPI Lightning L4 gamecard ( <http://www.pdpi.net>)

  o  Sega Genesis (MegaDrive) のゲームパッド

  o  Sega Master System のゲームパッド

  o  Sega Saturn のゲームパッド

  o  SNESKey パラレルポート接続のジョイスティックインタフェース

  o  Sony PlayStation のゲームパッド

  o  4 ボタンまでの 2, 3, 4 軸の標準ジョイスティック

  o  Super Nintendo Entertainment System のゲームパッド

  o  ThrustMaster FCS 互換品で追加のハットがついたもの

  o  ThrustMaster Millenium 3D Inceptor (
     <http://www.thrustmaster.com/products/millennium.htm>)

  o  ThrustMaster Rage 3D (
     <http://www.thrustmaster.com/products/rage3d.htm>)

  o  TurboGraFX パラレルポート用ジョイスティックインタフェース (
     <http://www2.burg-halle.de/~schwenke/parport.html>)

  23.6.  ビデオキャプチャボード/フレーム取り込みボード/TV チューナー

  TV チューナーに対応しているプログラムには以下の 2 つがあります:

  o  BTTV  <http://www.thp.Uni-Koeln.DE/~rjkm/linux/bttv.html>

  o  Xawtv

  o  Xtvscreen

  Bt848/Bt848a/Bt849/Bt878/Bt879 が載っていてコンポジット/S-VHS の入力が
  ある全てのカードに対応しています。 Teletext と Intercast はソフトウェ
  アによる VBI サンプルのデコードによって対応しています(PAL のみ)。

  o  Adlink 7200 Digital I/O デバイス
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/science/lab/adl7200-0.60.tar.gz>

  o  Adlink 7300A Digital I/O デバイス
     <ftp://ftp.systemy.it/pub/develop/adl7300-0.04.tar.gz>

  o  CMOS ビデオ会議キット。このビデオキャプチャカードには Bt849 チップ
     セットが使われています。CCD カメラも付属しています。

  o  Data Translation DT2803

  o  Data Translation DT2851 Frame Grabber
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/dt2851-2.01.tar.gz>

  o  Data Translation DT3155
     <http://krusty.eecs.umich.edu/people/ncowan/linux/welcome.html>

  o  Diamond DTV2000 (Bt848 ベース)

  o  Dipix XPG1000/FPG/PPMAPA (TI C40 DSP ベース)。ほとんどのアドオン
     カードに対応しています。
     <http://www.thp.Uni-Koeln.DE/~rjkm/linux/bttv.html> または
     <http://www.atlantek.com.au/USERS/wes/linux/frame.html> を見てくだ
     さい。ドライバは  <ftp://ftp.atlantek.com.au/pub/ldipix> にありま
     す。

  o  Epix SVM

  o  Epix Silicon Video MUX シリーズのビデオフレーム取り込みボード
     <http://www.ssc.com/lj/issue13/npc13c.html>

  o  FAST Screen Machine II
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/ScreenMachineII.2.0.tgz>

  o  Hauppage Wincast TV PCI (Bt848 ベース)
     <http://www.thp.Uni-Koeln.DE/~rjkm/linux/bttv.html>

  o  Imaging Technology ITI/IC-PCI
     <ftp://ftp.gom-online.de/pub/IC-PCI/icpci-0.3.2.tar.gz>

  o  ImageNation Cortex I
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/cortex.drv.1.1.tgz>

  o  ImageNation CX100
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/cxdrv-0.86.tar.gz>

  o  ImageNation PX500
     <ftp://ftp.systemy.it/pub/develop>

  o  ImageNation PXC200
     <ftp://ftp.systemy.it/pub/develop>

  o  Imaging Technology Inc. 社の IC-PCI フレーム取り込みボード
     <ftp://gandalf.expmech.ing.tu-bs.de/pub/driver/icpci-0.2.0.tar.gz>

  o  Matrix Vision MV-Delta
     <http://www.matrix-vision.de/>

  o  Matrox Meteor
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/meteor-1.4a.tgz>

  o  Matrox PIP-1024
     <http://www.powerup.com.au/~sobeyp/pip_tar.gz>

  o  MaxiTV/PCI (ZR36120 ベース)
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/misc-
     cards/zr36120-971127.tgz>

  o  Miro PCTV (Bt848 ベース)
     <http://www.thp.Uni-Koeln.DE/~rjkm/linux/bttv.html>

  o  MuTech MV1000 PCI
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/mv1000drv-0.33.tgz>

  o  MuTech MV200
     <http://www.powerup.com.au/~sobeyp/mu_tar.gz>

  o  Philips PCA10TV (生産終了)
     <ftp://ftp.il.ft.hse.nl/pub/tv1000/pctv1000.02.tgz>

  o  Pinnacle PCTV (Bt848 ベース)

  o  Pro Movie Studio
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/PMS-grabber.3.0.tgz>

  o  Quanta WinVision 製の白黒ビデオキャプチャカード
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/fgrabber-1.0.tgz>

  o  Quickcam
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/qcam-0.7c-5.tar.gz>

  o  Nomadic Technologies Sensus 700
     基本的な情報については  <http://www.robots.com/> を見てください。し
     かし、Nomadic Technologies は Sensus 700 関連のページを消してしまい
     ました。あーあ。

  o  Smart Video Recoder III (Bt848 ベース)
     <http://www.thp.Uni-Koeln.DE/~rjkm/linux/bttv.html>

  o  STB TV PCI Television Tuner (Bt848 ベース)
     <http://www.thp.Uni-Koeln.DE/~rjkm/linux/bttv.html>

  o  Tekram C210 (ZR36120 ベース)
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/kernel/misc-
     cards/zr36120-971127.tgz>

  o  Video Blaster, Rombo Media Pro+
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/vid_src-0.7.tgz>

  o  VT1500 TV カード
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/vt1500-1.0.9.tar.gz>

  23.7.  デジタルカメラ

  デジタルカメラと組み合わせて使えるプログラムは現在 5 つあります。

  o  Camediaplay ( <http://www.itojun.org/itojun.html>)
     <ftp://ftp.itojun.org/pub/digicam/C-400L/unix/> からダウンロードで
     きます。

  o  Photopc ( <http://www.average.org/digicam/>)
     <ftp://ftp.average.org/pub/photopc/> からダウンロードできます。

  o  Qvplay ( <http://www.asahi-net.or.jp/~XG2K-HYS/index-e.html>)
     <http://www.asahi-net.or.jp/~XG2K-HYS/qvplay-0.93.tar.gz> からダウ
     ンロードできます。
  o  JCAM。普及しているたくさんの種類のデジタルカメラで画像へのアクセス
     やダウンロードをできるようにする Java アプリケーションです (
     <http://www.jcam.com>)。
     <http://www.jcam.com/jcam/download.shtml> からダウンロードできま
     す。

  o  gPhoto ( <http://www.gphoto.org>)
     <http://www.gphoto.org/download.php3> からダウンロードできます。

  Photopc は Tk の GUI フロントエンドで拡張できます。これは
  <http://www.mediacity.com/~pwhite/Phototk/phototk.html> にありま
  す。Qvplay の cab も Tk の GUI フロントエンドで拡張できます。これは
  <http://www.bekkoame.or.jp/~tormato/pub/qvplaytk-0.73c.tar.gz> にあり
  ます。

  23.7.1.  対応

  o  Agfa ePhoto 系列のカメラ (photopc, camediaplay, JCAM)
     <http://www.agfahome.com/ephoto/>

  o  Apple QuickTake 200 (JCAM)

  o  Casio QV10, QV-10A, QV-11, QV-30, QV-70, QV-100, QV-200, QV-300,
     QV-700, QV-770 (qvplay)
     <http://www.casio.com/digitalimaging/digital-results.cfm?ObjectGro
     up_ID=171>

  o  Casio QV-10A, QV-11, QV-30, QV-70, QV-100, QV-300, QV-700, QV-770
     (JCAM)

  o  Chinon ES-1000 (Kodak DC20 と同じハードウェア、プロトコル、画像
     フォーマット) (JCAM)
     <http://www.planet-interkom.de/oliver.hartmann/dc20secr.htm>

  o  Epson "Colorio Photo" CP-100 (PhotoPC) (photopc, camediaplay)
     <http://www.epson.com/cam_scan/>

  o  Epson "Colorio Photo" CP-200 (PhotoPC 500) (photopc, camediaplay,
     JCAM)
     <http://www.epson.com/cam_scan/>

  o  Epson "Colorio Photo" CP-200 (PhotoPC 550) (JCAM)

  o  Epson "Colorio Photo" CP-500 (PhotoPC 600) (photopc, camediaplay,
     JCAM)
     <http://www.epson.com/cam_scan/>

  o  Epson "Colorio Photo" CP-500 (PhotoPC 700) (JCAM)

  o  Epson PhotoPC 550 (photopc, camediaplay)
     <http://www.epson.com/cam_scan/>

  o  Fuji DS-7, DX-5 (DS-10), DX-7 (DS-20), DX-9 (DS-30), DS-300, MX-700
     (JCAM)

  o  HP Photo Smart Digital Camera (対応しているという人もいるし、違うと
     言う人もいます!!??)

  o  Kodak DC-20, DC-25, DC-200/210 (JCAM)
     <http://www.planet-interkom.de/oliver.hartmann/dc20secr.htm>

  o  Olympus C-300L, C-320L, C-420L, C-800L, C-840L, C-1000L, C-1400L
     (JCAM)
     <http://www.olympusamerica.com/digital/dhome.html>
  o  Olympus "Camedia" C-400L (D-200L) (photopc, camediaplay, JCAM))
     <http://www.olympusamerica.com/digital/dhome.html>

  o  Olympus "Camedia" C-820L (D-320L) (photopc, camediaplay, JCAM))
     <http://www.olympusamerica.com/digital/dhome.html>

  o  Olympus C2000Z (photocd)

  o  Sanyo VPC-G200/G200EX (photopc, camediaplay)
     <http://www.sanyo.co.jp/AV/CEmedia_e/products/digicam/digicam.html>

  o  Sanyo DSC-V1 (VPC-G200E) (photopc, camediaplay)
     <http://www.sanyo.co.jp/AV/CEmedia_e/products/digicam/digicam.html
     >

  o  Sanyo DSC-X1 (VPC-X300) (JCAM)

  o  Sanyo DSC-X300 (photopc, camediaplay)
     <http://www.sanyo.co.jp/AV/CEmedia_e/products/digicam/digicam.html>

  o  Nikon Coolpix 600/900 (Coolpix 600 は未テスト) (photopc)
     <http://www.nikonusa.com/products/products.taf?id=128> および
     <http://www.nikonusa.com/products/products.taf?id=129>

  o  Sierra Imaging SD640 (photopc)
     <http://www.sierraimaging.com/support/supchimgex.html>

  o  東芝 PDR-2 (確かではありませんが photopc)
     <http://www.toshiba.com/taisisd/dsc/indexj.htm>

  23.7.2.  未対応

  o  Casio QV-120, QV-5000SX, QV-7000SX

  o  Kodak DC40, DC50, DC120

  23.8.  UPS

  様々な UPS に対応しています。UPS-HOWTO をご覧ください。

  o  APC SmartUPS
     <http://www.dyer.vanderbilt.edu/server/apcupsd>

  o  APC-BackUPS 400/600, APC-SmartUPS SU700/1400RM
     <http://www.dyer.vanderbilt.edu/server/apcupsd>

  o  Fenton PowerPal
     マニュアルとプログラムは <ftp://megatec.com.tw/Rups2/UNIX/v3.0.1>
     からダウンロードできます。ウェブ上での情報は
     <http://www.fentonups.com/index2.htm> にあります。

  o  Fenton Tele-UPS
     マニュアルとプログラムは url
     url="ftp://megatec.com.tw/Rups2/UNIX/v3.0.1"> からダウンロードでき
     ます。ウェブ上での情報は <http://www.fentonups.com/index2.htm> にあ
     ります。

  o  Fenton PowerOn
     マニュアルとプログラムは url
     url="ftp://megatec.com.tw/Rups2/UNIX/v3.0.1"> からダウンロードでき
     ます。ウェブ上での情報は <http://www.fentonups.com/index2.htm> にあ
     ります。

  o  RS-232 監視ポートのついた UPS (genpower パッケージ)
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/ups/genpower-1.0.1.tgz>

  o  MGE 製の UPS
     <http://www.mgeups.com/download/softlib.htm> と
     <http://www.mgeups.com/download/software/linux/upsp.tgz>

  o  UPS が接続されているコンピュータのシャットダウンと起動を行うデーモ
     ン。ネットワーク対応であり、クライアントモードとサーバモードで動作
     します。
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/ups/powerd-2.0.tar.gz>

  23.9.  マルチファンクションボード

  o  Pro Audio Spectrum 16 SCSI / Sound インターフェースカード

  23.10.  データの取り込み

  Linux Lab Project ではデータ取り込み用機器の各種ドライバを集めていま
  す。また、メーリングリストの運営も行っています。私にはこの手の経験があ
  りませんので、詳しくは下記のサイトをご覧ください。

  o  Linux Lab Project
     <http://www.llp.fu-berlin.de/>

  o  CED 1401

  o  DBCC CAMAC

  o  IEEE-488 (GPIB, HPIB) ボード

  o  Keithley DAS-1200

  o  National Instruments AT-MIO-16F / Lab-PC+

  o  Analog Devices RTI-800/815 ADC/DAC ボード
     Paul Gortmaker <gpg109@anu.edu.au> に連絡してください。

  23.11.  watchdog タイマーインターフェース

  o  Berkshire Products 製の PC 用 watchdog カード(ISA カードのリビジョ
     ン A, C)
     PC 用の watchdog プログラムについては
     <ftp://ftp.bitgate.com/pub/bitgate/pcwd> を見てください。最近のカー
     ネルならドライバが入っています。この製品の詳しい情報は
     <http://www.berkprod.com/wdog.htm> にあります。

  o  ICS WDT500-P
     <http://www.indcompsrc.com/products/data/html/wdt500-p.html>

  o  ICS WDT501-P (ファンの回転数計があるものとないものがあります)
     <http://www.indcompsrc.com/products/data/html/wdt500-p.html>

  o  Outsource Engineering & Manufacturing Inc. 製の Basic Watchdog
     Timer Board (ISA)
     情報は  <http://www.ctec.net/basicwdt> にあります。今のところ
     2.0.29, 2.0.33, 2.0.36 カーネルでドライバが動いています。

  23.12.  その他

  o  Mattel Powerglove

  o  AIMS Labs RadioTrack FM ラジオカード
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/sound/radio/radiotrack-1.1.tgz>

  o  Reveal FM ラジオカード
     <ftp://magoo.uwsuper.edu/docs/radio.html>

  o  Videotext カード
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/video/videoteXt-0.6.tar.gz>

  24.  関連情報について

  o  Cameron Spitzer's hardware FAQ archive(Cameron Spitzer さんのハード
     ウェア FAQ アーカイブ) (??)
     <ftp://ftp.rahul.net/pub/cameron/PC-info/>

  o  Guide to Computer Vendors (コンピュータベンダー向けガイド)
     <http://guide.sbanetweb.com/>

  o  System Optimization Information (システムの最適化についての情報)
     <http://www.dfw.net/~sdw/>

  25.  謝辞

  各種 HOWTO の作者の方、また、それに協力していただいた方に感謝します。
  この HOWTO の多くの情報は、厚かましくもこれらの文書から取ってきたもの
  です。この HOWTO の元々の著者である FRiC さん、Zane Healy さん、Ed
  Carp さんに感謝します。さらに、新しい情報やフィードバックをくださった
  多くの皆さんにも感謝します。校正をしていただいた Eric Boerner さ
  ん、lilo (プログラムじゃなくて人名です)さんには特に感謝します。この
  HOWTO の SGML 化をしてくださった Dan Quinlan さんに感謝します。

  26.  付録 A: XFree 3.3.x が対応している S3 カード

  メモ: ViRGE/VX, DX, GX, GX2 チップセットを使うには XFree86 3.3.1 以降
  が必要です。また XF86_SVGA サーバを使ってください。

  27.  付録 B: 対応している PCMCIA カード

  以下のカードが David Hinds さんの PCMCIA パッケージでサポートされてい
  ます。このリストは David さんのウェブページ((
  <http://hyper.stanford.edu/HyperNews/get/pcmcia/home.html>)) から拝借
  しました。

  CardBus のカードはそれぞれの節の最後で挙げています。現時点では、全ての
  CardBus 用ドライバは試験的なドライバとして扱うべきです。カードによって
  は 16 ビット版と CardBus 版がとても似たような名前なので注意が必要で

  CHIPSET   RAMDAC            CLOCKCHIP   BPP   CARD

  801/805   AT&T 20C490                    16    Actix GE 32 / 32+ 2Mb
                                                 Orchid Fahrenheit 1280(+)
  801/805   AT&T 20C490       ICD2061A     16    STB PowerGraph X.24
  801/805                                        Del S3 805
                                                 Miro Crystal 8S
                                                 Orchid Fahrenheit VA
                                                 VL-41
  805       S3 GENDAC                      16    Miro 10SD VLB/PCI
                                                 SPEA Mirage VLB
  801/805   SS2410            ICD2061A     8     Diamond Stealth 24 VLB/ISA
  801/805   AT&T 20C490       Ch8391       16    JAX 8231/8241, SPEA Mirage
  801/805   S3 GENDAC                            Miro Crystal 10SD
  805i                                           Actix GE 32i
                                                 ELSA Winner 1000 ISA
  928       AT&T 20C490                    16    Actix Ultra
  928       Sierra SC15025    ICD2061A     32    ELSA Winner 1000ISA/VLB/EISA
  928       Bt485             ICD2061A     32    STB Pegasus VL
  928       Bt485             SC11412      16    SPEA(/V7) Mercury VLB
  928       Bt485             ICD2061A     32    #9 GXE Level 10/11/12
  928       Ti3020            ICD2061A     32    #9 GXE Level 14/16
  928                                            928Movie
                                                 Diamond Stealth Pro
                                                 ELSA Winner 1000TwinBus
                                                 ELSA Winner 1000VL
                                                 ELSA Winner 2000
                                                 Miro Crystal 16S
  864                         ICD2061A           Miro Crystal 20SD (BIOS2.xx)
  864       AT&T 20C498       ICS2494      32    Miro (Crystal) 20SD (BIOS1.xx)
  864       AT&T 20C498/      ICD2061A/    32    ELSA Winner 1000 PROVLB/PCI
  864       STG1700           ICS9161            MIRO 20SD (BIOS 2.x)
                                                 ELAS Winner 1000 PRO
  864       STG1700           ICD2061A     32    Actix GE 64 VLB
  864       AT&T 20C498/      ICS2595      16    SPEA(/V7) Mirage P64 DRAM(BIOS 3.x)
            AT&T 21C498
  864       S3 86C716 SDAC                 32    ELSA Winner 1000 PRO
                                                 Miro 20SD (BIOS 3.x)
                                                 SPEA Mirage P64 DRAM (BIOS4.x)
                                                 Diamond Stealth 64 DRAM
                                                 Genoa Phantom 64i
                                                 Miro Crystal 20SD VLB (BIOS3.xx)
  864       ICS5342           ICS5342      32    Diamond Stealth 64 DRAM(some)
  864       SDAC                                 Diamond Stealth 64 Graphics2001
  864       AT&T 20C498-13    ICD2061A     32    #9 GXE64 PCI
  864                                            ASUS Video Magic PCI V864
                                                 VidTech FastMax P20

  す。 CardBus 版として特に対応リストに載っているのでなければ、そのカー
  ドは動かないと思うべきです。

  27.1.  イーサネットカード

  o  SMC, Megahertz, Ositech のカードでは smc91c92_cs ドライバを使いま
     す。

  o  3Com と Farallon カードでは 3c589_cs ドライバを使います。

  o  富士通, TDK, RATOC, CONTEC, Eagle, Nextcom のカードでは fmvj18x_cs
     ドライバを使います。

     これ以外の全てのカードでは pcnet_cs ドライバを使います。ここでリス

  CHIPSET   RAMDAC            CLOCKCHIP   BPP   CARD

  964                                            ELSA Winner 2000 PRO-2,4
                                                 spider Tarantula 64
  964       AT&T 20C505       ICD2061A     32    Miro Crystal 20SV PCI/40SV
  964       Bt485             ICD2061A     32    Diamond Stealth 64
  964       Bt9485            ICS9161A     32    SPEA Mercury 64
  964       Ti3020            ICD2061A     8     ELSA Winner 2000 PRO PCI
  964       Ti3025            Ti3025       32    #9 GXE64 Pro VLB/PCI
                                                 Miro Crystal 40SV
  964       IBM RGB                        32    Hercules GraphiteTerminator 64
  868       S3 86C716 SDAC                 32    ELSA Winner 1000AVI
                                                 Miro Crystal 20SD PCI
  868       AT&T 29C409                          ELSA Winner 1000AVI
  868                                            Diamond Stealth Video DRAM
                                                 Diamond Stealth 64 Video2120/2200
                                                 ELSA Winner 1000PRO/X
                                                 #9 FX Motion 531
                                                 VideoLogic GrafixStar 500
  968                                            Diamond Stealth 64 Video3200
                                                 ELSA Gloria-4/8
                                                 ELSA Winner 2000AVI
                                                 ELSA Winner2000PRO/X-2/X-4/X-8
                                                 Genoa VideoBlitz III AV
                                                 Hercules GraphiteTerminator Pro 64
                                                 LeadTek WinFast S430
                                                 LeadTek WinFast S510
                                                 Miro Crystal 80SV
                                                 Miro Crystal 20SV
                                                 #9 FX Motion 771
                                                 VideoLogic GrafixStar 700
                                                 WinFast S430/S510
  968       TVP3026                        32    ELSA Winner 2000PRO/X
                                                 Diamond Stealth 64 VideoVRAM
  968       IBM RGB                        32    Genoa VideoBlitz III AVI
                                                 Hercules Terminator Pro 64
                                                 STB Velocity 64 Video
                                                 #9 FX Motion 771
                                                 Diamond Stealth 64 Video3240/3400
  968       TI RAMDAC                            Diamond Stealth 64 Video3240/3400
  732       (Trio32)                       32    Diamond Stealth 64 DRAM SE
                                                 (all Trio32 based cards)
  764       (Trio64)                       32    SPEA Mirage P64 (BIOS 5.x)
                                                 Diamond Stealth 64 DRAM
                                                 Diamond Stealth 64 Graphics2xx0
                                                 #9 FX Vision 330
                                                 STB PowerGraph 64
                                                 (all Trio64 based cards)

     トに挙げていない他の NE2000 互換カードも pcnet_cs で動作するようで
     す。

  o  3Com 3c589, 3c589B, 3c589C, 3c589D (3c589_cs)

  o  3Com Megahertz 3CCE589E, 3CXE589D, 3CXE589EC (3c589_cs)

  o  Accton EN2212, EN2216 EtherCard (pcnet_cs)

  o  Accton SOHO BASIC EN220 (pcnet_cs)

  o  Addtron Ethernet (pcnet_cs)

  CHIPSET   RAMDAC        CLOCKCHIP   BPP   CARD

            (Trio64V+)                       DSV3326
                                             Diamond Stealth 64 Video2001
                                             DataExpert DSV3365
                                             ExpertColor DSV3365
                                             MAXColor S3 Trio64V+
                                             ELSA Winner 1000TRIO/V
                                             Hercules Terminator64/Video
                                             #9 FX Motion 331
                                             STB Powergraph 64 Video
                                             VideoLogic GrafixStar 400
            (Trio64V2)                       ELSA Winner 1000/T2D
            (ViRGE)                          Canopus Co. Power Window3DV
                                             DSV3325
                                             DataExpert DSV3325
                                             Diamond Multimedia Stealth3D 2000
                                             Diamond Multimedia Stealth3D 2000 PRO
                                             Diamond Stealth 3D 2000
                                             Diamond Stealth 3D 2000 PRO
                                             Diamond Stealth 3D 3000
                                             ELSA Victory 3D
                                             ELSA Victory 3DX
                                             ELSA Winner 3000-S
                                             Expertcolor DSV3325
                                             Hercules Terminator 64/3D
                                             LeadTek WinFast 3D S600
                                             MELCO WGP-VG4S
                                             #9 FX Motion 332
                                             Orchid Tech. FahrenheitVideo 3D
                                             STB systems Powergraph 3D
                                             WinFast 3D S600
            (ViRGE/DX)                       Hercules Terminator 3D/DX
            (ViRGE/GX)                       STB Nitro 3D
            (ViRGE/VX)                       ELSA Winner 2000AVI/3D
                                             ELSA Winner 3000
                                             ELSA Winner 3000-L-42/-M-22
                                             MELCO WGP-VX8
                                             STB Systems Velocity 3D
  911/924                                    Diamond Stealth VRAM
  924       SC1148 DAC

  o  AIBrain EPCM-T (pcnet_cs)

  o  Allied Telesis CentreCOM CE6001, LA-PCM, LA-PCM V2 (pcnet_cs)

  o  AmbiCom AMB8002, AMB8002T (pcnet_cs)

  o  AnyCom ECO Ethernet (pcnet_cs)

  o  Apollo RE450CT (pcnet_cs)

  o  Argosy EN210 (pcnet_cs)

  o  Asante FriendlyNet (pcnet_cs) (新しいカードは動かないみたいです!!)

  o  AST 1082 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Billionton LNT-10TB, LNT-10TN (pcnet_cs)

  o  Califormia Access LAN Adapter

  o  CeLAN EPCMCIA (pcnet_cs)

  o  CNet CN30BC, CN40BC Ethernet (pcnet_cs)

  o  Compaq Ethernet Adapter (xirc2ps_cs)

  o  Compex/ReadyLINK Ethernet Combo (pcnet_cs)

  o  Compex Linkport Ethernet (pcnet_cs)

  o  COMPU-SHACK BASEline Ethernet (pcnet_cs)

  o  Connectware LANdingGear Adapter (pcnet_cs)

  o  Corega Ether PCC-T, PCM-T (pcnet_cs)

  o  CyQ've ELA-010 10baseT (pcnet_cs)

  o  CONTEC C-NET(PC)C (fmvj18x_cs)

  o  Danpex EN-6200P2 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Datatrek NetCard (pcnet_cs)

  o  Dayna Communications CommuniCard E (pcnet_cs)

  o  Digital DEPCM-AA, PCP78-AC Ethernet (pcnet_cs)

  o  Digital EtherWORKS Turbo Ethernet (pcnet_cs)

  o  D-Link DE-650, DE-660 (pcnet_cs)

  o  DynaLink L10C Ethernet (pcnet_cs)

  o  Eagle NE200 Ethernet (fmvj18x_cs)

  o  Edimax Technology Ethernet Combo (pcnet_cs)

  o  EFA InfoExpress 205, 207 Combo (pcnet_cs)

  o  Eiger Labs EPX-ET10T2 Combo (pcnet_cs)

  o  Eiger Labs EPX-10BT, EPX-ET 10BT EPX-ET 10TZ (fmvj18x_cs)

  o  ELECOM Laneed LD-CDWA, LD-CDX, LD-CDNIA, LD-CDY, LD-CDF (pcnet_cs)

  o  EP-210 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Epson Ethernet (pcnet_cs)

  o  EtherPRIME Ethernet (pcnet_cs)

  o  Explorer NE-10000 Ethernet (pcnet_cs)

  o  EZLink 4109 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Farallon Etherwave, EtherMac (3c589_cs)

  o  Fiberline FL-4680 (pcnet_cs)

  o  富士通 FMV-J181, FMV-J182, FMV-J182A, FMV-J183 (fmvj18x_cs)

  o  富士通 Towa LA501, FMV-1080, FM50N-183 (fmvj18x_cs)

  o  Gateway 2000 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Genius ME3000II Ethernet (pcnet_cs)

  o  Grey Cell Ethernet (pcnet_cs)

  o  GVC NIC-2000P Ethernet Combo (pcnet_cs)

  o  日立 HT-4840-11 EtherCard (fmvj18x_cs)

  o  Hypertec HyperNet (pcnet_cs)

  o  IBM CreditCard Ethernet Adapter (pcnet_cs)

  o  IC-Card Ethernet (pcnet_cs)

  o  Infotel IN650ct Ethernet (pcnet_cs)

  o  I-O Data PCLA/T, PCLA/TE (pcnet_cs)

  o  Katron PE-520 Ethernet (pcnet_cs)

  o  KingMax Technology EN10-T2 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Kingston KNE-PCM/M, KNE-PC2, KNE-PC2T (pcnet_cs)

  o  KTI PE-520 Plus (pcnet_cs)

  o  LANEED LD-CDW Ethernet (pcnet_cs)

  o  LanPro EP4000A (pcnet_cs)

  o  Lantech Ethernet (pcnet_cs)

  o  Level One EPC-0100TB (pcnet_cs)

  o  Linksys EtherCard (pcnet_cs)

  o  Logitec LPM-LN10T, LPM-LN10BA, LPM-LN20T Ethernet (pcnet_cs)

  o  Longshine ShineNet LCS-8534TB Ethernet (pcnet_cs)

  o  Macnica ME-1 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Maxtech PCN2000 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Megahertz XJ10BT, XJ10BC, CC10BT Ethernet (smc91c92_cs)

  o  Melco LPC-TJ, LPC-TS, LPC-T, LPC2-T (pcnet_cs)

  o  Microdyne NE4200 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Midori LANNER LT-PCMT (pcnet_cs)

  o  Micronet Etherfast Adapter (pcnet_cs)

  o  NDC Instant-Link (pcnet_cs)

  o  Network General ``Sniffer'' (pcnet_cs)

  o  New Media EtherLAN (nmclan_cs)

  o  New Media LanSurfer (pcnet_cs)

  o  New Media LiveWire (NOT the LiveWire+) (nmclan_cs)

  o  New Media BASICS Ethernet (smc91c92_cs)

  o  NextCom NC5310 (fmvj18x_cs)

  o  Novell/National NE4100 InfoMover (pcnet_cs)

  o  Ositech Four of Diamonds (smc91c92_cs)

  o  OvisLink Ethernet (pcnet_cs)

  o  Panasonic CF-VEL211P-B (pcnet_cs)

  o  Planet SmartCom 2000, 3500, ENW-3501-T, ENW-3502-T (pcnet_cs)

  o  Pretec Ethernet (pcnet_cs)

  o  PreMax PE-200 Ethernet (pcnet_cs)

  o  Proteon Ethernet (pcnet_cs)

  o  Ratoc REX-9822, REX-5588A/W, REX-R280 (fmvj18x_cs)

  o  Relia RE2408T Ethernet (pcnet_cs)

  o  Reliasys 2400A Ethernet (pcnet_cs)

  o  RPTI EP400, EP401 Ethernet (pcnet_cs)

  o  SCM Ethernet (pcnet_cs)

  o  Sky Link Express (pcnet_cs)

  o  SMC 8020BT EtherEZ (not the EliteCard) (smc91c92_cs)

  o  SMC 8022 EZCard-10 (pcnet_cs)

  o  Socket Communications EA LAN Adapter (pcnet_cs)

  o  Socket Communications LPE Low Power Ethernet (pcnet_cs)

  o  SOHOware Ethernet (pcnet_cs)

  o  SuperSocket RE450T (pcnet_cs)

  o  Surecom Ethernet (pcnet_cs)

  o  SVEC PN605C (pcnet_cs)

  o  TDK LAC-CD02x, LAK-CD021, LAK-CD022A, LAK-CD021AX, LAK-CD021BX
     (fmvj18x_cs)

  o  Thomas-Conrad Ethernet (pcnet_cs)

  o  Trust Ethernet Combo (pcnet_cs)

  o  UNEX NexNIC MA010 (pcnet_cs)

  o  Volktek NPL-402CT Ethernet (pcnet_cs)

  o  Xircom CreditCard CE2 (xirc2ps_cs)

  27.2.  Fast Ethernet (10/100baseT) アダプタ

  epic_cb ドライバと tulip_cb ドライバは試験的なものであり、2.2.x 以降の
  カーネルが必要です。

  o  3Com 3c574TX, 3CCFE574BT (3c574_cs)

  o  3Com 3c575TX, 3CCFE575BT, 3CXFE575BT CardBus (3c575_cb, 性能がうま
     く出ません)

  o  Abocom LinkMate FE1000 (pcnet_cs)

  o  Accton Fast EtherCard-16 (xirc2ps_cs)

  o  Accton EN2220 CardBus (tulip_cb)

  o  Allied Telesyn AT-2800 (tulip_cb)

  o  AmbiCom AMB8100 (tulip_cb)

  o  AnyCom ECO Ethernet 10/100 (pcnet_cs)

  o  Apollo Fast Ethernet (pcnet_cs)

  o  Argosy EN220 (smc91c92_cs)

  o  Compaq Netelligent 10/100 (xirc2ps_cs)

  o  Compex Linkport TX (tulip_cb)

  o  COMPU-SHACK FASTline 10/100 (pcnet_cs)

  o  Corega FastEther PCC-TX (pcnet_cs)

  o  D-Link DFE-650 (pcnet_cs)

  o  D-Link DFE-660TX (tulip_cb)

  o  Dynalink L100C (smc91c92_cs)

  o  EXP ThinLan 100 (pcnet_cs)

  o  Fiberline Fast Ethernet (pcnet_cs)

  o  Hamlet FE1000 10/100 (pcnet_cs)

  o  Intel EtherExpress PRO/100 (xirc2ps_cs, 32 ビットでなく 16 ビット)

  o  IO DATA PCET/TX (pcnet_cs)

  o  Kingston KNE-CB4TX (tulip_cb)

  o  KTI KF-C16 (pcnet_cs)

  o  Laneed LD-10/100CD (pcnet_cs)

  o  Lantech FastNet/TX (smc91c92_cs)

  o  LevelOne FPC-0100TX (pcnet_cs)

  o  LevelOne FPC-0101TX 10/100Mbps CardBus (tulip_cb)

  o  Linksys PCMPC100 EtherFast 10/100 (pcnet_cs)

  o  Linksys PCMPC200 EtherFast CardBus (tulip_cb)

  o  Logitec LPM-LN100TX (pcnet_cs)

  o  Melco LPC2-TX (pcnet_cs)

  o  Melco/SMC LPC-TX (smc91c92_cs)

  o  Microcom TravelCard 10/100 (pcnet_cs)

  o  Micronet EtherFast Adapter (pcnet_cs)

  o  NetGear FA410TXC (pcnet_cs)

  o  Ositech Seven of Diamonds (smc91c92_cs)

  o  Ositech Seven of Spades CardBus (epic_cb)

  o  Planet FNW-3600T (pcnet_cs)

  o  SMC EZ CardBus 10/100 Ethernet (tulip_cb)

  o  SVEC FD606 10/100 Ethernet (tulip_cb)

  o  TDK NetworkFlyer LAK-CB100X, LAK-CB100AX CardBus (tulip_cb)

  o  東芝 IPC5008A, Advanced Network 10/100 (xirc2ps_cs)

  o  UMAX Technologies UMAX250 (tulip_cb)

  o  WiseCom WC-PC400 (smc91c92_cs)

  o  Xircom CBEII-10/100 (tulip_cb)

  o  Xircom CreditCard CE3 (xirc2ps_cs, 新しいカードは動かないかも!!)

  27.3.  トークンリングアダプタ

  少なくともカーネル 1.3.72 が必要です。

  o  3Com 3c389 Tokenlink Velocity (ibmtr_cs)

  o  3Com 3c689 TokenLink III (ibmtr_cs)

  o  IBM Token ring Adapter (ibmtr_cs)

  o  IBM Turbo 16/4 Token Ring (ibmtr_cs)

  27.4.  無線ネットワークアダプタ

  o  Aironet PC4500, PC4800 無線ネットワークアダプタ (airco_cs) (Ben
     Reed breed@almaden.ibm.com)

  o  AT&T / NCR / Lucent WaveLAN バージョン 2.0 (wavelan_cs)

  o  DEC RoamAbout/DS (wavelan_cs)

  o  Harris PRISM/AM79C930 IEEE 802.11 無線 LAN
     <http://www.absoval.com/linux-wlan> (Mark Mathews mark@absoval.com)

  o  Lucent WaveLAN/IEEE 無線ネットワークアダプタ (wavelan2_cs) (Lucent
     Technologies betasupport@wavelan.com)

  o  Raylink Wireless Network
     <http://world.std.com/~corey/raylink.html> (Corey Thomas
     corey@world.std.com)

  o  WaveLAN/IEEE 無線ネットワークアダプタ  <http://www.fasta.fh-
     dortmund.de/users/andy/wvlan> (Andreas Neuhaus andy@fasta.fh-
     dortmund.de)

  o  Xircom CreditCard Netwave (netwave_cs)

  27.5.  ISDN

  o  Elsa MicroLink ISDN アダプタ (elsa_cs) (Klaus Lichtenwalder
     Klaus.Lichtenwalder@WebForum.DE)

  o  MPS ISLINEnote ISDN アダプタ (mpsuni_cs) (Detlef Glaschick
     glaschick@mps-software.de)

  o  Sedlbauer Speed Star ISDN アダプタ (sedl_cs) (Marcus Niemann
     niemann@www-bib.fh-bielefeld.de)

  o  Teles ISDN アダプタ (teles_cs) (Christof Petig ea0141@uni-
     wuppertal.de)

  27.6.  モデムとシリアルカード

  ほとんどのモデムカード、単純なシリアルポートカード、デジタル携帯電話モ
  デムが動作するはずです。標準 UART をエミュレートする ISDN モデムにも対
  応しています。

  o  Advantech COMpad-32/85 dual シリアルカード

  o  Argosy dual シリアルカード (serial_cs)

  o  Black Box I114A RS-422/485 (serial_cs)

  o  National Instruments PCMCIA-232, PCMCIA-232/2, PCMCIA-232/4
     (serial_cs)

  o  National Instruments PCMCIA-485, PCMCIA-485/2 (serial_cs)

  o  Omega Engineering QSP-100 (serial_cs)

  o  Quatech, IOTech dual RS-232 カード (serial_cs)

  o  Quatech quad RS-232 カード (serial_cs)

  o  Socket Communications dual RS-232 カード (serial_cs)

  o  Trimble Mobile GPS (serial_cs)

  27.7.  メモリカード

  全ての SRAM カードは動作するはずです。対応していないフラッシュカード
  は、読み込めますが書き込めません。

  o  Epson 2MB SRAM

  o  IBM 8MB Flash (memory_cs)

  o  Intel シリーズ 2, シリーズ 2+, Value シリーズ 100 Flash (memory_cs)

  o  Maxtor MobileMax 16MB Flash (memory_cs)

  o  New Media SRAM

  o  RATOC SmartMedia Adapter (memory_cs)

  o  TDK Flash Memory SFM20W/C 20MB (memory_cs)

  27.8.  SCSI アダプタ

  注意: 多くのベンダ(特に CD-ROM ベンダ)は制御チップを勝手に変えることが
  あるようです。普通はそういうときには製品コードを変えるのですが、それも
  必ずというわけではありません。古い(Linux が対応している) New Media Bus
  Toaster カードは、現在の(対応していない)Bus Toaster カードと区別するの
  が難しいので注意してください。

  o  Adaptec APA-1450A, APA-1460, APA-1460A/B/C/D SlimSCSI (aha152x_cs)

  o  Adaptec SlimSCSI 1480 Cardbus (apa1480_cb, 試験的、 2.2.x 以降の
     カーネルが必要)

  o  Digital SCSI II アダプタ

  o  Eiger Labs SCSI (qlogic_cs)

  o  Epson SC200 (qlogic_cs)

  o  Future Domain SCSI2GO (fdomain_cs)

  o  IBM SCSI (fdomain_cs)

  o  Iomega ZIP, JAZ カード (PPA3) (aha152x_cs)

  o  IO-DATA PCSC-II, PCSC-II-L

  o  IO-DATA CDG-PX44/PCSC CD-ROM

  o  Logitec LPM-SCSI2

  o  Logitec LCD-601 CD-ROM

  o  MACNICA mPS110, mPS110-LP SCSI (qlogic_cs)

  o  Melco IFC-SC2, IFC-DC

  o  Midori CN-SC43 (qlogic_cs)

  o  NEC PC-9801N-J03R (qlogic_cs)

  o  New Media Bus Toaster SCSI (古いカードのみ) (aha152x_cs)

  o  New Media Toast 'n Jam (SCSI のみ) (aha152x_cs)

  o  Noteworthy Bus Toaster SCSI (aha152x_cs)

  o  Panasonic KXL-D740, KXL-DN740A, KXL-DN740A-NB 4X CD-ROM

  o  Pioneer PCP-PR1W, PCP-PR2W CD-ROM

  o  Qlogic FastSCSI (qlogic_cs)

  o  Raven CD-Note 4X (qlogic_cs)

  o  RATOC REX-9530 SCSI-2 (qlogic_cs)

  o  Simple Technologies SCSI (fdomain_cs)

  o  Sony CD-ROM Discman PRD-250

  o  Taxan ICD-400PN

  o  東芝 NWB0107ABK, SCSC200A, SCSC200B (qlogic_cs)

  27.9.  ATA/IDE CD-ROM アダプタ

  少なくとも 1.3.72 のカーネルが必要です。

  o  Argosy EIDE CD-ROM (ide_cs)

  o  Caravelle CD-36N (ide_cs)

  o  CNF CARDport CD-ROM (ide_cs)

  o  Creative Technology CD-ROM (ide_cs)

  o  Digital Mobile Media CD-ROM (ide_cs)

  o  EXP CD940 CD-ROM (ide_cs, 動くものもありますが、動かないものもあり
     ます)

  o  EXP Traveler 620 CD-ROM (ide_cs)

  o  H45 Technologies Quick 2x CD-ROM (ide_cs)

  o  H45 Technologies QuickCD 16X (ide_cs)

  o  IBM Max 20X CD-ROM (ide_cs)

  o  IO DATA CDP-TX4/PCIDE, CDP-TX6/PCIDE, CDV-HDN6/PCIDE (ide_cs)

  o  IO DATA CDP-TX10/PCIDE, CDP-FX24/CBIDE, MOP-230/PCIDE (ide_cs)

  o  IO DATA HDP-1G/PCIDE, HDP-1.6G/PCIDE (ide_cs)

  o  Microtech International MicroCD (ide_cs)

  o  Microtech Mii Zip 100 (ide_cs)

  o  NOVAC NV-CD410 (ide_cs)

  o  Sony PCGA-CD5 CD-ROM (ide_cs)

  o  TEAC IDE Card/II (ide_cs)

  27.10.  マルチファンクションカード

  少なくとも 1.3.73 のカーネルが必要です。

  o  3Com 3c562, 3c562B/C/D, 3c563B/C/D (3c589_cs)

  o  3Com Megahertz 3CCEM556, 3CXEM556, 3CCEM556B (3c589_cs)

  o  3Com Megahertz 3CCFEM556 (3c574_cs)

  o  3Com 3CCFEM656B (3c575_cb, イーサネットのみ!!)

  o  Accton UE2218 (pcnet_cs)

  o  ActionTex ComNet 33.6 (pcnet_cs)

  o  AnyCom Fast Ethernet + 56K Combo (pcnet_cs)

  o  Asus コンボカード (pcnet_cs)

  o  Billionton LM5LT-10B (pcnet_cs)

  o  Compaq Microcom CPQ550 Modem + 10/100 LAN (xirc2ps_cs)

  o  Dayna Communicard (pcnet_cs)

  o  D-Link DME336T, DMF560TX (pcnet_cs)

  o  Gateway Telepath Combo (smc91c92_cs)

  o  Grey Cell GCS3400 (pcnet_cs)

  o  GVC LAN モデム (pcnet_cs)

  o  IBM Home and Away, Home and Away 28.8 (pcnet_cs)

  o  IO DATA PCEM-336T (pcnet_cs)

  o  Intel EtherExpress PRO/100 LAN/Modem (xirc2ps_cs)

  o  Linksys LANmodem 28.8 (PCMLM28), 33.6 (PCMLM336) (pcnet_cs)

  o  Linksys EtherFast LANmodem 56K (PCMLM56) (pcnet_cs)

  o  Megahertz/U.S. Robotics EM1144, EM3288, EM3336 (smc91c92_cs)

  o  Motorola Mariner (smc91c92_cs)

  o  Motorola Marquis (3c589_cs)

  o  Ositech Jack of Diamonds, Jack of Hearts (smc91c92_cs)

  o  Ositech Jack of Spades CardBus (epic_cb, 試験的、カーネル 2.2.x 以
     降が必要)

  o  PREMAX LAN モデム (pcnet_cs)

  o  Psion V.34 Gold Card (pcnet_cs)

  o  Psion Gold Card Netglobal 56K+10Mb (pcnet_cs)

  o  Rover ComboCard 33.6 (pcnet_cs)

  o  TDK 3000/3400/5670 (pcnet_cs)

  o  Telecom Device SuperSocket LM336 (pcnet_cs)

  o  Xircom CreditCard CEM28, CEM33, CEM56 (xirc2ps_cs)

  o  Xircom RealPort REM10BT, REM56G-100 (xirc2ps_cs)

  o  Xircom RBEM56G-100BTX, CBEM56G-100BTX (tulip_cb, 試験的、カーネル
     2.2.x 以降が必要)

  27.11.  ATA/IDE カードドライブ

  これらのカードドライブにはカーネル 1.3.72 以降で対応しています。
  Flash-ATA カードや rotating-media カードの両方に対応しています。
  Western Digital の非常に古い 40MB のドライブには対応していません。とい
  うのも、このドライブは PCMCIA の ATA 仕様に準拠していないからです。

  27.12.  ATA/IDE インタフェースカード

  o  Archos Zip100 MiniDrive (ide_cs)

  o  Microtech International XpressDock (ide_cs)

  o  DataStor Technology PCMCIA ATA/ATAPI Card (ide_cs)

  o  Creo DNBoy (ide_cs)

  o  GREYSTONE DD-25 (ide_cs)

  o  Shining Technology CitiDISK 250PE (ide_cs)

  o  Sicon Periperal Micro Mate (ide_cs)

  27.13.  パラレルポートカード:

  付録のパラレルポートデバイスに関する項目を見てください。

  27.14.  その他のカード

  o  GemPlus GPR400 Smart Card Reader
     <http://www.linuxnet.com/smartcard/code.html> (Wolf Geldmacher
     wgeldmacher@paus.ch)

  o  IBM Smart Capture (iscc_cs) (Koji Okamura oka@ec.kyushu-u.ac.jp)

  o  IBM Etherjet (cs89x0_cs) (Danilo Beuche danili@cs.uni-magdeburg.de)

  o  National Instruments DAQcard700
     <ftp://ftp.rtlinux.org/pub/rtlinux/sources/DAQCard700/> (Oleg
     Subbotin)

  o  Netwave AirSurfer Plus (asplus_cs)
     <http://ipoint.vlsi.uiuc.edu/wireless/asplus.html> (Jay Moorman
     jrmoorma@uiuc.edu)

  o  New Media Bus Toaster SCSI (新しいバージョン) (sym53c500_cs) (Tim
     Corner tcorner@via.at)

  o  New Media BASICS SCSI (sym53c500_cs) (Tim Corner tcorner@via.at)

  o  Nokia/InTalk ST-500A  <http://www.absoval.com/linux-wlan> (Mark
     Mathews mark@absoval.com)

  o  Proxim RangeLAN2, Symphony 無線 LAN カード
     <http://www.komacke.com/distribution.html> (Dave Koberstein
     davek@komacke.com)

  o  RATOC REX-9590 (iscc_cs) (Koji Okamura oka@nanotsu.kobe-u.ac.jp)

  o  Samsung MagicWave SWL-1000N  <http://www.absoval.com/linux-wlan>
     (Mark Mathews mark@absoval.com)

  o  Silicom SPE イーサネット、SEM EtherModem, SES EtherSerial
     <http://www.silicom.co.il/linux.htm>

  o  SIMA TECH SCSI9000 (sym53c500_cs) (Tim Corner tcorner@via.at)

  o  SST 5136-DN-PC DeviceNet Interface (ss5136_cs)
     <http://www.gnofn.org/~marksu/dn5136man.html> (Mark Sutton
     Mark.Sutton@laitram.com)

  o  Trimble Mobile GPS (シリアル/モデムドライバを使います)

  o  Y-E Data FlashBuster floppy drive adapter (floppy_cs) (David
     Bateman dbateman@eng.uts.edu.au)

  o  Zoom Telephonics ZoomAir 4000  <http://www.absoval.com/linux-wlan>
     (Mark Mathews mark@absoval.com)

  27.15.  現在作業中…

  以下のカードについては作業している人達がいます:

  o  Roland SCP-55 MIDI (Toshiaki Nakatsu ir9k-nkt@asahi.net.or.jp)

  o  CyberRom CD-ROM (David Rowntree rowntree@dircon.co.uk)

  o  IO DATA PCSC-II (Katayama Nobuhiro kata-n@po.iijnet.or.jp)

  o  Macnica mPS-1x0 (Katayama Nobuhiro kata-n@po.iijnet.or.jp)

  o  Proxim RangeLAN/2
     <http://students.ou.edu/D/James.R.Duchek-1/rangelan2.html> (Jim
     Duchek jimducheck@primary.net

  o  TView Preso (Brenden Tuck friar@zendragon.com)

  27.16.  未対応

  o  Adaptec/Trantor APA-460 SlimSCSI

  o  Eiger Labs SCSI w/FCC ID K36..

  o  New Media .WAVjammer および他の全てのサウンドカード

  o  New Media LiveWire+

  o  Nikon CoolPix100

  o  Panasonic KXL-D720, KXL-D745, KXL-D783

  o  SMC 8016 EliteCard

  o  Xircom CE II Ethernet/Modem

  o  Xircom CE-10BT Ethernet

  28.  付録 C. 対応しているパラレルポートデバイス

  パラレルポートはプリンタ以外のデバイスの接続に使われることが多くなって
  きました。このようなデバイスに対応するためにパラレルポート用のドライバ
  が書かれています。この付録では、パラレルポート用のドライバが書かれてい
  るデバイスを紹介します。

  予め明記しておくと、この付録ではプリンタは扱いません。というのもパラレ
  ルポート対応プロジェクトはプリンタに対応していないからです。

  また、詳しい情報については Linux Parallel Port support のページ
  <http://www.torque.net/parport> を見てください。このページでは以下の情
  報が手に入るでしょう。

  o  パラレルポート IDE デバイスのための paride サブシステム (
     <http://www.torque.net/parport/paride.html>)

  o  パラレルポート SCSI デバイスへの対応 (
     <http://www.torque.net/parport/parscsi.html>)

  28.1.  イーサネット

  o  Accton EtherPocket アダプタ

  o  AT-Lan-Tec/RealTek パラレルポート用イーサネットアダプタ

  o  D-Link DE600/DE620 パラレルポート用イーサネットアダプタ

  28.2.  ハードディスク

  o  H45 Quick HD

  o  KingByte IDE/ATAPI ディスク

  o  KT Technologies PHd ポータブルハードディスク

  o  MicroSolutions バックパックハードディスク

  o  SyQuest EZ-135

  o  SyQuest EZ-230

  o  SyQuest SparQ

  o  ValueStor 外付けハードディスク

  28.3.  テープドライブ

  o  Hewlett-Packard Colorado Tracker 250 テープドライブ (T1000e を除く
     全て)

  o  Hewlett-Packard HP Colorado 5GB テープドライブ

  o  Iomega Ditto テープドライブ

  o  MicroSolutions backpack 8000t, 8000td テープドライブ

  28.4.  CD-ROM ドライブ

  o  Freecom Power CD

  o  Freecom Traveller CD-ROM

  o  H45 Quick CD

  o  Hewlett-Packard HP 7100e/7200e CD-R

  o  KingByte IDE/ATAPI CD-ROMs

  o  MicroSolutions バックパック CD-ROM。モデル 163550 以降は paride ド
     ライバが対応しています。モデル 160550 と 162550 用には別々のドライ
     バがあります。

  o  MicroSolutions バックパック PD/CD ドライブ

  o  SyQuest SyJet

  28.5.  リムーバブルドライブ

  o  Avatar Shark 250

  o  Imation Superdisk

  o  Iomega ZIP, ZIP Plus ドライブ

  28.6.  IDE アダプタ

  o  Arista ParaDrive 製品群

  o  DataStor Commuter ディスク

  o  Fidelity International Technologies TransDisk 製品群

  o  Freecom IQ Cable Parallel

  o  Shuttle Technology EPAT/EPEZ パラレルポート IDE アダプタ

  o  Shuttle Technology EPIA パラレルポート IDE アダプタ

  28.7.  SCSI アダプタ

  o  Adaptec APA-348 mini-SCSI + アダプタケーブル
     ドライバは  <http://www.torque.net/parpart/parscsi.html> にありま
     す。

  o  Adaptec APA-358 mini-SCSI EPP アダプタケーブル
     ドライバは  <http://www.torque.net/parpart/parscsi.html> にありま
     す。

  o  Shuttle Technology EPSA-2 パラレルポート SCSI アダプタ
     ドライバは  <http://www.torque.net/parpart/parscsi.html> にありま
     す。

  o  Shuttle Technology EPST パラレルポート SCSI アダプタ
     ドライバは  <http://www.torque.net/parpart/parscsi.html> にありま
     す。
  28.8.  デジタルカメラ

  o  Connectix QuickCam

  28.9.  PCMCIA パラレルポートカード

  parport_cs ドライバを使うにはカーネル 2.2.x 以降が必要です。

  o  Quatech SPP-100

  o  IOtech DBK35, WBK20A

  29.  付録 D. プラグ&プレイデバイス

  プラグ&プレイデバイスが問題を起こして動かない人のために Peter Fox が書
  いた ISA PnP があります。以下、README から引用します。

  これらのプログラムを使うと ISA プラグ&プレイデバイスを Linux
  マシンで設定できます。

  このプログラムは、PnP BIOS の有無にかかわらず全てのシステムでうまく使
  えます。

  コマンドはプラグ&プレイ ISA 仕様のバージョン 1.0a から取っています。

  ISA PnP ユーティリティに関する詳しい情報は Peter Fox のウェブサイト
  <http://www.roestock.demon.co.uk/isapnptools/> にあります。

  (普通は Linux が対応していないけれど)これらのユーティリティを使ってう
  まく動かせたハードウェアがあれば、どうか筆者に教えてください。そのよう
  なハードウェアの一覧をこの付録に追加します。

  30.  付録 E. Linux で使えないハードウェア

  いくつかのハードウェアメーカーは MS-DOS と Windows 95/98 でしか使えな
  いデバイスを作っています。こういったデバイスは、普通はデバイス中のハー
  ドウェアで実現する部分の一部をデバイス付属のソフトウェアを使ってエミュ
  レートしているようです。しかしデバイスの仕様はどこにも公開されておら
  ず、デバイスドライバを書くことがほぼ不可能です。以下のデバイス一覧は
  Linux では使えないと報告されたものです。

  大雑把に言うと、「Windows が必要(Needs Windows)」とか「Windows のみで
  動作(Windows only)」と書かれているハードウェアは避けるのがベストです。

  o  プリンタ

     o  Brother HL-820 プリンタ

     o  Canon LBP-465 プリンタ

     o  HP Deskjet 710, 720, 820, 1000 シリーズのプリンタは(Windows 専用
        ですが) Linux も対応しています。
        <http://pnm2ppa.sourceforge.net/> を見てください。注意: 対応機能
        はまだ初期開発段階です。

     o  Lexmark 1000 インクジェットプリンタ

     o  Lexmark 3200。Windows の場合、このプリンタには HP500, HP500C を
        エミュレートするドライバがあります。Linux 上では、このプリンタは
        HP500, HP500C 用のドライバを使っても動作しません。

     o  Lexmark 5000 プリンタ

     o  Lexmark CJ5000 (ColorJet) プリンタ

     o  OkiData OkiPage 4w

     o  Sharp JX-9210 プリンタ

  o  モデム

     o  3Com 3CXM356/3CCM356 and 3CXM656/3CCM656 PCMCIA

     o  AOpen FM56-P, FM56-H

     o  AT&T/Lucent winmodem

     o  Boca Research 28.8 内蔵モデム (モデル MV34AI)

     o  Boca Research 33.6 内蔵モデム (モデル MV34)(Joe Harjung によると
        Win95 でモデムを設定してから Linux をソフトブートすることで、そ
        の後もモデムを動作させることに成功しているそうです。一方で
        Filippo は問題もなく、 Windows からのソフトブートも必要とせず
        に、このモデムを直接 Linux から使えています。筆者としては Boca
        Research のモデムに関する情報がもっと必要です)
        Boca Research 33.6 モデム(モデル M336I)は Linux で動くことがわ
        かっています。する必要があることは、プラグ&プレイを無効にするこ
        とだけです。以下にモデムの仕様を示します。

        o  はまる原因になるのは "MC2920A-3.3", "E6030D 4035-01", "1721
           8011 A" の 3 つです。

        o  ボードに載っているチップ等

           o  Cirrus Logic CL-MD3450D-SC-B

           o  Cirrus Logic MD1724-11VC-D

           o  Datatronic VLM301-1??

           o  Omron G5V-1 (これらのうちの 2 つ)

           o  AST (?) M628032-20E1

           o  Cirrus Logic CL-MD4450C-SC-A

           o  Abracon 23-040-20

           o  あと 2 つチップがあるはずです。そのうちのひとつは Cirrus
              Logic CL-MD1724D だと思います。

        o  COM ポート選択のためのジャンパが 4 個あるもの

        o  IRQ 選択のためのジャンパが 10 個あるもの

        o  他に不明なジャンパがあるもの

     o  Compaq 192 PCMCIA モデム/シリアルカード

     o  HP Fastmodem D4810B

     o  IBM Mwave ("Dolphin") カード。このカードはサウンド、モデム、
        FAX, 音声制御、音声認識の機能を組み合わせて持っています。ソフト
        ウェアでハードウェア機能の一部を置き換えているので、デバイスを動
        かすためにはソフトウェアをロードしなければなりません。

     o  Multiwave Innovation CommWave V.34 モデム (
        <http://www.multiwave.com/>)

     o  Megahertz XJ/CC2560 PCMCIA

     o  New Media Winsurfer PCMCIA モデム/シリアルカード

     o  Rockwell SoftK56

     o  US Robotics WinModem シリーズ

     o  Zoltrix 33.6 Win HSP Voice/Speaker Phone モデム

     o  Zoltrix Phantom 56K, モデル FM-HSP56PCI, チップセット PCTel
        (PCI)

  31.  用語集

     AGP
        Accelerated Graphics Port。3 次元グラフィックスアプリケーション
        の性能が向上するように設計されたバスの相互接続機構。AGP はグラ
        フィックスサブシステムからコアロジックチップセットへの専用バスで
        ある。
        <http://www.euro.dell.com/intl/euro/r+d/r+dnews/vectors/vect_2-1/v2-1_agp.htm>

     ATAPI
        AT Attachment Packet Interface。大容量記憶デバイスを制御するため
        の新しいプロトコルであり、 SCSI に似ている。ATAPI は ATA (AT
        Attachment) 上に構築され、ハードディスクドライブ用の IDE インタ
        フェースのための公式な ANSI 標準名である。ATAPI は普通はハード
        ディスク、CD-ROM ドライブ、テープドライブ等で使われる。

     ATM
        Asynchronous Transfer Mode

     CDDA
        Compact Disk Digital Audio。オーディオトラックを読み出すための
        CD-ROM/CD ライタの機能。

     DMA
        Direct Memory Access

     EGA
        Enhanced Graphics Adapter

     EIDE
        Enhanced IDE

     EISA
        Extended Industry System Architecture

     FDDI
        Fiber Distributed Data Interface。ローカルエリアネットワークの高
        速リングである。

     IDE
        Integrated Drive Electronics。それぞれのドライブにコントローラが
        組み込まれている。

     ISA
        Industry System Architecture

     ISDN
        Integrated Services Digital Network

     MCA
        MicroChannel Architecture

     MFM
        Modified Frequency Modulation

     MMX
        マルチメディア拡張(Multimedia Extensions)。最新世代の Intel
        Pentimu プロセッサに追加された。オーディオとビデオの品質を向上さ
        せる。

     PCI
        Pheripheral Component Interconnect。Intel が開発した 32 ビットバ
        スである。情報は <http://www.pcisig.com> や
        <http://infoserver.ee.siue.edu/~jbutter/EE580_1.html> にある。

     RAID
        Redundant Arrays of Inexpensive Disks。RAID の基本的な考えは、複
        数個の小さくて安価なディスクドライブを並べ、ひとつの大きくて高価
        なディスクを超える性能を出させることである。RAID には 5 つの種
        類(RAID-1 から RAID-5)がある。冗長性がないディスク列は RAID-0 と
        言われる。 RAID システムによっては複数のフォーマットが混在してい
        ることがある。
        <http://www.uni-mainz.de/~neuffer/scsi/what_is_raid.html>

     PPA
        Printing Performance Architecture。Hewlett Packard 社が Deskjet
        シリーズのプリンタのために開発したプロトコルである。本質的には、
        このプロトコルはデータの低レベルの処理をプリンタではなくホスト側
        に移している。これにより、メモリが少なく計算性能も低いが柔軟なド
        ライバを持った低価格なプリンタを作れるようになる。しかしこれは同
        時に互換性を犠牲にしている。HP はこのプリンタは Windows95 専用の
        ドライバを開発することを決めた。

     RLL
        Run Length Limited

     SCSI
        Small Computer Systems Interface。コンピュータ内の全てのデバイス
        を使えるように定義された標準インタフェース。SCSI を使うと全ての
        デバイスをひとつのアダプタから使うことが可能である。
        <http://www.uni-mainz.de/~neuffer/scsi/what_is_scsi.html>

     SVGA
        Super Video Graphics Adapter

     UART
        Universal Asynchronous Receiver Transmitter

     USB
        Universal Serial Bus。Linux はまだ対応していない。

     VGA
        Video Graphics Adapter

     VLB
        VESA ローカルバス。一部の 486 PC で使われていた。

     WORM
        Write Once Read Many
  32.  日本語訳について

  日本語訳は Linux Japanese FAQ Project が行いました。翻訳に関するご意見
  は JF プロジェクト <JF@linux.or.jp> 宛に連絡してください。

  改訂履歴を以下に示します。

     v97.6, 12 December 1997
        翻訳:

        o  伊佐治 哲 <isaji@mxu.meshnet.or.jp<

        o  根岸 良征 <negishi@yw.se.shibaura-it.ac.jp>

     v99.3, 15 April 2000
        更新: 藤原輝嘉 <fujiwara@linux.or.jp>

