  JAZ-drive mini-HOWTO
  Bob Willmot, bxillmot@cnct.com
  v1.3, 05 August 1996
  鴨澤眞夫, JCD00743@niftyserve.or.jp
  v1.3j, 01 Oct 1996

  この HOWTO では、Linux で Iomega の Jaz ドライブを設定・使用する方法
  と、 Jaz ドライブ用のソフトウエアツールを取り扱います。

  JF より：この文書は、1996年10月以来、更新されていません。現在とは事情
  が異なる場合があるので、ご注意ください。

  1.  はじめに

  Iomega の Jaz ドライブは、容量 1021 MB のリムーバブルディスクドライブ
  です。現在のところ SCSI の内蔵・外づけの物が利用できます。Iomega では
  IDE の内蔵型を製品化する予定です。

  この文書には、Linux で Jaz ドライブを使う方法が記されています。このド
  ライブはSCSI なので、Drew Eckhadt の SCSI HOWTO を読むことも重要です。

  o  <http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/SCSI-HOWTO> (日本語訳)

  情報を提供して下さった

  o  Grant Gunther, grant@torque.net

  o  Tom Poindexter, tpoindex@nyx.net

  o  Todd Woods, woods@cs.uiowa.edu

  各氏の寄与に感謝いたします。

  コメント、提言、修正すべき点がありましたら、Bob
  Willmot、bwillmot@cnct.com にお送り下さい。

  [訳注：日本語版への感想や、おかしな点がありましたら、(もちろん) 鴨澤眞
  夫 JCD00743@niftyserve.or.jp にメールを下さい。おねがい。]

  2.  Jaz のディスク

  Jaz のディスク（カートリッジ）は 3.5 インチのフロッピーを３枚重ねたよ
  うな感じです。これに 1GB のデータが入ります。

  ドライブにはイジェクト機構が付いており、イジェクトボタンでもソフトウエ
  アでもイジェクトできます（ 5. の ``jaztools Linux'' というソフトについ
  ての情報を参照のこと）

  2.1.  Jaz Jet ホストアダプタ

  Iomega は Jaz Jet という名前で SCSI ホストアダプタを売っています。

  現在このボードには、 SCSI チップセットの異なる２つのバージョンが存在す
  ることが判っています。

  片方は Adaptec の 7800 ファミリーのアダプタが元なので、2930/2940 と互
  換性があります。Linux 2.0 では aic7xxx ドライバが使えます。（このドラ
  イバはカーネル 1.3.? で取り込まれた物です。）

  もう片方は Advanced Systems のチップセットを使っており、

       Jaz Jet PCI SCSI adapter Copyright Advanced Systems 1996

  の様にメッセージを出します。カーネルのコンパイル時、"AdvanSys SCSI
  support" に 'y' と答えてください

  3.  カーネルを Jaz ドライブ用に設定する

  Linux で Jaz ドライブを使うには、お持ちの SCSI アダプタに合わせてカー
  ネルを設定する必要があります。

  カーネルの構築に関する情報は、/usr/src/linux/README にあります。 2.x
  のカーネルをお使いなら、/usr/src/linux/Documentation/ にあります。

  Brian Ward の Kernel-HOWTO も見て下さい。

  o  <http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/Kernel-HOWTO> (日本語
     訳)

  4.  ブート時に Jaz ドライブを認識する

  ブート時に、アダプタおよびドライブに入っているディスクに関するメッセー
  ジが出るはずです。

  ブートメッセージは SCSI アダプタによって異なります。また、メッセージは
  /var/log/messages （または /var/adm/messages ）というファイルに保存さ
  れ、dmesg コマンドでコマンドプロンプトから「再生」できます。

  [訳注：いまさらですが、Linux の仮想コンソールは Shift + PageUp or
  PageDown でスクロールできますので、 dmesg を使わなくてもブート後に見る
  ことが出来ます]

  これは Adaptec 2940 コントローラが 1 枚付けてあるマシンで、カーネル
  2.0.10 が出したメッセージです。

  aic7xxx: BurstLen = 8 DWDs, Latency Timer = 64 PCLKS
  aic7xxx: AHA-2940 Ultra Rev B.
  aic7xxx: devconfig = 0x580.
  aic7xxx: Reading SEEPROM...done.
  aic7xxx: Extended translation enabled.
  aic7xxx: Using 16 SCB's after checking for SCB memory.
  AHA-2940 Ultra (PCI-bus):
      irq 11
      bus release time 40 bclks
      data fifo threshold 100%
      SCSI CHANNEL A:
          scsi id 7
          scsi selection timeout 256 ms
          scsi bus reset at power-on enabled
          scsi bus parity enabled
          scsi bus termination (low byte) enabled
  aic7xxx: Downloading sequencer code...done.
  aic7xxx: Resetting the SCSI bus...done.
  scsi0 : Adaptec AHA274x/284x/294x (EISA/VLB/PCI-Fast SCSI) 3.2/3.1/3.0
  scsi : 1 host.
  aic7xxx: Scanning channel A for devices.
  aic7xxx: Target 4, channel A, now synchronous at 10.0MHz, offset(0xf).
    Vendor: iomega    Model: jaz 1GB           Rev: G.60
    Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  Detected scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 4, lun 0
  scsi : detected 1 SCSI disk total.
  SCSI device sda: hdwr sector= 512 bytes. Sectors= 2091050 [1021 MB] [1.0 GB]
  sda: Write Protect is off

  上のログ中、生の SCSI デバイス名 （sda、sdb など）に注意して下さい。後
  でディスクにアクセスするとき必要です。

  この行が無い場合、ハードウエアかカーネルの設定が何か間違っています。

  scsi0: という行が無い場合、ホストアダプタとドライバの設定ができてませ
  ん。何が悪いのか、ヒントを出してくれるドライバもあります。ドライブが検
  出されない場合、ケーブルが悪いのかもしれません [訳注：ドライブ本体が悪
  い可能性もあるし、電源が入っていない可能性さえも]。ドライブ名が割り当
  てられない場合、カーネルの構築時に SCSI ディスクサポートを入れ忘れたか
  も。

  あとは drivers/scsi にある README ファイル群と SCSI HOWTO をチェックし
  て下さい。

  4.1.  Fdisk、mke2fs、mount などを行う

  Jaz のドライブ名が判ったら準備完了です。fdisk、mke2fs、 mount といっ
  た、Linux の標準的なディスク取り扱いコマンドが使えます。

  各コマンドのマニュアルを参照して下さい。

  4.1.1.  DOS フォーマット済みのディスク

  出荷時に Iomega がフォーマットしたディスクには、単一のパーティションが
  切ってあります。（どういうわけか、第 4 パーティションです）

  このようなディスクは以下のコマンドでマウントできます。ここでは Jaz
  ディスクを sda と仮定しています。

  mkdir /jaz
  mount -t msdos /dev/sda4 /jaz

  また、2.0 のカーネルを Win95 の VFAT をサポートするようにコンパイルし
  た物をお使いなら、

       mkdir /jaz
       mount -t vfat /dev/sda4 /jaz

  とします。

  これでロングファイルネームの読み書きができます。）

  ディスクに入っているファイルが /jaz の中にあらわれます。ディスクがマウ
  ントされているあいだ、イジェクトはできません。

  ディスクのアンマウントには

       umount /dev/sda4

  とします。

  マウントポイント /jaz は、一度作ればよいものです。

  (ドライブを umount するときは、自分が /jaz の中に居ないのも確認してく
  ださい。)

  4.1.2.  Linux のディスクとして再フォーマットする

  Jaz ディスクの中身を消去して、Linux 固有のファイルシステムを作りたい場
  合、ディスク全体に fdisk をかけます：

       fdisk /dev/sda

  既存のパーティションを d コマンドで削除し、n コマンドで新しいパーティ
  ション を作ります。基本 (primary) パーティションの１番を使って下さい。
  次に w コマンドでパーティションテーブルをディスクに書き込み、q で抜け
  て下さい。

  パーティションのフォーマット

       mke2fs /dev/sda1

  これでマウントできるようになりました（1 は fdisk で与えたパーティショ
  ンの番号です）。

       mount -t ext2 /dev/sda1 /jaz

  (前に作ったマウントポイントを使っています。)

  4.1.3.  Jaz Tools ディスク

  Jaz ドライブ付属のディスクは出荷時にソフトウエアによるライトプロテクト
  を掛けてあります。ですからこのディスクを使うには、もう一働きしてくださ
  い。普通は Linux で使ってみる前に DOS でアンロックするようです。Linux
  はロックされたディスクにアクセスできませんから、Iomega のツールでロッ
  クを外しておかねばなりません。

  5.  jaztools

  Iomega の特殊機能（ソフトウエアからのイジェクト、ライトプロテクトな
  ど）をサポートする Linux のプログラムが

  o  <http://www.cnct.com/~bwillmot/jaztool/>

  にあります。

  jaztools は間もなく GUI を使った新バージョンが出ます。新バージョンはド
  ライブのスキャンと、ディスクのオートマウント・オートアンマウントをサ
  ポートしています。

  6.  よく聞かれる質問（ FAQ ）

  6.1.  Jaz が回転停止したあと、システムがロックされてしまいますが？

  カーネル 1.2 や初期の 1.3 を使っている人々から、Jaz ディスクが回転停止
  するとシステムがロックされる、あるいは SCSI エラーメッセージが出るとい
  う報告がありました。

  私は 2.0.x を使っていますが、今まで問題が起きたことはありません。回転
  停止も経験していません。何か問題があるなら、
  http://sunsite.unc.edu/pub/Linux/kernel/v2.0/ から最新版の 2.0.x を
  取ってきて、試してみて下さい。

  [訳注：日本では ftp.tut.ac.jp:/Linux/Kernel/v2.0 あたりでしょうか。非
  常に大きなファイル（パッチを含めると 6MB以上）なので、archie などして
  ネットワーク的に近い所から取ってきましょう。]

  6.2.  Jaz ドライブからブートできますか？

  SCSI ホストアダプタによります。ホストアダプタにターゲット 5 か 6 から
  ブートできる BIOS ROM が載っていれば、Jaz ドライブからブートできます。

  6.3.  Iomega はなぜ第 4 パーティションを使うのですか？

  わっかりっません。手がかりあります？

  6.4.  ブート時にマウントしておくには？

  /etc/fstab ファイルに一行加えるだけです。例えばあなたがいつも DOS の
  ディスクを入れてブートするなら、fstab に

       /dev/sda4   /jaz  msdos  defaults  0 0

  を加えます。配布パッケージによっては、初期化スクリプトが fstab に入れ
  てあるパーティションを fsck しようとするかもしれません。この場合、ブー
  ト時におかしなディスクが入っていたり、ディスクが入っていなかったりする
  と、問題が起きるかもしれません。ご注意を。

  6.5.  ブートの時、ディスクが入っていなかったらどうなるんでしょうか？

  カーネルはパーティションテーブルを読もうとしますが、（結局は）タイムア
  ウトになります。

  ディスクを交換するたびに fsck してパーティション構成をチェックするのも
  良いでしょう。

  SCSI ホストアダプタの BIOS には、ブート時にディスクのパーティション
  テーブルを読もうとする物があります。このチェックを外せない場合、いつも
  ディスクを入れたままブートせざるを得ないでしょう。

  7.  もっと新しい情報は

  この mini-HOWTO の最新版は：

  o  <http://www.ultranet.com/~hsd/HOWTO/Jaz-HOWTO.html>

  Iomega の web ページは

  o  <http://www.iomega.com/>

  にあります。

