  The Linux+WindowsNT mini-HOWTO
  Bill Wohler, wohler@uluru.worldtalk.com
  v1.1, 19 February 1997
  中谷千絵, jeanne@mbox.kyoto-inet.or.jp
  v1.1j, 7 June 1997

  Linux と WindowsNT を共存させる方法

  1.  はじめに

  "笑い声が聞こえる...."

  ハードウェア、あるいはソフトウェアに問題があったのか、それとも力不足の
  ためか、私の新しい HP Vectra PC に、NT と Linux の両方を入れてシアワセ
  になろうとするのに私は数日も髪の毛をかきむしってしまいました。

  どのようにしても NT 3.51 からパーティションをフォーマットするために、
  Disk Administrator が動きませんでした。" (Disk Administrator は)絶対に
  被害を与えません" と注意書きが書けるとしても質問します。パーティション
  フォーマットを行った時、後述の 3 から 7 の方法できちんと決まるまでパー
  ティションテーブルの作成をやり直しました。パーティションの作成がうまく
  いかなったという問題のために、私は NT パーティションを１つの FAT に限
  定しました。たとえあなたが Disk Administrator を動作させることができて
  も、このような制限をつける意味を忘れないでください。Linux で NTFS ファ
  イルシステムを使えるようになるまでは、少なくともひとつの小さな FAT パ
  ーティションで Linux と NT の両方のファイルを共有する場所として使いた
  いでしょうから。

  私の場合は最初に Linux をインストールし、それから NT をインストールし
  ましたが、経験に基づいて、現在では、最初に NT をインストールしておき、
  それから Linux をインストールすることができます。

  step 6 は次のものをセットアップするためにだけ関係があることに注意して
  ください。

  o  Debian Linux 1.1、

  o  Linux 2.0.0、

  o  HP Vectra XU 6/150、

  o  Adaptec AIC 7880 Ultra(BIOS 1.2S-HP)、

  o  Quantum Fireball 1080S、

  o  Phoenix compatibility BIOS GG.06.02、

  o  NT 3.51。

  実例は SCSI ディスク(/dev/sda)です。IDE ドライブに対しては /dev/hda に
  置き換えてください。

  2.  設定方法

  1. 最小限度の Linux をインストールします (Linux-NT 戦に勝つまではイン
     ストールをあきらめてはいけません)。Linux で、Linux NT 用のパーティ
     ション( そこは FAT になっています) のあるディスクの分割をします。NT
     パーティションを複数作るのは私の場合はうまくいきませんでした。１つ
     目のパーティションを NT にしましたが、そのことが本質的に大事なこと
     なのか、そうでないかはわかりません。

  2. /etc/lilo.conf を編集します。boot 行は /dev/sda (boot=/dev/sda)にし
     ます。( 私の場合 /dev/sda3 にある Linux パーティションに LILO をイ
     ンストールした時はうまくいきませんでした)。それから LILO を走らせま
     す。ae エディタを使わないといけないでしょう。インストール作業中に
     ファイルを編集するなら ae で十分です。

  3. 次のような方法で MBR をセーブします。 dd if=/dev/sda of=/dev/fd0
     bs=512 count=1 フロッピーを使いましょう。私を信頼してくださいね。さ
     らにディスクのパーティションテーブルを変更するような時はこのように
     します。

  4. 第１パーティションに NT をインストールします。インストールの過程で
     リブートすると Linux が起動するでしょう。

  5. たとえば次のように、/etc/lilo.conf に NT に関する部分を加え、そして
     LILO を動作させます。

       other=/dev/sda1
       label=NT
       table=/dev/sda

  この設定で lilo がエラーメッセージを出すなら(どのようなメッセージかは
  忘れましたが)、"compact" と並べて /etc/lilo.conf に "linear" を加えま
  す。さらに、作成したパーティションテーブルが NT でしくじるなら、
  "ignore-table" を使う必要があるか、または Step 7 での指示に従ってくだ
  さい。また、 "fix-table" を見てください。 LILO HOWTO が役にたちます。

  6. リブートし、LILO から NT を選択し、NT のインストールを仕上げます。
     イーサネットドライバをインストールする "Boot Disk XU, HP Vectra AIC
     7880 Driver A.01.02" フロッピーが必要です。さらに Matrox MGA
     Millennium 対応のビデオドライバをインストールするために "XU/VT ドラ
     イバとドキュメント"の CD ( 記憶が正しいなら disk4 の video という
     ディレクトリ)が必要です。

  7.

     Linux に戻り、fdisk を起動し、 Linux パーティションで "パーティショ
     ンはシリンダー境界上で終わっていない" を表示しないことを確かめま
     す。NT パーティションではこのエラーを出すかもしれませんが、問題はな
     いでしょう。

     /dev/sda1            1        1      322   329301    6  DOS 16-bit >=32M
     パーティション１ はシリンダー境界線上で終わっていない:
          phys=(321, 39, 9) は (321, 63, 32) になるはずです。

  Cfdisk は妙なものを表示しますが、問題はないようです。

                                   Unusable                      0.04*
  /dev/sda1         Primary        DOS 16-bit >=32Mb           321.59*
                                   Unusable                      0.39*

  Linux パーティションでシリンダー境界について警告されるなら、ブートセク
  ターを変更してしまうような不都合をすることはない cfdisk を使えばいいで
  しょう。

  訳注：cfdisk については man で調べましょう。 man の cfdisk 部分の日本
  語訳は次のところにあります。
  http://www.debian.linux.or.jp/doc/disks/cfdisk.ja.txt

  しかしNT が本当にうまくいかず、cfdisk さえもちゃんと動かないなら、
  /dev/sda をオープンすることができないというエラーになるので、そうなっ
  たらもっと過激な手段が必要になるでしょう。あらかじめ MBR をセーブして
  おく必要があります。次のようにして、MBR を一度削除して、復旧させます
  (しかし注意書きではありません)。

       dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
       dd if=/dev/fd0 of=/dev/sda bs=510 count=1

  8. Linux の残りをインストールします。簡単ですって？

  LILO のかわりに NT に MBR 書かせるなら、最初に MBR を削除するために次
  のようにしないといけないでしょう。

  o  a) dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1( Linux で)とするか、
     あるいは SCSI ユーティリティで low-level フォーマットをします。 IDE
     ディスクの low-leverl フォーマットは致命的ですのでしてはいけませ
     ん。

  o  b) fdisk /mbr とします(あらかじめ fdisk を持っている DOS ブートディ
     スクを作っておかないといけません。)

  o  c) NT パーティションを削除し、NT のインストールで再度作成します。

  o  d) NT のインストールを続行します。

  3.  結び

  このメッセージを最初に投稿したあとで、私は、NT の Disk Administrator
  には何の問題もなく、そして問題なく最初に NT あるいは Linux をインスト
  ールできたということを数人から聞きました。あなたもたぶんこのような仲間
  に入るでしょうが、もしそうでないなら焚火を囲んで出たようなこんな話が役
  にたつかもしれません。

  この mini-HOWTO は初版ですが、他にも似たような内容の文書が書かれるで
  しょう。それらも参考にしてください。あなたの経験がどんな報告とも違って
  いるなら、あなた自身の mini-HOWTO を提出するか、あるいは HOWTO の維持
  者(この文章を添付して)にこの文書の改訂版を提出したほうがいいです、私は
  この文書を書きかえる時間がないので私宛にコピーを送ってください。やがて
  はどなたかがこれらの関連文書のすべてをひとつの筋の通った HOWTO にまと
  めるでしょうから。

  最後に、この文書がこの問題についてわかったことすべてを詳しく述べている
  か心配しています。続報に関して Linux の適当なニュースグループを私はあ
  なたに示すべきですね。私は１年に何日か NT を使います。必要にせまられ
  て、ですが。

  訳注：COMPACT、LINEAR、FIX-TABLE、IGNORE-TABLE などについてはLILO -
  Generic Boot Loader for Linux ("LInux LOader") by Werner Almesberger
  (Version 19)(これは Slackware附属)を参考にしてください。その他、 LILO-
  FAQ、LILO-mini-HOWTO なども参考になります。

  4.  日本語訳について

  日本語訳についての問い合わせは jeanne@mbox.kyoto-inet.or.jp

  日本語訳は Linux-JF プロジェクトの次の方々から多くのご助言を頂きまし
  た。ありがとうございます。

  守岡さん t-morioka@nri.co.jp
  吉山さん yosshy@jedi.seg.kobe-u.ac.jp

  訳：中谷千絵 jeanne@mbox.kyoto-inet.or.jp
  1997/06/07

