  Scanner-HOWTO-INDEX
  川岸 良治 < kawagisi@yk.rim.or.jp
  <mailto:kawagisi@yk.rim.or.jp> >
  < http://www.yk.rim.or.jp/~kawagisi/
  <http://www.yk.rim.or.jp/~kawagisi/> >
  第5版 1999年7月13日作成

  このドキュメントは、Linux でイメージスキャナを使うためのソフトにはどん
  なものが、どこにあるのか調べた結果を簡単にまとめたものです。

  1.  はじめに

       少し前までスキャナ、特にフラットベッド型のものは高価な機器の
       一つでしたが最近では価格が下がり個人でも求めやすくなってきま
       した。ほとんどのスキャナには Windows 用や Macintosh 用のドラ
       イバが添付されていますが Linux では使えないものとあきらめて
       いませんか？

       このドキュメントは、Linux でイメージスキャナを使うためのソフ
       トにはどのようなものが、どこにあるのか調べた結果を簡単にまと
       めたものです。私はこのリストを作ってみて、予想していたより多
       くの種類のスキャナがサポートされていることに驚きました。な
       お、ドライバだけでなく OCR (光学的文字認識) ソフトなどスキャ
       ナを活用するものも含んでいます。

       スキャナ関連ソフトの一覧は、JF の「Hardware Compatibility
       HOWTO」の中にあるのですが、そこにあるということ自体が分かり
       にくい(実際、私は当初気が付かなかった)ので、それと内容は一部
       重複しますがタイトルからすぐにそれと分かるようにすべきと思
       い、この「Scanner-HOWTO-INDEX」を作ることにしました。

       ここで紹介するのは「Scanner-HOWTO-INDEX」の名が示す通り、各
       ソフトのごく簡単な説明とありかを一覧にしただけのものです。こ
       れらのソフトの多くは英語版ですが、今後これらのドキュメントの
       翻訳や動作報告などが紹介されればいいなぁと思います。

  2.  スキャナに関する情報源

  2.1.  スキャナ関連ソフトの一覧

       LDP(Linux Documentation Project) の「Linux Hardware Compati-
       bility HOWTO」の「21. Scanners」に出ています。
       <http://metalab.unc.edu/LDP/HOWTO/Hardware-HOWTO.html>
       注： 以前は sunsite.unc.edu だったのですが metalab.unc.edu
       にホスト名が変更されました。

       LDP の日本のミラーサイト：
       青森   <http://w3.clat.hi-tech.ac.jp/LDP/>

       最新版(現時点で v99.1, 17 March 1999) は下記にあります。
       <http://users.bart.nl/~patrickr/hardware-howto/Hardware-
       HOWTO.html>

       JF に、この「Hardware Compatibility HOWTO」を翻訳したものが
       あります。
       <http://www.linux.or.jp/JF/>
       ミラーサイト：
       <http://ktarn.www.linux.or.jp/JF/>
       大阪    <http://www2.osaka-sandai.ac.jp:8080/linux/JF/>
       名古屋  <http://nucba.www.linux.or.jp/JF/>

  2.2.  スキャナ用ソフトの入手先

       スキャナ関連ソフトの大部分は、下記の所からダウンロードできま
       す。

       (1)
       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

       日本のミラーサイト：
       東京 <
       <ftp://ftp.spin.ad.jp:/pub/Linux/apps/graphics/capture/> >
       名古屋 <
       <ftp://mirror.nucba.ac.jp:/mirror/Linux/apps/graphics/capture/>
       >

  (2)  <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/>

  これらは Linux の 3枚組とか 4枚組などの CD-ROM であれば 2枚目以降に
  入っていると思うので確認して下さい。

  2.3.  スキャナの部屋 (紅葉堂)

       各メーカのスキャナの仕様などが網羅されています。
       <http://www.koyodo.or.jp/scanner/>

  2.4.  OCR (Optical Character Recognition：光学的文字認識)

       スキャナと関係の深い OCR ですが Linux で使える OCR に関する
       情報は下記の「まだ名前のない OCR プロジェクト」 (An As-Yet-
       Unnamed OCR Project) のホームページからたどっていくとよいで
       しょう。 <http://starship.python.net/crew/amk/ocr/>

  3.  メーカ別スキャナ関連ソフト一覧

       スキャナのメーカと、対応する Linux 用ソフトの一覧です。ス
       キャナ(フィルムスキャナも含む)のメーカは、雑誌の広告などを参
       考にしましたがこれ以外にもあるかもしれません。
       対応するソフトが無い場合は、Ｑ＆Ａの項をご覧下さい。

        ----------------------------------------------------------------------
        メーカ        スキャナ関連ソフト
        ----------------------------------------------------------------------
        A4 Tech ----- a4scan
        Abaton ------ SANE
        Adara ------- mtekscan
        Agfa -------- Pixel!SCAN, SANE
        Apple ------- SANE
        Artec ------- SANE
        Canon ------- HG/CanoScan for Linux, SANE
        EPSON ------- ep_scan, epscan, gtscan, HG/ES8000 for Linux, ppic,
                      SANE, tkscan
        Escom ------- SANE
        Fujitsu ----- ????????, Pixel!SCAN
        Genius ------ gs4500, gscan, mtekscan
        Howtek ------
        HP ---------- hpscanpbm, Pixel!SCAN, SANE, tkscan, xscanner, XVScan
        JUSTY ------- (どこかの OEM ?)
        Konica ------ xqscan
        Logitech ---- logiscan, pbmscan
        Microtek ---- mtekscan, SANE, tkscan
        MINOLTA -----
        Mustek ------ m105-scan, mscan, muscan, SANE, scan-driver, tkscan, xscan
        NEC ---------
        NEOS -------- (一部の機種は Mustek の OEM)
        Nikon ------- coolscan, SANE
        OLYMPUS -----
        Plustek ----- SANE
        Primax ------ mtekscan
        RICOH ------- HG/ES8000 for Linux
        Sharp ------- SANE
        Siemens ----- SANE
        Tamarack ---- SANE
        UMAX -------- Pixel!SCAN, SANE, umax
        Vivitar -----
        Vobis ------- SANE
        Vuego ------- SANE
        オーテック --

  4.  スキャナ関連ソフト一覧

       前述の Linux Hardware Compatibility HOWTO, metalab.unc.edu,
       tsx-11.mit.edu などを調べたところ 1999年7月13日現在、以下の
       ソフトがありました。スキャナの機種に依存しない OCR ソフトな
       どもあります。

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.1.  a4scan.tgz

       13,Jul,1996   (27,887 bytes)

       A4 Tech のスキャナ AS-8000P AC-4096 用ドライバ

       A4 Tech 製の AS-8000P と AC-4096 スキャナ用ドライバで ローダ
       ブルモジュールです。主に Thomas.Faehnle@student.uni-ulm.de
       (Thomas Faehnle) による M105 スキャナ用ドライバをベースにし
       ています。 SVGAlib を使ったスキャンプログラムのサンプルが
  入っています。

  <ftp://ftp.informatik.hu-berlin.de/pub/local/linux/a4scan/>
  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.2.  coolscan-0.2.tgz

       25,Feb,1997   (30,280 bytes)

       Nikon Coolscan LS10 SCSI 35mm フィルムスキャナ用ユーザーレベ
       ルドライバ

       このドライバは LS20 または LS1000 では動作しません！

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.3.  ep_scan-0.1.tar.gz

       27,May,1997   (1090 kB)

       SCSI ポートで GTxxxx または ESxxxx スキャナを使うためのソフ
       トウェア。 GUI とツールがあります。

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

       (注) このドライバに tkscan を組み合わせると X の GUI で操作
       できます。 (tkscan の項、参照)

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.4.  epscan-0.5.tar.gz

       4,Jul,1997   (140 KB)

       EPSON ES-1200C/GT-9000 スキャナ用ドライバと X の GUI （これ
       より古い SCSI 機種でも動作します)

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>
       <ftp://redhat.com/pub/contrib/epscan-0.5-1.i386.rpm> (140kb)
       <ftp://redhat.com/pub/contrib/epscan-0.5-1.src.rpm> (141kb)

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.5.  ????????       Fujitsu SCSI-2 スキャナ用

       Dr. G.W. Wettstein <
       <mailto:greg%wind.UUCP@plains.nodak.edu> > に連絡して下さ
       い。

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.6.  gs105-0.0.1.tar.gz

       15,AUG,1994   (27,052 bytes)

       Genius GS-B105G 400 dpi グレイスケール・ハンドヘルドスキャナ
       用ドライバ

       これは実際には logi32 用ドライバを改造したものです。

       <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.7.  gs4500-2.0.tar.gz

       11,MAR,1997   (86,861 bytes)

       Genius GeniScan GS4500 GS4500 GS4500A ハンドヘルドスキャナ、
       および互換モデル用ドライバ ScanMate/32,  ScanMate/GS,
       HighScreen Greyscan 256 ハンドヘルドスキャナ

       <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/>
       <http://swt-www.informatik.uni-hamburg.de/~1willamo/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.8.  gscan-0.0.2.tar.gz

       24,Sep,1997    (260KB)

       Genius ColorPage-CS カラー・デスクトップ・スキャナ用のユーザ
       レベルドライバで Linux がサポートする SCSI アダプタとドライ
       バを使用し、 pbm/pnm raw グラフィックスを出力します。

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>
       <http://keenv1.dyn.ml.org/linux/scanner/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.9.  gtscan.linux.tar.gz

       29,Oct,1996   (21,112 bytes)

       EPSON GT-8000, GT-6000 用のコマンドラインのプログラムです。
       GT-5000WINS でも動作したという報告があります。スキャナとの接
       続は、SCSI I/F, シリアル, LUNA の98ボードI/F をサポートして
       います。SCSI, シリアル接続は SPARCstation で、98ボードI/F は
       LUNA (88Kは不可)で動作確認されています。 tkgtscan というGUI
       のツールも入っています。作者は日本人で、ドキュメントも日本語
       です。

  <http://jedi.seg.kobe-u.ac.jp/students/m1/yosshy/ftp/>

  以前は存在していたのですが、1999年5月30日現在、上記の場所に
  は見当たりませんでした。ネットで検索したら
  <http://www.advac.co.jp/gtscan/gtscanfl.htm>
  というのがありましたが、これは商用ソフトで色々な OS ＆ 各種
  スキャナに対応していますが、ちょっと違うような・・・？？？
  どなたかご存知の方、教えて下さい。

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.10.  HG/CanoScan for Linux

       株式会社ハイパーギアの商用ドライバです。キヤノン製カラース
       キャナをサポートして、画像ファイリング、グラフィクス・アプリ
       ケーションなどに利用できる TIFF ファイルなど生成できます。モ
       ノクロの場合 FAX 用の MMR 圧縮機能もあります。

       o  対応機種：キヤノンカラースキャナ
          CanoScan600(A4, 600dpi), CanoScan300(A4 300dpi),
          FB620S(A4 600dpi)

       o  動作する環境
          RedHat 5.2, TurboLinux 3.0/2.0 など、glib2 以降のもの。
          RH6, Debian など他のディストリビューションにも対応予定
          Intel系プロセッサ

       o  パッケージ版： 18,000円
          メディア、マニュアル、電話サポートなどを含む

       o  ダウンロード版： 5,000円
          インターネットからのダウンロード、マニュアルは PDFファイ
          ルで提供、 Web による FAQ などのサポート
          ソフトウエアの機能は、パッケージ版とかわりません

          株式会社ハイパーギア
          TEL: 048-769-7241
          FAX: 048-769-7996
          メール： hg-honda@po.iijnet.or.jp
          同社のホームページからダウンロード、カタログの取り出しが
          できます。
          <http://www.hypergear.com>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.11.  HG/ES8000 for Linux

       株式会社ハイパーギアの商用ドライバです。
       エプソン製 A3,A4 カラースキャナをサポートして、画像ファイリ
       ング、グラフィクス・アプリケーションなどに利用できる TIFF
       ファイルなど生成できます。モノクロの場合 FAX 用の MMR 圧縮機
       能もあります。

       o  対応機種：エプソンカラースキャナ
          ES-8000(A3, 800dpi)
          GTシリーズスキャナ GT-9600, GT-9500, GT-7000, GT-5500など
          (12 ビット画像出力など、一部対応していないスキャナ機能も
          あります）
  o  動作する環境
     RedHat 5.2, TurboLinux 3.0/2.0 など、glib2 以降のもの。
     RH6, Debian など他のディストリビューションにも対応予定
     Intel系プロセッサ

  o  パッケージ版： 18,000円
     メディア、マニュアル、電話サポートなどを含む

  o  ダウンロード版： 5,000円
     インターネットからのダウンロード、マニュアルは PDFファイ
     ルで提供、 Web による FAQ などのサポート
     ソフトウエアの機能は、パッケージ版とかわりません

     株式会社ハイパーギア
     TEL: 048-769-7241
     FAX: 048-769-7996
     メール： hg-honda@po.iijnet.or.jp
     同社のホームページからダウンロード、カタログの取り出しが
     できます。
     <http://www.hypergear.com>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.12.  HG/scan450 for Linux

       株式会社ハイパーギアの商用ドライバです。リコー ls450 高速ド
       キュメントスキャナをサポートして、画像ファイリングなどに利用
       できる TIFFG4 圧縮ファイルなどを高速に生成できます。 A4
       200dpi 片面原稿を毎分 50 枚以上の速度でスキャンし、TIFFG4
       ファイルに変換できます。(CPU 166MHz、メモリ 64MB、同社原稿の
       場合） FAX 用の MH 圧縮、MMR 圧縮機能もあります。

       o  動作する環境
          RedHat 5.2, TurboLinux 3.0/2.0 など、glib2 以降のもの。
          RH6, Debian など他のディストリビューションにも対応予定
          Intel系プロセッサ

       o  HG/scan450 for Linux （片面）
          スキャナバンドルシステム： 780,000円
          A3 高速スキャナ ls450 とパッケージ版ソフトの組み合わせ

       o  HG/scan450 for Linux （両面）
          スキャナバンドルシステム： 1,100,000円
          A3 高速スキャナ ls450D とパッケージ版ソフトの組み合わせ

       o  このほか、システムベンダ向けにドライバソフトウエアだけの
          提供も可能です。（オープン価格）

          株式会社ハイパーギア
          TEL: 048-769-7241
          FAX: 048-769-7996
          メール： hg-honda@po.iijnet.or.jp
          同社のホームページからカタログの取り出しができます。
          <http://www.hypergear.com>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.13.  hpscanpbm-0.3a.tar.gz

  28,Feb,1995   (7,184 bytes)

  HP Scanjet II シリーズ用ユーザーレベル SCSI ドライバ

  "デバイスドライバではありません"。インストール方法は、ヘッ
  ダー部のコメントにあります。ソースのみです。というのは、たぶ
  んこれを使う前にカーネルパッチが必要になるからです。HPUX へ
  の移植と新しい輝度とコントラストの調整、パラメータのセーブと
  リストアも含まれます。

  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  (注) このドライバに tkscan を組み合わせると X の GUI で操作
  できます。 (tkscan の項、参照)

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.14.  kscan-0.1.1.tar.gz

       14,Oct,1998   (276,721 bytes)

       KDE(K Desktop Environment) 用のスキャンプログラム(Frontend)
       です。 SANE の API を使用しています。作者のホームページ
       <http://rf-hp.npi.msu.su/kscan.html> には、スクリーンショッ
       トがあります。

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.15.  logiscan-0.0.4.tar.gz

       23,May,1995   (38,014 bytes)

       Logitech Scanman 32/256, SCANMAN+ 400 dpi ハンドヘルドスキャ
       ナ用ドライバ

       このスキャナは、専用のインタフェースボードを通してドライブさ
       れます。このスキャナにはいくつかのバージョンがありますが、こ
       のドライバは少なくともそれらのいくつかをサポートします。
       1. 古い Logitech Scanman : 200dpi 固定の白黒スキャナ
       2. 少し新しい Logitech Scanman32 (aka Scanman+) :
       白黒の 100〜400 dpi のスキャナで、 6x6 ディザ処理(解像度を
       1/6 に下げて37色にする)が可能。
       3. Logitech Scanman256 :
       100〜400 dpi の グレイスケール・スキャナで、ディザ処理無しで
       1bit(白黒２値), 4bit(16階調), 6bit(64階調), 8bit(256階調)の
       解像度があります。

       <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/>

       最新版は、logiscan0.0.5 で下記からダウンロードできます。
       <http://sunserver1.rz.uni-duesseldorf.de/~becka>

       (注) このプログラムのドキュメントを翻訳したものが JF に
       Scanner-logiscan という名前であります。
       (訳者のメールアドレスが kawagisi@yk.rim.or.jp に変わりまし
       た)

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.16.  m105-scan-0.1.9.tgz

       29,Dec,1996    (21,027 bytes)

       Mustek M105  または Conrad electronics 社によって供給される
       台湾製のクローン Personal Scanner 64 ハンドヘルドスキャナ用
       のデバイスドライバ。 GI1904 チップを搭載したインタフェース
       ボードを経由してドライブされるスキャナ用のドライバです。ロー
       ダブルモジュール、またはカーネルパッチ。

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>
       <ftp://gt-priv.m.eunet.de/home/ftp/pub/misc/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.17.  mscan-0.1.tar.gz

       27,Sep,1996   (26,670 bytes)

       Mustek フラットベッド・スキャナ用ユーザーレベルプログラム

       これは汎用 SCSI インタフェースを通してスキャナと対話するもの
       なので Linux がサポートしている SCSI アダプタが必要です。出
       力画像は pnm フォーマット(ビットマップ用のPBM、グレースケー
       ル画像の PGM、フルカラー画像の PPM) の一つで格納されます。現
       在のところ、プログラムは Paragon 600 II SP (MFC-06000CZ)で動
       作することが確認されています。他の Mustek フラットベッド・ス
       キャナも動く筈ですがそれらのテストは未だしていません。

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>
       <ftp://ftp.azstarnet.com/pub/linux/axp/misc/>

       (注) このドライバに tkscan を組み合わせると X の GUI で操作
       できます。 (tkscan の項、参照)

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.18.  mtekscan-0.2.tar.gz

       14,Apr,1997    (37,148 bytes)

       MicroTek ScanMaker E6 とその他の機種用 Linux ドライバ

       対応機種：
       ScanMaker II, ScanMaker II XE, ScanMaker II HR, ScanMaker
       E3, ScanMaker E6,    ScanMaker III, ScanMaker 35t+, Adara
       ImageStar I, Genius ColorPage-SP2, Primax Deskscan Color

       概要：
       このドライバは、Linux 上で MicroTek ScanMaker SCSI スキャナ
       を使用できるようにします。画像をスキャンし、標準出力(または
       指定したファイル)に PBM / PGM / PPM フォーマットで出力するた
       めのシンプルなコマンドラインのプログラムです。 WINDOWS の
       TWAIN ドライバや、 Macintosh のスキャニング・プラグインのよ
       うな flashy なグラフィカルインタフェースはありませんが、ちゃ
       んと動作します。出力を変換するために pbm パッケージを使用で
  きます。

  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  (注1) このプログラムのドキュメントを翻訳したものが JF に
  Scanner-HOWTO-mtekscan という名前であります。 (訳者のメール
  アドレスが kawagisi@yk.rim.or.jp に変わりました)

  (注2) このドライバに tkscan を組み合わせると X の GUI で操作
  できます。 (tkscan の項、参照)

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.19.  muscan-2.0.6.taz

       22,Jun,1996  (29,012 bytes)

       Mustex Paragon 6000CX 用ドライバ

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.20.  pbmscan-1.2.tar.gz

       21,Nov,1994  (19,834 bytes)

       Logitech ScanMan (ScanMan 256 を含む) スキャナ用ユーティリ
       ティ

       出力として PBM ツールで処理可能な PBM または PGM ファイルを
       作ります。これはコマンドラインのユーティリティであり、スキャ
       ンした画像を見るには xli または xv が必要です。 NetPBM パッ
       ケージと xli のインストールを強く推奨します！

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.21.  Pixel!SCAN  Pixel!OCR

       Mentalix という会社から以下のような UNIX 用の画像処理関連の
       ソフトウェアパッケージが販売されています。

       Pixel!SCAN   (スキャナソフト)
       Pixel!CAM    (デジタルカメラ)
       Pixel!EDIT   (画像の編集)
       Pixel!VIEW   (画像のビューイング・インタフェース)
       Pixel!DB     (画像のデータベース)
       Pixel!OCR    (光学的文字認識)
       Pixel!PRINT  (ポストスクリプト印刷出力の制御)
       Pixel!LZW    (画像の圧縮と解凍)
       Pixel!ENGINE (TCLベースの API でスキャン、OCR,画像操作の機能
       を持つ)

       Pixel!FX Deluxe (上記の全てのファミリー製品をバンドルしたス
       イート)
  Pixel!FX        (イメージングスイート。画像のスキャンと編集)

  対応 OS は Linux をはじめ SUN OS, Solaris, SGI IRIX, HP-UX,
  Digital UNIX, IBM AIX, DG です。上記の各パッケージの内、ス
  キャナに直接関係があるものとして Pixel!SCAN と Pixel!OCR が
  あります。サポートしているスキャナは、AGFA, 富士通, HP,
  Howtek, Microtek, Sharp, UMAX ですが、OS によってサポートす
  るスキャナは異なります。 Linux 用で且つオンラインでダウン
  ロードできるものとして Pixel!SCAN Lite NL Pixel!FX   Lite NL
  (Pixel!SCAN, Pixel!EDIT, Pixel!VIEWが入っている) がありま
  す。この Lite バージョンはサポートしているスキャナの数が少な
  い、 1ユーザのみという制限があります。これらは正式に購入する
  前の評価用に3日間のみ無料で試用できます。

  <http://www.mentalix.com/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.22.  ppic0.5.tar.gz

       4,Nov,1995    (443,637 bytes)

       EPSON GT6000 用スキャンニングパッケージ。双方向パラレルイン
       タフェースボード および SCSI のいずれでも動作します。
       GT-6500 WINS, GT-5000 WINP, GT-9000 WIN でも動作するようで
       す(後述)。
       以下に付属ドキュメントの一部を翻訳したものを紹介します。

       PPIC は、画像処理、フォーマット変換、印刷、スキャンのユー
       ティリティですが、まだアルファ版のままです。これは Epson と
       その他のスキャナ用に商用の UNIX スキャンパッケージを作ろうと
       した努力が失敗した結果なのです。ドキュメントは、ほとんどあり
       ません。援助をお願いします！
       この Epson 製スキャナ用のドライバは Epson GT6000 でテストし
       ましたが、たぶん他の Epson製スキャナでも動作すると思います。
       パラレルI/O (EPSON の双方向パラレルインタフェースボードを使
       用した場合のみ) と SCSI (必要なカーネルパッチが入っています)
       をサポートしていますがシリアルI/O は(まだ)サポートしていませ
       ん。しかし要望があれば追加できます。
       このパッケージには ppicx と呼ばれる非常に基本的な機能しか持
       たない、X11 の画像ビューワのプログラムも入っていますが、これ
       は完全あるいはバグ無しとはほど遠い代物です。
       これはほとんど全ての画像フォーマットを読み込むことができます
       が、それは希望するフォーマットのフィルターを /etc/magic (
       ファイルユーティリティ参照)のような簡単なテキストファイルで
       統合できるからです。 ppicx を除き、パッケージはコマンドライ
       ン駆動で X11 無しで動作します。これはメモリの効率は良い(メモ
       リではなくテンポラリファイルを使用)ですがかなり CPU パワーを
       消費します。というのは PPIC は丸め誤差を避けるために固定小数
       点フォーマットを使っているからです。
       WWW または FAX のユーザは DOC/g3fax2html/ をご覧下さい！ GIF
       を 6x6x6 のカラーマップに特有の方法でディザ処理(減色処理の手
       法)し、それをインターレースして書き込むことができます。減色
       した GIF、またはエイリアスド・グレイ GIF でも出力できます。
       また G3 FAX ファイル・リーダもあります。これはここでは
       FAX2WWW ブリッジ (一般公開していない)を実装するために使われ
       ます。

       <ftp://public.uni-augsburg.de/pub/mirror0/dg8mgv-
       l.ampr.org/>
       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  堀元 正文さんのホームページに「Linuxでスキャナを使ってみる」
  というタイトルで ppic を使用して EPSON GT-6500 WINS を動かし
  たという報告とパッチがあります。 また、ここには岡田 昌史さん
  が、同じく ppic を使用して GT-5000 WINP というパラレルポート
  接続のスキャナを動かしたというプログラムもあります。

  <http://www.bekkoame.ne.jp/~horimoto/Hobby/Linux/scanner-
  HOWTO.html>

  青山＠東工大さんのホームページに、同じく ppic を使用し
  てGT-9000 WIN を動かしたという報告とパッチがあります。

  <http://www.is.titech.ac.jp/labs/watarulab/aoyama/gt9000.html>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.23.  sane-1.0.1.tar.gz

       21,Apr,1999  (996,384 bytes)

       スキャナの API の規格として、Windows 用の TWAIN がよく知られ
       ています。 SANE は "Scanner Access Now Easy" の略で、フラッ
       トベッドスキャナ、ハンドヘルドスキャナ、ビデオカメラ、スチル
       カメラ、フレームグラバ(画面キャプチャ)等のようなラスター・イ
       メージスキャナ・ハードウェアへのアクセスを標準化した API の
       規格で、主として UNIX 環境をターゲットにしています。 TWAIN
       はデバイスドライバとユーザインタフェースが一体であるのに対し
       て SANE では分離されていて、ドライバを Backend、ユーザインタ
       フェースを Frontend と呼んでいます。 10台の異なるデバイスを
       サポートする、5種類のアプリケーションが欲しい場合、古いアプ
       ローチでは、5×10=50 で 50 ものプログラムを書かなければなり
       ませんが、SANE では 5+10=15 で 15のプログラムを書くだけでよ
       いのです。 SANE はユーザにもメリットがあります。ユーザは自分
       が最も好きなアプリケーションを選択する自由が得られ、ユーザが
       アクセス可能な全ての画像取込みデバイスを制御するために使用で
       きます。また、SANE ではコマンドラインのインタフェースや、
       ネットワーク経由のスキャンもサポートしています。

       対応プラットホームは以下の通り。

       AIX, Digital Unix,  FreeBSD, HP Apolo Domain/OS, HP-UX,
       IRIX, Linux (Alpha, m68k, PPC, SPARC, x86), NetBSD, Open-
       Step/m68k, OpenStep/x86, OS/2, SCO OpenServer,
       Solaris/Intel, Solaris/SPARC, SunOS/SPARC

  SANE の Backend (ドライバ) は現時点で以下のようなものがあります。これ
  にはαテスト段階のドライバや、デジタルカメラ等スキャナ以外のものも含ま
  れています。

        ----------------------------------------------------------------------
        メーカ        モデル
        ----------------------------------------------------------------------
        Abaton        Scan 300/GS, Scan 300/S
        AGFA          Focus GS Scanner, Focus Lineart Scanne, Focus II,
                      Focus Color, Focus Color Plus
                      Arcus II, StudioScan II, StudioScan IIsi
                      SnapScan 300, SnapScan 310, SnapScan 600
                      SnapScan 1236s
        Apple         Apple Scanner, OneScanner, ColorOneScanner
        Artec/Ultima  AT3, A6000C, A6000C PLUS, AT6, AT12
        BlackWidow    BW4800SP
        Canon         CanoScan 300, CanoScan 600, CanoScan 2700F
        dll           Dynamic loading of shared-library backends.
        Epson         GT-5500, GT-7000
        Escom         Image Scanner 256
        HP            HP ScanJet Plus
                      HP ScanJet IIc, HP ScanJet IIp, HP ScanJet IIcx,
                      HP ScanJet 3c, HP ScanJet 4c, HP ScanJet 6100C,
                      HP ScanJet 3p, HP ScanJet 4p, HP ScanJet 5p,
                      HP ScanJet 6200C, HP ScanJet 6250C,
                      HP PhotoSmart PhotoScanner
        Kodak         DC210, DC25, DC20
        Linotype Hell Jade, Jade2, Saphir, Saphir2, Saphir Ultra,
                      Saphir Ultra II, Saphir HiRes, Opal, Opal Ultra
        Microtek      Scanmaker E6,      Scanmaker E3,   Scanmaker E2,
                      Scanmaker 35t+,    Scanmaker III,  Scanmaker IISP,
                      Scanmaker IIHR,    Scanmaker IIG,  Scanmaker II
                      Scanmaker 600Z(S), Scanmaker 600G(S)
                      Scanmaker V300,    Scanmaker V310, Scanmaker V600,
                      ScanMaker E3plus,  ScanMaker X6,   ScanMaker X6EL
                      ScanMaker 330,     ScanMaker 630,  ScanMaker 636,
                      ScanMaker 9600XL,  Phantom 636
        Mustek        MFC-600S, MFC-600CD, MFS-6000CX, MSF-6000SP,
                      MFS-8000SP, MFC-800S, MFS-1200SP,MFS-12000CX,
                      SE-6000SP, SE-12000SP
        net           Network access to saned servers
        Nikon         LS-20, LS-1000, AX-210
        pint          ??
        Plustek       Plustek 4830, Plustek 9630, Plustek OpticPro 600
        Polaroid      DMC
        pnm           (Reads PNM files)
        qcam          ??
        s9036         ??
        sagitta       Sagitta Gray, Sagitta Color
        Sharp         JX-610, JX-250, JX-330
        Siemens       S9036, ST400
        Tamarack      Artiscan 6000C, Artiscan 8000C, Artiscan 12000C
        UMAX          Vista S6, Vista S6E, UMAX S-6E, UMAX S-6EG, Vista-S8,
                      Supervista S-12, UMAX S-12, UMAX S-12G,
                      Astra 600S, Astra 610S, Astra 1200S, Astra 1220S
                      UC 630, UG 630, UG 80, UC 840, UC 1200S, UC 1200SE
                      UC 1260, Mirage, Mirage II, Mirage IIse, Vista-T630,
                      PSD, PowerLook, PL-II, PowerLook III, PowerLook 2000,
                      PowerLook 3000, Gemini D-16
        Vobis         HighScan
        Vobis/Highscreen  Scanboostar Premium
        Vuego         310S

        以下のようなものもあります。
        (planned) は計画中。"wip" は work-in-progress(作成中) の略です。
        autoadj -- (planned)
        ePhoto --- wip (?)    ePhoto
        EpsPhoto - (wanted)   PhotoPC500 (want)
        Kodak ---- (wanted)   Kodak DS-20 (want)
        Logitech - (planned)  ???
        sgivl ---- wip        SGI IndyCam

  詳しくは sane パッケージの PROJECTS というファイル、および docディレク
  トリ以下にある sane-???.man を御覧下さい。

  SANE の Frontnd (ユーザインタフェース) には、現時点で以下のようなもの
  があります。

        (1) scanimage
            コマンドライン上で動作する。SANE のパッケージに含まれる。
        (2) xscanimage
            X 上で動作する。SANE のパッケージに含まれる。
        (3) xsane
            X 上で動作する。xscanimage をベースに機能追加したもの。
        (4) Gimp
            xscanimage または xsane をプラグインとして使用する。
        (5) xcam
            デジタルカメラ用。SANE のパッケージに含まれる。
        (6) saned
            リモートスキャン用の SANE ネットワークデーモン。
            SANE のパッケージに含まれる。

  SANE について詳しく知りたい方は、SANE のホームページ
  <http://www.mostang.com/sane/>
  をご覧下さい。開発者向けのメーリングリストもあります。

  SANE に関する日本語の公開ドキュメントとして以下のようなものがありま
  す。

  o  SANE-outline-JP
     SANE のインストール、使い方などを紹介。

  o  SANE-Tutorial-JP
     Linux Journal Issue 47, March 1998 に載った SANE を紹介した文献で
     SANE のホームページで "Tutorial" として公開されているものを翻訳。

     何れも JF <  <http://www.linux.or.jp/JF/> > にあります。

     また、雑誌や書籍では以下のようなものがあります。

  o  「Software Design」 1999年7月号34頁 「Linux で画像作成」樋口 千洋著

  o  「gimp入門」 三浦 一則著 (株)毎日コミュニケーションズ刊

  o  「THE GIMP FOR LINUX」 渡辺裕一、古俣信行共著 エーアイ出版刊

  o  「GIMP パーフェクトガイド」 Michael J.Hammel著／豊福 剛 訳エムディ
     エヌコーポレーション刊

     これらは何れも GIMP の解説の中で SANE のインストール、GIMP のプラグ
     インとしての使い方などを紹介しています。

     SANE のソースパッケージは、下記にあります。ここには、tar.gz 形式の
     ソースがあります。このドキュメントの作成時点での最新版は
     sane-1.0.1.tar.gz   21,Apr,1999  (973 KB) です。

  o  公式サイト：
     <ftp://ftp.mostang.com/pub/sane/>    (USA)
     <ftp://ftp.de.mostang.com/pub/sane/> (Germany)
     <ftp://ftp.no.mostang.com/pub/sane/> (Norway)

  o  ミラーサイト：
     <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages/sane/>
     <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>
     <ftp://ftp.u-aizu.ac.jp/pub/misc/device/scsi/scanner/sane/>

     SANE のバイナリパッケージは、下記にあります。

  o  RPM 形式
     <http://rufus.w3.org/linux/RPM/sane.html>

  o  DEB 形式
     <http://www.debian.org/Packages/unstable/graphics/sane.html>

  o  OS/2 用
     <http://www.quasarbbs.com/yuri/sane2.html>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.24.  scan-driver-0.1.8.tar.gz

       14,Apr,1994  (17,199 bytes)

       Conrad Personal Scanner64, P105 ハンドヘルドスキャナ, Mustek
       M105 ハンドヘルドスキャナ,  Mustek HT800 Turbo, Mustek
       HT105, Mustek M800 ハンドヘルドスキャナ, Matador 105/256 ハ
       ンドヘルドスキャナ, Pearl 256 ハンドヘルドスキャナ Voelkner
       Personal Scanner 64 ハンドヘルドスキャナ

       <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.25.  SOCR-0.31.tar.gz

       31,Aug,1998  (41KB)

       コマンドベースの英文用 OCR(Optical Character Recognition：光
       学的文字認識) ソフトです。

       SOCR は Epicurus というライブラリが必要です。 Epicurus をイ
       ンストール後、SOCR をコンパイルします。 KSOCR という KDE の
       ユーザインタフェースもあります。サンプル画像あり。

       Epicurus: Epicurus-1.14.tar.gz (72k)
       Epicurus-apps-1.15.tar.gz (57k)
       SOCR    : SOCR-0.31.tar.gz (41k)
       User Interfaces: KSOCR-0.2.tar.gz (44k)  (KDE が必要)

       <http://www.cs.waikato.ac.nz/~singlis/> の作者のホームページ
       を見てから
       <http://www.socr.org/> にいくとよいでしょう。

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.26.  tkscan-0.8.tar.gz

       7,Jun,1997  (22,920 bytes)

  TkScan は、コマンドライン・スキャナドライバ用の tcl/tk GUI
  です。スキャンするのはこの GUI ではなく、スキャナドライバで
  す。従ってあなたのスキャナに対応した適当なコマンドライン・ス
  キャナドライバも必要です。プレビュー、スキャンモード／解像度
  ／その他のオプション設定が、マウス操作でできます。出力先とし
  て画像エディタ、ファイル、プリンタ、ファックスを選択できま
  す。

  * Epson SCSI scanner via `ep_scan'
  * HP SCSI scanner via `hpscanpbm'
  * Microtek SCSI scanner via `mtekscan'
  * Mustek Flatbed scanner via `scanimage'(SANE) or `mscan'

  <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  (注) このプログラムのドキュメントを翻訳したものが Scanner-
  HOWTO-tkscan という名前で JF に あります。 (訳者のメールアド
  レスが kawagisi@yk.rim.or.jp に変わりました) このバージョン
  0.8 の中の Microtek mtekscan 用プログラム、および ep_scan 用
  プログラムにはバグがあります。それらの対策方法も Scanner-
  HOWTO-tkscan に書かれています。

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.27.  tkscanfax-0.9.1.tar.gz

       14,Oct,1998  (50,515 bytes)

       tkscan に mgetty と sendfax を加えたもの
       入手先は tkscan と同じ

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.28.  umax-0.5.7tar.gz

       12,Jan,1998  (140 KB)

       UMAX SCSI スキャナ用ユーザースペースドライバと SANE バックエ
       ンド

       <ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/ALPHA/scanner/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.29.  xsane-0.28.tar.gz

       12,Jul,1999    (509,946 bytes)

       xsane は、X でSANE を使うための新しい Frontend (GUI) です。
       sane パッケージに含まれる xscanimage をベースに機能を追加し
       ています。 Xsane には、以下の動作モードがあります。

       o  Scan モード (スタンドアロン)
          scan モードは、画像をスキャンしファイルにセーブします。

       o  Gimp プラグイン
          Gimp プラグインモードの場合、スキャンした画像は自動的に
          Gimp に転送されます。
  o  Copy モード
     Copy モードの場合、スキャンした画像はポストスクリプト形式
     に変換されます。ポストスクリプトファイルは、プリンタシン
     ボルの後にリストされたコマンドに標準入力としてパイプされ
     ます。

  o  Fax モード
     Fax モードは、SANE 用の Frontend であり、hylafax または
     mgetty+sendfax のようなファクスプログラム用です。

     <http://www.wolfsburg.de/~rauch/sane/sane-xsane.html>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.30.  xocr_5.english.tar.gz

       23,Apr,1996    (2,771,045 bytes)

       X11 英文用 OCR(Optical Character Recognition：光学的文字認
       識) ソフト

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.31.  xscan-1.1.tgz

       10,Nov,1996    (23,233 bytes)

       Mustek のスキャナを X-Window の下でスキャンするためのプログ
       ラムで X-bitmap フォーマットでセーブします。

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.32.  xscanner-1.01.tar.gz

       2,Feb,1998    (12,094 bytes)

       コマンドラインの HP ScanJet 用の X Window スキャナプログラム
       でプレビュー機能もあります。

       <ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/apps/graphics/capture/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.33.  xqscan Ver 2.11b (ja-xqscan-linux-2.11b.tgz)

       (588Kbyte)

       Konica のフィルムスキャナ Qscan QS-1202JW/QS-1201JW 用の X-
       Window で動作するソフトで、以下のような特徴があります。

  o  インデックスプレビュー

  o  自動色補正機能（撮影時の光の条件、露出のばらつき、フィルムベースの
     色などフィルム状態により変化する画像の色を適性に補正）

  o  任意の外部コマンド(cjpeg,netpbm,...)を使ってファイル保存できるため
     殆んどの画像ファイルフォーマットに対応

  o  全コマ回転設定が180度だけでなく90度、270度も可能

  o  Qscan を接続してなくても実行できるデモモードを搭載

  o  X のアプリなのでネットワーク上の Win95 マシン等から操作可能

  o  基準色補正値設定スクロールバーを分かり易く着色する等、ボタン類のデ
     ザイン性を向上

  o  前回の各種設定を記憶

  o  環境変数による各種設定が可能

  o  表示フォントを切替え可能

  o  連続スキャンに対応

  o  APS ポジフィルムに対応

       <http://www.konica.co.jp/qscan/>

  ----------------------------------------------------------------------------

  4.34.  XVScan for Linux

       Feb,8,1997

       HP ScanJet IIc, IIcx, IIp, 3c, 4c, 4p, 5p, 5pse, plus

       これは商用パッケージ (US $50) でソース付きです。 Commercial-
       HOWTO にも紹介されていますので、そちらもご覧下さい。以下のよ
       うな特徴があります。

  o  xv にスキャン機能を付加する (xv の [windows] に [Scanner] という項
     目が追加されます)

  o  X Window GUI

  o  HP ScanJet スキャナをサポート

  o  洗練された画像処理アルゴリズム

  o  ADF：自動原稿送り装置をサポート

  o  hpscanpbm より使いやすい

  o  スキャン、画像処理、画像変換が簡単にできる

  xv はシェアウェア(US $25)ですが、xv のライセンスは XVScan の
  ライセンスに含まれています。

  <http://www.tummy.com/xvscan/> 画面やサンプルの画像がありま
  す。一見の価値あり。
  メーリングリストもあります。xvscanlist-request@tummy.com

  ----------------------------------------------------------------------------

  5.  Q&A

       [Q1] 私のスキャナがリストに載っていませんが、使えるでしょう
       か?

       [A1] 同じメーカの製品なら、そのドライバが使える可能性があり
       ます。なお、このリストに無い機種が動いた場合は、動作確認機種
       として追加したいので私に連絡して下さるよう御協力下さい。
       metalab (旧 sunsite), tsx-11 の FTP サイトや sane のホーム
       ページで、このリストに無いものが新しく追加されている可能性が
       あります。これらを時々チェックすると良いでしょう。

       ----------------------------------------------------------------------------
       [Q2] NEOS など日本のメーカーのスキャナがリストに無いのですが
       使えないのでしょうか?

       [A2]  (回答：佐藤 達也)
       国内製品でも大手以外なら、動作実績のある機種の OEM 製品かも
       知れません。例えば NEOS の NSF-1200CL は Mustek の
       MSF-12000CX の OEM であり動作します。

       ----------------------------------------------------------------------------
       [Q3] Mustek(または NEOS) のスキャナを使う上での注意点を教え
       て下さい。

       [A3] (回答：佐藤 達也)
       (1) スキャナのドライバや GUI環境としては sane-0.63.tar.gz (
       またはそれ以上のバージョン)があります。saneのパッケージに含
       まれる sane-scsi, sane-mustek などの文書が参考になります。

       (2) 動作実績のある SCSI カードが sane-scsi に載っています。
       Adaptec AHA-1505/AHA-1542/AHA-2940, ASUS SC200 などが相性が
       よいようです。 Mustek 付属の ISA カードは interrupt line が
       無いため使用中の負荷が高く、他のタスクがほとんど使えなくなる
       そうです。

       (3) Mustek の製品は SCSI-2の disconnect/reconnect に対応して
       いないので動作中バスを占有してしまい、他の SCSI 機器が使えな
       くなります。 Scanner 専用にもう一つ SCSI カードを用意しま
       しょう。

       (4) スキャナに限らないですが、カードを増設すると IRQ が衝突
       する事があります。私(佐藤達也)の場合、イーサネットカードと衝
       突しました。 Boot時 の optionで、IRQ を適切に指定してやりま
       しょう。

       ----------------------------------------------------------------------------
       [Q4] 自分でスキャナのドライバを作りたいが参考になるものはあ
       りますか？

       [A4] 個人的には、これから新規に作るのであれば SANE の規格に
       合わせたものが良いのではないかと思います。SANE のホームペー
       ジには、SANE の API を使ったプログラミングの方法について詳し
  く説明したドキュメントがあります。もちろん SANE 以外のドライ
  バも多いに参考になるでしょう。また、JF の SCSI-Programming-
  HOWTO とか、書籍では「Linux デバイスドライバ」(Alessandro
  Rubini著、山崎康宏／山崎邦子：共訳、オライリージャパン刊) 等
  が参考になると思います。

  6.  このドキュメントについて

       このドキュメントは、川岸 良治 < kawagisi@yk.rim.or.jp > の著
       作物です。配布等については GPL2 に従います。

       履歴：

       第1版：1997年 8月10日  初版発行。
       第2版：1997年11月20日

       (1) 新情報を追加、更新。誤りを修正。 (2) 英語のままになって
       いたところを翻訳。

  第3版：1998年 4月24日

       (1) 新たなソフト情
       報(socr,scan-driver,xscanner,Pixel!SCANPixel!OCR)を追加。
       (2) Q&A の項目を追加。(3) その他(SANE等)更新。

  第4版：1999年 7月 7日

       (1) HG/CanoScan, HG/ES8000, HG/scan450, kscan, tkscanfax を
       追加。 (2) SANE, SOCR, xqscan のバージョンアップ、sunsite の
       ホスト名が metalab に変わったこと、その他いくつかの URL の変
       更に対応。 (3) SGML 化し、HTML 版とテキスト版を作成。

  第5版：1999年 7月13日

       (1) <url> タグの記述を修正(name=...を削除)
       (2) OCR プロジェクト、および xsane に関する情報を追加

  謝辞：

       (1) socr に関する情報を伊佐冶 哲さん <
       <mailto:isaji@mxu.meshnet.or.jp> > から頂き、第3版で追加しま
       した。

       (2) NEOS など日本のメーカーのスキャナに関する件と、Mustek の
       スキャナの使用上の注意点について佐藤 達也さん <
       <mailto:statuya@seg.co.jp> > から貴重なレポートを頂き第3版で
       追加しました。

       有難うございます。

  質問、誤りの指摘、新たな情報、その他何でもお気づきの点がありましたら私
  あてにメールを下さい。また「XXX というスキャナ用ソフトを使って XXX と
  いうスキャナが動いた」などの報告を特にお待ちしています。私のメールアド
  レスが1998年1月以降、変わりました。

       旧：kawagishi@pa.aix.or.jp (第1版、第2版)
       新： kawagisi@yk.rim.or.jp <mailto:kawagisi@yk.rim.or.jp> (
       第3版)
       私が以前、作成したスキャナ関連のドキュメント(Scanner-logis-
       can, Scanner-HOWTO-mtekscan, Scanner-HOWTO-tkscan)には、古い
       アドレスのままのものもありますが、これらに関するお問い合わせ
       は新しいアドレス宛にお願いします。

